Příloha č. 2 - Technická specifikace gasíro vybavení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poi.č. | Název položky | Požadované minimální parametry (cca .... odchylka +-10%) | Nabízené parametry |
| 1 | Gastro nádoba GN 1/1 nerez děrovaná | děrovaná nádoba GN 1/1 (rozměry cca 325mm x cca 530mm, hloubka cca 40mm) s otvory cca průměr 3 mm. Materiál - nerez ocel 18/10 o tloušťce cca Imm. | Identické dle zadání |
| 2 | Gastro nádoba GN 1/1 nerez | gastronádoba GN 1/1 (rozměry cca 530 mm x cca 325 mm, hloubka cca 65 mm). Materiál - nerez oce! | Identické dle zadání |
| 3 | Gastro nádoba GN 1/1 smalt | gastronádoba GN l/l(rozměry cca 325 mm x cca 530 mm, hloubka cca 40mm). Materiál smalt | Identické dle zadání |
| 4 | Gastro nádoba GN 1/1 s úchyty | gastronádoba GN 1/1 s úchyty (rozměry cca 325mm x cca 530mm, hloubka cca 200mm). -speciální funkční roh gastronádoby z ušlechtilé oceli zvyšuje stabilitu a životnost -obvodové osazení pro stohování bránící vzpříčení a zajišťující snadnou manipulaci při stohování a odebírání gastronádob -rozmezí teplot od -40“C do + 280°C -ušlechtilá nerezová potravinářská ocel AISI 304 -vyklápěcí úchyty ve tvaru U zabraňující vzpříčení ve vodní lázni | Identické dle zadání |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gastro nádoba GN 1/1 s úchyty | gastronádoba GN 1/1 s úchyty (rozměry cca 325mm x cca 530mm, hloubka cca lOOmm). -speciální funkční roh gastronádoby z ušlechtilé oceli zvyšuje stabilitu a životnost -obvodové osazení pro stohování bránící vzpříčení a zajišťující snadnou manipulaci při stohování a odebírání gastronádob -rozmezí teplot od -40“C do + 280°C -ušlechtilá nerezová potravinářská ocel AISI 304 -vyklápěcí úchyty ve tvaru U zabraňující vzpříčení ve vodní lázni | Identické dle zadání |
| 6 | Víko na gastronádobu GN 20 litrů | od stejného výrobce jako GN na pozici 4 a 5 -rozměr 1/1-ušlechtilá nerezová potravinářská ocel AISI 304 -dle evropského standardu EN 631 -s úchytem pro snadnou manipulaci | Identické dle zadání |
| 7 | Police nad odvápňovač | Rozměry: šířka cca 1700mm x hloubka cca 500mm x výška cca 950mm, Materiál - nerez ocel | Identické dle zadání |
| 8 | Vozík/stolička | Rozměry: šířka cca SOOmm x hloubka cca 500mm x výška cca 900mm. Výška police cca 400 mm jako u stávajícího vozíku. 4 x kolečka z toho dvě brzděná. Materiál - nerez ocel | Identické dle zadání |
| 9 | Nerezový stůl - odkládací plocha | 2 police, 4 otočná kolečna všechna opatřená brzdou, rozměry: šířka cca 1950mm x hloubka cca 600mm x výška cca 900mm. Horní police s prolisem. Materiál - nerez ocel | Identické dle zadání |
| 10 | Rošt do multifunkční pánve | Rozměry: 1/1 GN . Materiál - nerez ocel | Identické dle zadání |

Dne:

Vyplnil: