Příloha č.1

Rozpočet

1. **Kontejnerové stání – ul. Suvorovová**

**(p.č.336/96,k.ú.Nový Jičín – Dolní Předměstí)**

Rozměr 7 x 1,8 m ( pro kontejnery na tříděný odpad a bioodpad),zámková dlažba

* Odstranění podkladní zeminy 4,5 m3 1.450,-
*
* Úprava podkladní pláně, hutnění 16 m2 650,-
*
* Řezání asfaltového krytu komunikace do hl. 100 mm 7 mb 420,-
* Odstranění asfaltového krytu komunikace do 100 mm 2,5 m2 250,-
* Odstranění betonových silničních obrub(vysekaní) 3 mb 180,-
* Nakládání všech vybouraných hmot, odvoz – vodorovná doprava všech vybouraných hmot na skládku, uložení všech vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení
* 1.450,-
* Osazení betonových obrub 1000/200/100 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu 9 mb
* 1.320,-
* Dodávka obrubník betonový 1000/200/100 9 m
* 750,-
* Osazení betonových obrub silničních 1000/250/150 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu (naležato) 7 m
* 1.050,-
* Dodávka obrubník betonový silniční 1000/250/150 7 m
* 850,-
* Podkladní vrstva z kameniva těženého fr.16-32, třída B tl.200 mm 16 m2
* 1.280,-
* Podkladní vrstva z kameniva, štěrkodrť fr.4-6, tl.50 mm 12,6 m2
* 450,-
* Hutnění jednotlivých vrstev kameniva a dlažby 12,6 m2
* 250,-
* Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm vč.hutnění 12,6 m2
* 1.830,-
* Dodávka zámkové dlažby H profil nebo Loket přírodní šedá tl.6cm 12,6 m2
* 1.850,-
* Spárování dlažby 12,6 m2
* 150,-
* Úprava trávníků kolem stání, vč.případného doplnění zeminy, 4 m2

 rozprostření, osetí 350,-

 Dodávka a položení obalované směsi ABJ 2,5 m2 1.250,-

* Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným 750,-
* Příplatek za ruční kopaní 680,-
* Vytýčení inženýrských sítí 850,-

VRN přenosné dopravní značení 540,-

 Celkem 18.600,-Kč

1. **Kontejnerové stání – ul. Máchova**

**(p.č.872/44,k.ú.Nový Jičín – Horní Předměstí)**

 Rozměr 6,5 x 2,3 m(pro kontejnery na tříděný odpad),zámková dlažba

* Odstranění podkladní zeminy 5 m3
* 1.550,-
* Úprava podkladní pláně, hutnění 14,5 m2
* 550,-
* Odstranění betonových obrub(vysekaní) 6,5 mb
* 420,-
* Řezání asfaltového krytu komunikace do hl. 100 mm 7 m 420,-

* Nakládání všech vybouraných hmot, odvoz – vodorovná doprava všech vybouraných hmot na skládku, uložení všech vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení
* 1.550,-
* Osazení betonových obrub 1000/200/100 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu 11 mb
* 1.650,-
* Dodávka obrubník betonový 1000/200/100 11 m
* 980,-
* Osazení betonových obrub silničních 1000x250x150 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu 6,5 mb
* 1.000,-
* Dodávka obrubník betonový silniční 1000x250x150mm 6,5 m
* 600,-
* Podkladní vrstva z kameniva těženého fr.16-32, třída B tl.200 mm 14,5 m2
* 1.350,-
* Podkladní vrstva z kameniva, štěrkodrť fr.4-6, tl.50 mm 14,5 m2
* 950,-
* Hutnění jednotlivých vrstev kameniva a dlažby 14,5 m2
* 350,-
* Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm vč.hutnění 14,5 m2
* 2.150,-
* Dodávka zámkové dlažby H profil přírodní šedá tl.6cm 14,5m2
* 2.190,-
* Spárování dlažby 14,5 m2
* 160,-
* Úprava trávníků kolem stání, vč.případného doplnění zeminy, 2 m2

 rozprostření, osetí 250,-

 Dodávka a položení obalované směsi ABJ 2,5 m2 1.250,-

* Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným 750,-
* Příplatek za ruční kopání 680,-
* Vytyčení inženýrských sítí 850,-
* VRN přenosné dopravní značení 550,-

 Celkem 20.200,-Kč

1. **Kontejnerové stání – Lesní**

**(p.č.553/7,k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí)**

 Rozměr 7,5 x 1,6 m (pro kontejnery na tříděný odpad),zámková dlažba

* Odstranění podkladní zeminy 4,6 m3
* 1.450,-
* Úprava podkladní pláně, hutnění 15,4 m2
* 550,-
* Odstranění betonových obrub(vysekaní) 7,5 mb
* 450,-

Řezání asfaltového krytu komunikace do hl. 100 mm 8 m 480,-

* Nakládání všech vybouraných hmot, odvoz – vodorovná doprava všech vybouraných hmot na skládku, uložení všech vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení
* 1.480,-
* Osazení betonových obrub 1000/200/100 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu 11 mb
* 1.620,-
* Dodávka obrubník betonový 1000/200/100 11 m
* 950,-
* Osazení betonových obrub silničních 1000/250/150 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu (naležato) 7,5 mb
* 1.200,-
* Dodávka obrubník betonový silniční 1000/250/150 7,5 mb
* 920,-
* Podkladní vrstva z kameniva těženého fr.16-32, třída B tl.200 mm 15,4 m2
* 1.240,-
* Podkladní vrstva z kameniva, štěrkodrť fr.4-6, tl.50 mm 12 m2
* 750,-
* Hutnění jednotlivých vrstev kameniva a dlažby 12 m2
* 250,-
* Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm vč.hutnění 12 m2
* 1.720,-
* Dodávka zámkové dlažby H profil nebo Loket přírodní šedá tl.6cm 12 m2
* 1.780,-
* Spárování dlažby 12 m2
* 150,-
* Úprava trávníků kolem stání, vč.případného doplnění zeminy, 7 m2

 rozprostření, osetí 450,-

 Dodávka a položení obalované směsi ABJ 6 m2 2.950,-

* Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným 750,-
* Příplatek za ruční kopaní 680,-
* Vytýčení inženýrských sítí 850,-
* VRN přenosné dopravní značení 550,-

 Celkem 21.220,-Kč

1. **Kontejnerové stání –ul. Gen.Hlaďo**

 **(p.č.85/1 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí)**

 Rozměr 7 x 1,8 m (pro kontejnery na tříděný odpad),zámková dlažba

* Odstranění podkladní zeminy 4,8 m3
* 1.450,-
* Úprava podkladní pláně, hutnění 14 m2
* 500,-
* Nakládání všech vybouraných hmot, odvoz – vodorovná doprava všech vybouraných hmot na skládku, uložení všech vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení
* 1.500,-
* Osazení betonových obrub 1000/200/100 mm s boční podpěrou do lože z prostého betonu 11 mb
* 1.650,-
* Dodávka obrubník betonový 1000/200/100 11 m
* 960,-
* Podkladní vrstva z kameniva těženého fr.16-32, třída B tl.200 mm 14 m2
* 1.120,-
* Podkladní vrstva z kameniva, štěrkodrť fr.4-6, tl.50 mm 12,6 m2
* 750,-
* Hutnění jednotlivých vrstev kameniva a dlažby 12,6 m2
* 250,-
* Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm vč.hutnění 12,6 m2
* 1.820,-
* Dodávka zámkové dlažby H profil nebo Loket přírodní šedá tl.6cm 12,6m2
* 1.890,-
* Spárování dlažby 12,6 m2
* 150,-
* Úprava trávníků kolem stání, vč.případného doplnění zeminy, 6 m2

 rozprostření, osetí 350,-

* Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným 750,-
* Příplatek za ruční kopaní 680,-
* Vytýčení inženýrských sítí 850,-
* VRN přenosné dopravní značení 550,-

 Celkem 15.220,-Kč

Součet celkem **75.240,-Kč**

 DPH 21 % 15.800-Kč

 **91.040,-Kč**