21-0041\_ Nájem multifunkčních tiskových zařízení do roku 2024

Příloha č. 1\_Specifikace\_zařízení

U všech parametrů platí, že pokud budou lepší, než definované parametry, splňují zadání. Všechna zařízení musí mít kompletní ovládání i nápovědu v českém jazyce.

Pro potřeby IPR musí být všechna tisková zařízeni vyrobena jedním výrobcem. Dodaná tisková zařízení musí být nová, nikoli použitá.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpokládaný počet poptávaných zařízení na kterých budou tiskové služby poskytovány | Orientační počet stranA4 černobíle za měsíc | Orientační počet stran A4 barevně za měsíc |
| A - výkonné stroje pro interní copy centrum | 2 ks | 15 000 | 15 000 |
| B - středně výkonné zařízení s dokončováním | 6 ks | 10 000 | 15 000 |
| C - středně výkonné zařízení | 10 ks | 15 000 | 15 000 |
| Počet zařízení se může v průběhu plnění smlouvy měnit! | **CELKEM** | **40 000** | **45 000** |
|  |
| **Požadované minimální vlastnosti zařízení na kterých budou tiskové služby poskytovány** |
|  **Kategorie**  | **A**  | **B**  | **C**  |
| Formát originálu/kopie | A6-A3; vlastní formáty | A6-A3; vlastní formáty | A6-A3; vlastní formáty |
| Technologie | Laser/LED | Laser/LED | Laser/LED |
| Minimální rychlost kopírování černobíle i barevně | 60/55 A4; 30/27 A3 | 30/30 A4; 15/15 A3 | 30/30 A4; 15/15 A3 |
| Doba zahřívání (s) | max. 18 s | max. 18 s | max. 18 s |
| Čas první kopie (s) | do 7 s | do 8 s | do 8 s |
| Rozlišeni kopírování (dpi) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Úložiště / Disk (GB) - vždy SSD a kapacitu možno doplnit HDD | min. 256 *GB* | min. 256 *GB* | min. 256 *GB* |
| Paměť (GB) | min. 4 GB | min. 4 GB | min. 4 GB |
| Účtování (Active Directory) | min. 1000 uživatelskýchúčtů s podporou ActiveDirectory | min. 1000 uživatelskýchúčtů s podporou ActiveDirectory | min. 1000 uživatelskýchúčtů s podporou ActiveDirectory |
| Stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | Ano | Ano |
| Zásoba papíru |  |  |  |
| Zásobníky papíru (listů) | min. 3500 listů(80 g/m2) | min. 1150 listů(80 g/m2) | min. 1150 listů(80 g/m2) |
| Ruční podavač (listů) A4 | min. 150 listů (80g/m2) | min. 150 listů (80g/m2) | min. 150 listů (80 g/m2) |
| Formát papíru | A6-A3; vlastní formáty | A6-A3; vlastní formáty | A6-A3; vlastní formáty |
| Maximální gramáž papíru (g/m2) | min. 300 | min. 300 | min. 300 |
| Maximální gramáž papíru duplex (g/m2) | min. 250 | min. 250 | min. 250 |
| Dokončování |  |
| Sešívací modul | Ano- 65 listů | Ano- 50 listů | Ne |
| Brožovací modul | Ano | Ne | Ne |
| Děrovací modul | Ano | Ano | Ne |
| Podávání originálu |  |
| Automatický duplexní jednoprůchodový podavač originálů | Ano | Ano | Ano |
| Gramáž papíru pro podavač originálů (g/m2) | min. 200 | min. 200 | min. 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Tisk |  |
| Minimální rychlost tisku černobíle i barevně (str. A4/min) | min. 55 A4 | min. 30 A4 | min. 30 A4 |
| Čas prvního výtisku (s) | do 10s | do 10s | do 10s |
| Hardwareové rozlišení tisku (dpi) | min. 1200 x 1200 | min. 1200 x 1200 | min. 1200 x 1200 |
| Zabezpečený tisk | Ano | Ano | Ano |
| Automatický duplexní tisk | Ano | Ano | Ano |
| Kompatibilita s OS | Windows od verze 7 po Windows 10, Linux, macOS | Windows od verze 7 po Windows 10, Linux, macOS | Windows od verze 7 po Windows 10, Linux, macOS |
| Tiskový jazyk | PCL 6, PostScript 3, XPS | PCL 6, PostScript 3, XPS | PCL 6, PostScript 3, XPS |
| Připojení | USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100 Base-TX/1000 Base-l | USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100 Base-TX/1000 Base-l, Wi-Fi802.11b/g/n | USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-l, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
|  Skeno vac í služ by  |  |  |  |
| Skenování do souboru PDF | Ano | Ano | Ano |
| Skenování tabulek do .xlsx/Excelu | Ano | Ano | Ano |
| Skenování textu do .docx/Wordu | Ano | Ano | Ano |
| Sítové skenování |  |
| Barevné skenování | Ano | Ano | Ano |
| Rychlost skenování (str./min.) | min. 200 | min. 160 | min. 160 |
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Maximální formát skenování | A3 | A3 | A3 |
|  |
| Všechna zařízení musí splňovat požadavky SměrniceEvropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna2003 o omezení používání některých nebezpečných látek velektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive) transponované Zákonem č. 185/2001 o odpadech. Uchazeč předloží čestné prohlášení o souladu výrobku s výše uvedeným zákonem/směrnicí (RoHS Compliant). | **Prohlášení o shodě** |
| Nabízená zařízení musí splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - uchazeč předloží prohlášení o shodně k dodaným zařízením v nabídce. |
| Všechna MFP musí splňovat nejnovější normy pro energetický výkon ENERGY STAR stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/347/ES (kdispozici na v http://eur-lex.europa.eu). Všechny výrobky s označením ENERGY STAR budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu, prokazující, že požadavek je splněn. |