**III. Cena díla**

3.1. Cena za všechny práce prováděné v rámci běžné údržby, včetně nákladů na použití

mechanismů, je určena paušální sazbou za jedno světelné místo a činí **:**

**21,- Kč** za jeden měsíc.

3.2. Cena za opakované montážní práce prováděné na zařízení veřejného osvětlení bude

objednatelem uhrazena dle následujících časových norem a hodinové zúčtovací sazby :

**Časové normy pro montážní práce na veřejném osvětlení**

**a) Časové normy pro preventivní údržbu**

**Generální opravy stožárových rozvodnic** pracovník / mechanizace

patice S 142 / - min/ks

patice P 162 / - min/ks

bezpaticový do 6m 38 / - min/ks

bezpaticový 6 - 12 m 42 / - min/ks

( demontáž patice, očištění, odpojení kabelů a uzemnění,

výměna výzbroje, nátěr stožáru nad patici, nátěr patice zevnitř,

připojení kabelů a uzemnění, konzervace, montáž patice, utěsnění)

**Generální opravy rozváděčů veřejného osvětlení**

186 **/ -** min/ks

( vyčištění, výměna vadných přístrojů, dotažení svorek a spojů,

vnitřní nátěr, vylepení schématu rozváděče, vnější nátěr a číselné označení)

pracovník / mechanizace

- výměna svítidla : sadového 60 / 30 min/ ks

raménkového 60 / 30 min/ ks

výložníkového 60 / 30 min/ ks

- svodového kabelu: do 8 m výšky 40 / 20 min/ ks

do 12 m výšky 50 / 25 min/ ks

- výložníku 1 ramenného 70 / 35 min /ks

2 ramenného 120 / 60 min/ ks

- dvířek stožár. rozvodnice 10 / - min/ ks

**-** nátěr stožáru: do 6 m 50 / 25 min/ ks

do 12 m 80 / 40 min/ ks

( odrezivění, očištění, 1 x zákl., 2 x vrchní nátěr)

**b) Časové normy pro práce prováděné při odstraňování následků havárií :**

pracovník / mechanizace

- kabelová spojka rozvodu VO 300 / - min/ ks

- výměna kompletního stožáru do 6m 600 / 90 min/ ks

do 12 m 960 / 110 min/ ks

( demontáž kabelů a uzemnění, rozbití základu,

výkop, st. pouzdro, zához, bet. kruh, montáž

kabelů a uzemnění, kompletní montáž st. a elektrovýzbroje)

- výměna stožárové patice S 30 / - min/ ks

P 45 / - min/ ks

- rovnání stožáru 196 / - min/ ks

( demontáž patice, rozbití betonového kruhu, uvolnění

v pouzdře, narovnání, zaklínování, bet. kruh, montáž patice)

**c) Časové normy pro montážní práce při výstavbě veřejného osvětlení :**

- montáž kompletního stožáru do 6 m 360 / 45 min/ks

do 12 m 560 / 72 min/ks

(osazení stožárového pouzdra, zához,

betonový věnec, zapojení kabelů a

uzemnění, montáž kompletní stožárové

výzbroje, montáž svodového kabelu )

- montáž svítidla sadového40 / 20 min/ks

raménkového 40 / 20 min/ks

výložníkového 40 / 20 min/ks

- montáž výložníku 1 ramenného 40 / 30 min/ks

2 ramenného70 **/** 45min/ks

- položení zemniče 6 / - min/m

- položení chráničky 3 / - min/m

- protažení kabelu 4,5 / - min/m

V ostatních případech budou elektromontážní práce oceňovány pomocí nabídkové HZS a časových fondů určených Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací 800 -741 vydaného ÚRS Praha, a.s. pro elektromontážní práce. Ostatní práce budou oceňovány pomocí nabídkové HZS .

**Smluvní výše hodinové zúčtovací sazby činí** : **HZS - 155, - Kč/ 1h**

3.3. Ceny za použití mechanizmů :

**Smluvní ceny za použití montážních plošin ( MP) MP 10 - 100, -Kč/ 1h**

MP 13 - 230, - Kč/ 1h MP 20 - 240, - Kč/ 1h

3.4. Ceny za materiál

Materiál bude proplácen v množství prokazatelně spotřebovaném. Cena za materiál

se bude skládat ze skutečné pořizovací ceny a **skladové a manipulační přirážky**

**ve výši 12%** ( v souladu se zadávací dokumentací ).