KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY .příspěvková organizace

SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem: ÍÍ.5V\Z)(/ -

KUPNÍ SMLOUVA

Prodávající:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupená ředitelem Ing. Radovanem Necidem

osoba pověřená jednat ve věcech obchodních vedoucím oddělení MTZ

IČO:00090450

DIČ: CZ00090450

účet: KB, a.s., pobočka Jihlava

a

**Kupující:**

Mitol, s.r.o.

Šultysova 154/2; 284 01 Kutná Hora

Zastoupena jednatelem: Milanem Hájkem

IČO: 26477025 uzavřeli tuto kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

1. Prohlášení prodávajícího

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, dále jen „příspěvková organizace" byl na základě zřizovací listiny schválené usnesením ZK 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 ve znění pozdějších dodatků předán majetek k hospodaření. KSÚSV při prodeji tohoto majetku postupuje v souladu se zásadami ZK Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností KSÚSV, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 03/19 ze dne 19. 3. 2019

Návrh prodeje uvedeného movitého majetku projednala na svém jednání Rada Kraje Vysočina, usnesením číslo 1561/25/2015/RK ; 2195/35/2018/RK, 1321/22/2019/RK, 1679/27/2020/RK, 1716/29/2021/RK, ve kterém rozhodla uvedený movitý majetek - dlažební kostky prodat za cenu 1800,- Kč/tuna bez DPH.

Předmět prodeje se prodává kupujícímu za podmínek stanovených v této smlouvě.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej:

**Vytěžené dlažební kostky o hmotnost 180 tun v nepřesátém stavu**

1. Kupní cena

Kupní cena činí:

Celkem bez DPH 324.000,-Kč

DPH 68.040,- Kč

**Celkem s DPH 392.040,- Kč** a bude zaplacena bezhotovostním převodem na výše uvedený účet prodávajícího na základě jím vystavené zálohové faktur/.

1. Prohlášení kupujícího
2. Prodávající v souladu s touto kupní smlouvou je povinen vystavit fakturu a odeslat ve dvojím vyhotovení kupujícímu. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu sOZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů. Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu.
3. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem předmětu prodeje, takto jej přejímá a zavazuje se zaplatit sjednanou kupní cenu. V této souvislosti si prodávající vyhrazuje k prodávané věci vlastnické právo ve smyslu § 2132 občanského zákoníku, tedy že se má za to, že kupující se stane vlastníkem předmětu prodeje teprve úplným zaplacením této kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

cjKupující prohlašuje, že předmět smlouvy bude využit pro účely uvedené v příloze a nedojde ke komerčnímu odprodeji třetí osobě.

1. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se současně dohodly, že nesplnění podmínek dle bodu 4b) je závažným porušením smluvních povinností, tudíž zakládá prodávajícímu právo od této smlouvy odstoupit, a to aniž by musel kupujícího vyzývat k dodatečnému splnění jeho závazku.

Tato smlouva se v ostatním řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze stran obdrží jeden výtisk. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Kupující výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní prodávající.

Příloha: Technická zpráva + situační výkresy

V Jihlavě, dne:

Prodávající: Ing. Radovan Necid

Kupující: róhlan Hájek

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | víwPH^K^y °°MU ČP' 297’ PŘÍSTAVBA VSTUPU, SKLADU A ÚPRAVA PARKOVIŠTĚ |
| Místo stavby : | Areál fy NEUFE Přibyslav |
| Investor: | NEUFE spol. s r.o. Thunovská 184/20, 118 00 Praha 1 |

01.6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚPRAVA A ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

Projektant: H B PROJEKT

Výtisk č.



D1.6 TECHNICKÁ ZPRÁVA k úpravě a rozšíření parkoviště.

**Název stavby:** Stavební úpravy domu čp. 297, přístavba vstupu, skladu a úprava parkoviště v areálu NEUFE Přibyslav

**Investor:** Neufe spol. s r.o. Thunovská 184/20 118 00 Praha 1

Kontakt, osoba:

Účel objektu D1.6 :

Současně s prováděnými stavebními úpravami domu č.p.297 je navržena úprava a rozšíření stávajícího parkoviště firmy NEUFE v Přibyslavi vč.úpravy vjezdu do areálu firmy ozn. **D1.6**

Úprava a rozšíření parkoviště:

Stávající parkoviště se nachází podle státní silnice 1/19 (59,5) Přibyslav - Žďár n./Sáz. na pozemku č.999/6 ku. Přibyslav (intravilán), pozemek je majetkem investora.

Je navržena úprava stávajícího parkoviště umístěného podle stávajícího objektu, jedná se cca o 9 stání. Stávající plocha je živičná, v současné době je částečně dožilá.

Předmětem projektu je úprava stávajícího parkoviště a zřízení nových 10 stání vč. 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu - celkem bude zřízeno 19 stání.

Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance a klienty firmy Neufe.

Je určeno pouze pro parkování osobních aut.

Parkovací stání upravené i nové jsou navrženy kolmé (u objektu), vel. 3,0 a 3,7 x 6,0 m, dvojstání pro osoby se sníženou schopností pohybu vel. 5,80 x 6,0 m.

Dále jsou navržena šikmá stání pod úhlem 60° vel. 3,0 x 5,3 m - 5 st. a pod úhlem 45° vel. 3,3 x 5,3 m - 6 st.

Přesah vozidel u šikmého stání není nutné označovat, nachází se zde zatravněná plocha.

Projektované kapacity:

Plocha stávajícího parkoviště 490,0 m2

Plocha rozšíření parkoviště vč. úpravy vjezdů 320,0 m2

**Technický popis stavebních prací.**

Úprava stávající plochy - parkovací a příjezdové:

Stávající asfaltová plocha bude zčásti ponechána, zčásti doplněna a opatřena novým živičným krytem ve skladbě:

* ABS + spojovací asfaltový postřik
* ABH + spojovací asfaltový postřik

Plocha bude ukončena podle stávajícího objektu okapovým chodníčkem z „kačírku“ + zahradní obrubník.

Bude provedena ve spádu 2% od objektu.

Podle stávajícího kamenného terasu budou stávající žlabovky demontovány a po položení nového krytu znovu osazeny.

Rozšíření parkoviště:

Je navržena nová plocha pro 6 +5 šikmých stání, velikosti - viz popis výše.

Plocha je vyspárovaná 2% ke stávajícímu parkovišti.

Skladba:

* ABS + spojovací asfaltový postřik
* ABH + spojovací asfaltový postřik
* kamenivo zpevněné cementem
* štěrkodrť
* zhutněná pláň

Navržená nová plocha i upravená zpevněná příjezdová vozovka bude opatřena silničním obrubníkem ABO 2-15 do betonového lože s opěrkou, +10 cm nad úrovní vozovky — viz výkres - vzorový příčný řez.

* místě napojení rozšířené vozovky bude obrubník plynule zapuštěn.

Rozšíření vjezdu do navrženého skladu:

Je navrženo v části na asfaltové ploše s doplněním podle navržené nivelety živičnou vrstvou, v části podle zatrubněného potoka bude provedena nová živičná úprava ve skladbě jako rozšíření parkoviště.

Odvodnění plochy parkoviště:

Celá plocha parkoviště je vyspádována příčně do středu 2% spádem a podélně od konce parkoviště spádem 0.04% směrem k nově navržené uliční vpusti, odtud novou přípojkou do stávající dešťové kanalizace - viz samostatný projekt prodloužení kanalizace a zatrubnění potoku.

Začátek úseku podél kamenného tarasu je odvodněn povrchově stávajícím žlabem do příčné vpusti na začátku komunikace *a* odvodněn.

Dále bude provedena výšková úprava stávající uliční vpusti na výšku nově navržené nivelety.

Úprava a rozšíření vjezdu:

Předmětem předložené PD je úprava a rozšíření vjezdu do areálu Neufe Přibyslav ze státní silnice, který je současně vjezd na upravované parkoviště.

Stávající propustek je z betonové trubky o 500 mm v dl. 13,5 m, je ukončen šikmým čelem a ústí do stávajícího odvodního příkopu. Před propustkem je odkalovací betonová a kamenná jímka vel. 1,5 x 2,0 m.

Navržené řešení předpokládá demontáž stávajícího propustku, prodloužení o 5,5 m, osazení betonové trubky o 600 mm ve spádu 2% a osazení šikmého čela a zábradlí.

Bude proveden nový živičný kryt v původní niveletě.

Stávající odvodňovací příkop byl v předstihu investorem upraven ve spádu 3-4% směrem ke stávajícímu potoku.

Intenzita dopravy do areálu a na upravené parkoviště:

* zámečnické provozovně NEUFE v Přibyslavi je cca 20 zaměstnanců, z toho 2/3 dojíždějí osobními auty tj. 15 vozidel denně, zákazníci a zástupci dodavatelů využívají parkoviště v počtu cca 5 vozidel.

Při běžné pracovní směně přijíždí a odjíždí z provozovny cca 30 nákladních aut.

Pracovní doba je od 7,00 - 15 hod., druhá směna jen ve výjimečných případech.

Do provozovny vjíždí s materiálem větších rozměrů, príp. odjíždí s hotovými výrobky kamion cca 1x denně.

Celý areál je jednosměrně průjezdný, otáčení nákladních aut není nutné.

Intenzity k areálu:

Intenzity k areálu:75 vozidel/24 hod.-45 osobní+30 nákladní (80% skupina 2, 20% skupina 3 z toho 45 vozidel od HB, 30 od ZR

hodinová intenzita ve špičce:30 vozidel -17vozidel od HB,13 vozidel od ZR Výjezd : shodné intenzity

Dovolená rychlost 50 km/hod. v místě.

Dopravní značení pro upravené parkoviště:

Vodorovné značení — nástřikem na plochu jednotlivých stání.

Kolmé stání V 10 B, šikmé stání V 10 C, stání pro osoby se sníženou schopností pohybu kolmé V 10 F - dle označení ve výkrese.

Svislé značení - značka ozn. parkoviště IP 11 - 3x *a* .stání pro osoby se sníženou schopností pohybu IP 12 s dodatkovou tabulkou počtu stání - 1x.

Dopravní značení - svislé i vodorovné provede odborná firma.

Uzavření areálu bránou a brankou:

S úpravou parkoviště je navrženo doplnění oplocením z ocelových sloupků v rámu vč, nové portálové brány vel. 800x200 cm otočné s el. pohonem a vstupní branky na upraveném chodníku.

Oplocení celého areálu je řešeno samostatným projektem.

Úprava stávající plochy k silnici:

Na stávající ploše se nachází deponie ornice.

Po dokončení stavby bude vyvezena, upravena, vyspádována směrem k silnici a zatravněna.

Stávající zařízení na ploše - ocelový poutač na betonovém základě, zděný PRIS pilíř a nezatrubněná část potoka budou stavebními úpravami nedotčeny.

**Před zahájením prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a zařízení, zajistit dozor při provádění prací a dodržovat požadavky a podmínky stanovené jednotlivými správci sítí.**

V Havlíčkově Brodě leden 2018

Vypracovala: