Nabídka

Vypracovaná pro Čistou Plzeň

Canter - 6S15 4X2



Výrobní vzor: 46890212

Kabina řidiče: Kabina jednoduchá standardní

Pohon: 4X2

Celk. hmotnost: 0 kg

Model: Mercedes-Benz Canter

Druh vozidla: Podvozek

Výkon motoru: 110 kW

Rozvor: 2500 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ | Kabina řidiče: | MB 0400 | bílá přírodní |  |

Sériová výbava

Stálý převod i = 4,444

Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě

Elektronický stabilizační systém (ESP)

C60 Držák registrační značky, přední

CO6 Zábrana proti podjetí zadní

Sloupek volantu seřiditelný

Nárazník 3dílný (plast/ocel)

DUP0 Konfigurační kód

F62 Vyhřívaná zpětná zrcátka

Uzamykatelná schránka u spolujezdce

Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce

Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce

Kabina jednoduchá standardní

Odkládací prostor mezi předními sedadly

Kabina sklopná

Držák nápojů

Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka

Centrální zamykání, samostatné dálkové ovládání

Imobilizér s transponderem

JW0 Akustická výstraha při couvání

Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné

Palivová nádrž 70 l

Automatické rozsvěcení světel po startu motoru

Světlomety mlhové vpředu

Omezovač rychlosti na 90 km/h

Motor, R4, 110 kW/150 k, 3500/min

Systém Start/Stop motoru

OM3 Motor v provedení Euro VI OBD D

OT0 Vozidlo s výbavou Scattolini

Tachograf digitální 4.0 (2 řidiči)

Aktivní brzdový asistent (AEBS)

Asistent jízdy v pruzích (LDWS)

RM5 Pneumatiky trakční vzadu

Rezervní kolo / rezervní ráfek

Držák rezervy, jednoduché jištení

SA5 Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu

Loketní opěrka sedadla řidiče

VA4 Držák zpětného zrcátka, prodloužený

Podlaha Vinyl

ABS se systémem EBD

Canter Produktgruppencode

Canter Generationencode

XM2 Příručka pro digitální tachograf, česky

Zvláštní výbava

A86 Diferenciál s omezeným prokluzem

EF8 Rádio s Bluetooth

H07 Klimatizace automatická

NQ7 Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm

OT5 Kryt akumulátoru

OU3 Zakrytování nádrže AdBlue

Akustická a světelná signalizace dojetí k zadnímu dorazu nástavby

Montáž 2ks Predátorů do masky