Nabídka

Vypracovaná pro Čistou Plzeň

Canter - 6S15 4X2



Výrobní vzor: 46890212

Kabina řidiče: Kabina jednoduchá standardní

Pohon: 4X2

Celk. hmotnost: 0 kg

Model: Mercedes-Benz Canter

Druh vozidla: Podvozek

Výkon motoru: 110 kW

Rozvor: 2500 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LZ | Kabina řidiče: | MB 0400 | bílá přírodní |  |

Sériová výbava

 Stálý převod i = 4,444

 Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě

 Elektronický stabilizační systém (ESP)

C60 Držák registrační značky, přední

CO6 Zábrana proti podjetí zadní

 Sloupek volantu seřiditelný

 Nárazník 3dílný (plast/ocel)

DUP0 Konfigurační kód

F62 Vyhřívaná zpětná zrcátka

 Uzamykatelná schránka u spolujezdce

 Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce

 Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce

 Kabina jednoduchá standardní

 Odkládací prostor mezi předními sedadly

 Kabina sklopná

 Držák nápojů

 Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka

 Centrální zamykání, samostatné dálkové ovládání

 Imobilizér s transponderem

JW0 Akustická výstraha při couvání

 Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné

 Palivová nádrž 70 l

 Automatické rozsvěcení světel po startu motoru

 Světlomety mlhové vpředu

 Omezovač rychlosti na 90 km/h

 Motor, R4, 110 kW/150 k, 3500/min

 Systém Start/Stop motoru

OM3 Motor v provedení Euro VI OBD D

OT0 Vozidlo s výbavou Scattolini

 Tachograf digitální 4.0 (2 řidiči)

 Aktivní brzdový asistent (AEBS)

 Asistent jízdy v pruzích (LDWS)

RM5 Pneumatiky trakční vzadu

 Rezervní kolo / rezervní ráfek

 Držák rezervy, jednoduché jištení

SA5 Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu

 Loketní opěrka sedadla řidiče

VA4 Držák zpětného zrcátka, prodloužený

 Podlaha Vinyl

 ABS se systémem EBD

 Canter Produktgruppencode

 Canter Generationencode

XM2 Příručka pro digitální tachograf, česky

Zvláštní výbava

A86 Diferenciál s omezeným prokluzem

EF8 Rádio s Bluetooth

H07 Klimatizace automatická

NQ7 Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm

OT5 Kryt akumulátoru

OU3 Zakrytování nádrže AdBlue

 Akustická a světelná signalizace dojetí k zadnímu dorazu nástavby

 Montáž 2ks Predátorů do masky