**Příloha kupní smlouvy**

**Technická specifikace - Elektrický tahač**

**Položka Parametr - Požadavek zadavatele Nabídka dodavatele**

1. schváleno pro provoz na pozemních komunikacích ANO
2. tahač určen pro venkovní použití ANO
3. elektrický tahač pro tahání nákladu ANO
4. motor ≥ 48 V střídavé napětí, výkon ≥ 5 kW ANO – 5,5 kW
5. elektrický systém 48V DC ANO
6. kapacita baterie: min 12kWh ANO – 12,4 Kw
7. dojezd na jedno nabití min 50 km ANO – 50 – 80 km
8. nabíječka baterií: vestavěná 230 V ANO
9. přední a zadní světla ANO
10. převody: pohon 4x4 ANO
11. diferenciál s uzávěrkou ANO
12. místa k sezení 2 ANO
13. uzavřená kabina ANO
14. korba min 130cm na 70 cm ANO – 130x78
15. tažné zařízení ANO
16. naviják ANO
17. sada pro údržbu baterií výhodou ANO
18. zajištění záručního servisu ANO