PRINS

IZOLACE A SANACE ZDIVÁ

VYŘIZUJE: Ing. Josef Kolář

TELEFON: xxx

MOBIL: xxx

**Město Kroměříž**

**Xxx**

**Riegrovo nám. 149/33 767 01 Kroměříž**



 DATUM: 2021-11-24

Cenová nabídka na provedení snížení vlhkosti suterénního zdivá dočasnou instalací technologie elektroosmózy na objektu „Kino Nadsklepí Kroměříž, č.p. 488, Milíčovo nám. 2"

Na základě Vaší poptávky e-mailem z 19.11.2021 Vám zasílám cenovou nabídku (č. 21901/1) na provedení přípravných prací pro odstranění příčin a důsledků vlhkosti na výše uvedeném objektu.

Snížení vlhkosti suterénního zdivá dočasnou instalací technologie elektroosmózy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS POLOŽKY** | **MJ** | **ROZSAH** | **CENA/MJ** | **CENA CELKEM** |
| Dodávka a montáž aktivní elektroosmózy s omezeným počtem vodičů vč. rozvodných větví (a antén) kladného pólu a záporného pólu, uvedení řídící jednotky do provozu, vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje vlhkosti | m2 | 935,0 | 56,00 | 52 360,00 Kč |
|  |  |  | DPH 21% | 10 995,60 Kč |
| **CELKEM vč. DPH** |  |  |  | **63 355,60 Kč** |

Doba trvání prací cca 14 dnů od vystavení závazné objednávky

Způsob platby fakturou se splatností 3 týdny

S pozdravem

Ing. Josef Kolář majitel

PROFESIONÁLNĚ

SANACE

±PRINS

VYŘIZUJE: Ing. Josef Kolář

TELEFON: xxx

MOBIL: xxx

**Město Kroměříž**

**Xxx**

**Riegrovo nám. 149/33 767 01 Kroměříž**

DATUM: 2021-11-24

Cenová nabídka na provedení dezinfekce suterénních prostor na objektu „Kino Nadsklepí Kroměříž, č.p. 488, Milíčovo nám. 2"

Na základě Vaší poptávky e-mailem z 19.11.2021 Vám zasílám cenovou nabídku (č. 21901/2) na provedení dezinfekce suterénních prostor na výše uvedeném objektu.

Dezinfekce suterénních prostor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS POLOŽKY** | **MJ** | **ROZSAH** | **CENA/MJ** | **CENA CELKEM** |
| Prostorová dezinfekce suterénních prostor pro likvidaci plísní a mikroorganismů pomocí aktivního ozónu vč. přípravných prací se zakrytím otvorů a předělovacích vstupů jednotlivých místností | m3 | 7 472,0 | 5,00 | 37 360,00 Kč |
|  |  |  | DPH 21% | 7 845,60 Kč |
| **CELKEM vč. DPH** |  |  |  | **45 205,60 Kč** |

Doba trvání prací cca 14 dnů od vystavení závazné objednávky

fakturou se splatností 3 týdny

Způsob platby

S pozdravem

Ing. Josef Kolář majitel

SANACE

PROFESIONÁLNĚ

±PRINS

■■■■ IZOLACE A SANACE ZDIVÁ

VYŘIZUJE: Ing. Josef Kolář

TELEFON: xxx

MOBIL: xxx

**Město Kroměříž**

**Xxx**

**Riegrovo nám. 149/33 767 01 Kroměříž**

DATUM: 2021-11-24

Cenová nabídka na provedení provizorního odvodnění na objektu „Kino Nadsklepí Kroměříž, č.p. 488, Milíčovo nám. *2“*

Na základě Vaší poptávky e-mailem z 19.11.2021 Vám zasílám cenovou nabídku (č. 21901/3) na provedení provizorního odvodnění na výše uvedeném objektu.

Návrh opatření

Odvodnění dešťového svodu v zahradnictví

* Dešťový svod 0 110 mm v zahradnictví u zadního schodiště bude napojena velkoobjemovou nádrž 1000 1 s přepadem a odvodem flexi potrubím DN 100 volně vedeným po povrchu a napojeném do kanalizační šachty městské kanalizace ve dvoře.

Odvodnění balkonu

* 2 dešťové svody 0 80 mm v uličním průčelí u vstupních schodišť budou navzájem propojeny (s potřebnou redukcí) a budou svedeny do nezpevněné zatravněné plochy. Přes spojovací cestu ze žulové kostky bude položen typový ochranný přejezd, do kterého bude uloženo potrubí. Přejezd bude umožňovat bezpečné přejíždění osobními i užitkovými vozidly vč. přechodu pro pěší. Potrubní vedení bude vedeno přes schodišťové zídky jádrovým prostupem.

Úprava svodu při vjezdu

* Dešťový svod 0 110 mm na nároží objektu s vyústěním v úrovni dlažby bude zachován a bude provedena povrchová úprava spárováním dlažby s transparentní hydrofobizací do vzdálenosti cca 1,2 m od obvodové stěny.

**Cenová kalkulace**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS POLOŽKY** | **MJ** | **ROZSAH** | **CENA/MJ** | **CENA CELKEM** |
| Odvodnění dešťového svodu v zahradnictví |
| Potrubí DN 100 z akumulační velkoobjemové nádrže 10001 s napojením do kanalizační šachty městské kanalizace ve dvoře | bm | 23,0 | 690,00 | 15 870,00 |
| Odvodnění balkonu |
| Dodávka a montáž typového přejezdového modulu | bm | 1,6 | 5 200,00 | 8 320,00 |
| Dodávka a montáž odvodňovacího potrubí vč. tvarovek, uchycení a napojení na stávající potrubí | bm | 14,7 | 690,00 | 10 143,00 |
| Úprava svodu při vjezdu |
| Povrchová úprava dlažby spárováním a hydrofobizací | bm |  1,2  | 780,00 | 936,00 |

PROFESIONÁLNĚ

SANACE

— PRINS

Stránka **2** z **2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | celkem | 35 269,00 |
| Přesun stavebních kapacit 8,9% z ceny |  |  |  | 3 139,00 |
|  |  | Celkem bez DPH | 38 408,00 |
|  |  |  | DPH 21% | 8 065,70 |
| **CELKEM vč. DPH** | **46 473,70 Kč** |

Doba trvání prací cca 14 dnů od vystavení závazné objednávky

Termín realizace odvodnění z balkonu je odvislý od dodávky typových přejezdových prvků.

Způsob platby fakturou se splatností 3 týdny

S pozdravem

Ing. Josef Kolář majitel

SANACE

PROFESIONÁLNĚ