|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT | | | | | | | | | | | | |
| Nevýstavní prostory | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T | | | | | | | | | | | | |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Množství** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Popis** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **1/TN** | **PRACOVNÍ STŮL SE SKŘÍNÍ** | 1650 | 3270 | 720 |  |  | **1** | **N.04** | A 1.01 | - stolní deska - dýhovaná laťovka, tl. 30mm, přírodní - dvířka a korpusy skříněk – DTD / MDF deska, podýhovaná, vybělený dub - zadní svislá deska stolu – DTD / MDF deska, bílé lamino - sokl nerezový plech - madlo, broušená nerez, dl. 400 mm - kabelová průchodka, broušená nerez, ∅55mm - pojezdy zásuvek s pomalým dojezdem, dtto panty dvířek - všechny zásuvky a křídla uzamykatelná (jednotný klíč)  Více viz samostatný výkres | 82 160,00 Kč | 82 160,00 Kč |
| **2/TN** | **UZAMYKATELNÉ ODKLÁDACÍ BOXY** | 500 | 1300 | 1580 |  |  | **3** | **N.30** | A 2.02 | Dřevěná skříňka dělená vnitřními stěnami na boxy o rozměru 300 x 300 mm. Korpus skříněk je z dýhované laťovky na hranách s lištou z tvrdého dřeva, natřen černou lazurou polomat. Sokl 80 mm je z broušeného nerezového plechu. Boxy jsou uzavřeny skleněnými dvířky a uzamčeny podélným, kódovaným, elektronickým zámkem. Na dvířkách bude návod k použití skříňky.  Více viz samostatný výkres | 83 200,00 Kč | 249 600,00 Kč |
| **3/TN** | **DESKA JÍDELNÍHO STOLKU** | 1730 | 630 | 40 |  |  | **1** | **N.07** | A 1.05 | - pracovní deska, tl. 29mm, dekorativní lamino **(**dtto 4/TN**)** | 4 920,00 Kč | 4 920,00 Kč |
| **4/TN** | **KUCHYŇSKÁ LINKA** | 1705 | 600 | 900 |  |  | **1** | **N.07** | A 1.05 | korpusy a dvířka skříněk: - materiál DTD/MDF s bílým pololesklým laminem pracovní deska: DTD deska tl. 29mm, dekorativní lamino - nerezové úchytky - nábytkové panty s pomalými dojezdy, horní skříňky s výklopnými panty - výškově nastavitelné police  zařizovací předměty součástí dodávky - mikrovlnná trouba - nerezový dřez s odkapem 650x500mm - úzká myčka š. 450mm - nízká chladnička   Více viz samostatný výkres | 85 800,00 Kč | 85 800,00 Kč |
| **5/TN** | **DUBOVÁ LAVICE** |  |  |  |  |  | **5** | **N.27** | B 1.11, B 1.14 | Konstrukce z masivních hranolů 50/50 mm z vyschlého dubového dřeva. Sedák a bočnice lepeny na ozub. Na spodní straně bočnic zafrézovány pryžové podložky o průměru 25 mm. Povrch zbroušen a opatřen nátěrem lazurou.  Více viz samostatný výkres | 19 760,00 Kč | 98 800,00 Kč |
| **6/TN** | **HLAVNÍ POKLADNÍ PULT** | 1030 | 2800 | 730 |  |  | **1** | **N.08** | A 1.08 | - stolní deska - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 28mm - bočnice stolu - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 20mm - ocelová kostra stolu, jackl 60/30mm a 30/30mm, černý lak matný (alt. kovářská černá) - čelní deska dýhovaná laťovka dub přírodní, tl. 20mm, - bočnice a čelna, plech tl. 5mm, černý (alt. kovářská černá) - soklová deska, MDF, nástřik černou dtto plechy - skleněná přepážka - bezpečnostní sklo 8mm, matované, panty, úchyty a kování nerezové systémové - závěsný drátěný systém pro suvenýry - nerezová lanka a plechy - součástí dodávky práce grafika – logo na čelní desce - součástí pokladní zásuvka uzamykatelná - součástí dodávky drátový systém závěsných zásobníků pro pohlednice a suvenýry  Více viz samostatný výkres | 228 504,00 Kč | 228 504,00 Kč |
| **7/TN** | **SKŘÍŇKY POKLADNA** |  |  |  |  |  | **1** | **N.09, N.10** | A 1.08 | - korpusy skříní, dvířka - dýhovaný laťovka / MDF dub, vybělený - horní plocha skříněk - plech, černý mat, tl. hrany 5mm - horizontální dělení profily, černý mat, tl. hrany 5mm - deska stolu a bočnice - dýhovaná laťovka dub přírodní, tl. 20mm  - všechny dvířka otevírány způsobem push-to-open  Více viz samostatný výkres | 245 700,00 Kč | 245 700,00 Kč |
| **8/TN** | **INFOPULTÍK** | 700 | 1500 | 750 |  |  | **1** | **N.18** | A 2.02 | - stolní deska a bočnice - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 20Mm, čela napasována na pohledovou tloušťku 50mm - ocelová kostra stolu, jackl 30/30mm, černý lak matný (alt. kovářská černá) - čelní a boční deska z ocelového plechu tl. 3mm, černý práškový lak (kovářská černá)  - součástí dodávky práce grafika – grafika popisu info (jednotný styl muzea) - součástí zásuvky uzamykatelné  Více viz samostatný výkres | 24 960,00 Kč | 24 960,00 Kč |
| **9/TN** | **LAVICE** | 450 | 1200 | 450 |  |  | **2** | **N.11** | A 1.08 | - obklad dýhovanou laťovkou, dub přírodní, tl. 20mm - konstrukce jackl 40x40mm - osazeny plastové kluzáky  Více viz samostatný výkres | 15 860,00 Kč | 31 720,00 Kč |
| **10/TN** | **KUCHYŇSKÁ LINKA – edukační sál** | 1800 | 600 | 900 |  |  | **1** | **N.15** | A 1.09 | - pracovní deska - DTD, šedá se vzorem, tl. 40mm - korpusy a skříňky, DTD/MDF deska lamino bílé pololesk / alt. Se vzorem dřeva - úchytky broušená nerez - **včetně el. trouby vestavné a sklokeramické varné desky**  Více viz samostatný výkres | 44 200,00 Kč | 44 200,00 Kč |
| **11/TN** | **POLICOVÁ SKŘÍŇ** | 500 | 2800 | 3030 |  |  | **1** | **N.15** | A 1.09 | - korpusy a police, DTD/MDF deska lamino bílé pololesk / alt. Se vzorem dřeva - výškově nastavitelné police, desky výškověna stavitelných polic s barevnými ABS hranami, barevnost dle židlí 17/HN - posuvná křídla, horní pojezd - stabilizováno přikotvením ke stěně  Více viz samostatný výkres | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč |
| **12/TN** | **STOLY KRUHOVÉ, SEGMENTOVÉ** |  |  |  |  |  | **1** | **N.14** | A 1.09 | - stolní deska MDF, lamino, střední šedá se vzorem (stejný barevný odstín jako kostra sedáku židlí - podpůrný ocelový rám, ohybaný plech tl. 5mm, nástřik šedou metalickou barvou - výškově nastavitelné nohy, násřik šedou metalickou barvou, kotveny do ocelového rámu stolů - na deskách stolů připraveny plastové spojky pro vzájemné propojování stolů  1/4 kruhu – 4ks  1/8 kruhu – 2ks  Obdélník – 1ks  Více viz samostatný výkres | 149 760,00 Kč | 149 760,00 Kč |
| **13/TN** | **LAVICE S PLAKÁTOVACÍM OBKLADEM STĚNY** | 50 | 1420 | 2120 |  |  | **1** | **N.18** | A 2.02 | - obklad lavice z dýhované laťovky, dub přírodní, tl. 20mm - ocelový rám z jackl 40x60mm - obklad panelu, MDF 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro nalepení polepu - nosný rošt z latí 30x50mm  Více viz samostatný výkres | 46 800,00 Kč | 46 800,00 Kč |
| **14/TN** | **VSTUPNÍ PANEL** | 50 | 1000 | 3000 |  |  | **1** | **N.19** | A 2.02 | - obklad deskou MDF tl. 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro grafický polep - nosný rošt z latí 30x50mm  Více viz samostatný výkres | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč |
| **15/TN** | **KNIHOVNÍ REGÁLY** | 350 | 1780 | 2100 |  |  | **5** | **N.23** | B 1.08 | - korpusy skříní - DTD/MDF deska lamino - dub vybělený - výškově nastavitelné police - regály kotveny a stabilizovány ke stěně, vzájemně sešroubovány - v soklu výškově nastavitelné nohy pro vyrovnání  Více viz samostatný výkres | 22 360,00 Kč | 111 800,00 Kč |
| **16/TN** | **SKŘÍNĚ S INTEGROVANÝM STOLEM** |  |  |  |  |  | **1** | **N.22** | B 1.08 | - korpusy skříní, dvířka - DTD/MDF deska lamino - dub, vybělený - dvířka a čela zásuvek - dýhovaná laťovka, dub přírodní, tl. 20mm - stolní deska - dýhovaná laťovka, dub přírodní, tl. 20mm - nerezové úchytky, broušený nerez - všechna dvířka uzamykatelná - panty a pojezdy s tichými dojezdy  Více viz samostatný výkres | 137 800,00 Kč | 137 800,00 Kč |
| **17/TN** | **VELKOPROSTOROVÁ VITRÍNA POD OCHOZEM MAZHAUSU** |  |  |  |  |  | **1** | **N.31** | A 3.02 | Opláštění stěn, podlahy a podhledu ochozu, na pohledové hraně osazení skleněných stěn (fixních, otočných-uzamykatelných) – členění dle výkresu. Opláštění deskami MDF 15mm, vykytováno a přebroušeno, připraveno pro výmalbu. Podpůrný rošt opláštění z hranolů 50x50mm. Viditelné ocelové sloupy natřeny barvou dtto opláštění. Barvu opláštěná určí architekt v rámci AD a dle vzorníku RAL. V části pod schodištěm v opláštění vytvořena samostatná zasklená nika pro plakáty, dno připraveno pro polep, popř. Pro plakáty v lištách. Včetně kabinetních dveří prostoru pod schodištěm. Vnější sokl ochozu u podlahy bude řešen dřevěnou lištou v materiálu prken pochozího ochozu – vytvoření kontinuální linky po obvodě hrany (viz výkresy). Detail a způsob upevnění fixních a otvíravých částí prosklení upřesní dodavatel v dílenské dokumentaci. Do podhledů integrována zápustná směrovatelná svítidla, v rámci obkladu rozvedena přípojná místa elektro silno a slaboproudu – přesné pozice upřesněny v rámci dílenské dokumentace, zasklená nika osvětlena LED páskem v AL rohovém profilu po stranách. Dodávka včetně univerzálního lankového systému pro zavěšení vystavovaných exponátů (do fundusu bez instalace)  *Materiál:* Opláštění MDF 15mm – 36m2 Zasklení VSG 10mm – 13m2 Soklová lišta, dub – 14bm Zápustná směrovatelná bodová světla – 12ks LED pásek v AL liště – 2,9bm  Více viz samostatný výkres | 211 780,00 Kč | 211 780,00 Kč |
| **18/TN** | **GRFICKÝ PARAVAN S INTEGROVANOU LAVIČKOU** | 3500 | 1000 | 1800 |  |  | **1** | **N.28** | B 2.13 | Paravan pro grafický polep s integrovanou vykonzolovanou lavičkou a v zadní části se zrcadli.   Rám – ocelový z jackl 50x35mm, včetně vnitřních žeber, obvodový lem z pásoviny L100x20mm, P5 (viz výkresy), základový profil z UPE50, konzola pro lavičku z jackl 35x35mm, ocelové prvky svařeny, viditelné ocelové části opatřeny nátěrem černou barvou, matná. Opláštění – dýhovaná laťovka, tl. 18mm, vybělený dub, povrchy vybroušen, připraveno pro případný polep řezanou grafikou. Dtto opláštění lavičky. Zadní část směrem k WC opláštěna MDF deskami tl. 15mm, celoplošně nalepeny zrcadla. Osvětlení – při horní linii LED pásek v AL liště, nad zrcadlem samostatná lištová svítidla Elektroinstalace vedeny v konstrukci, přívodní kabel připraven ve stěně mezi dveřmi WC. Celá konstrukce samonosná, případně možno fixovat do příčky mezi dveřmi WC.  Materiál: Jackl 50x35mm - 15bm Jackl 35x35mm - 4bm Lem z pásoviny L5x100 - 7bm Základový profil UPE50 – 3,5bm Nosný rošt z CW50 - 7bm Opláštění MDF 15 - 10m2 Opláštění dýhovanou laťovkou, bělený dub, 15mm – 8,2 LED pásek v AL profilu – 3,5m  Více viz samostatný výkres | 79 800,00 Kč | 79 800,00 Kč |
| **19/TN** | **VSTUPNÍ PANEL** | 50 | 3300 | 1680 |  |  | **1** | **N.19** | A 2.02 | - obklad deskou MDF tl. 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro grafický polep - nosný rošt z latí 30x50mm | 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 925 104,00 Kč** |
|  | Z TOHO DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404 271,84 Kč |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 329 375,84 Kč** |