|  |
| --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT |
| Nevýstavní prostory |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Množství** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Popis** | **cena/jedn.** |  **Cena celkem**  |
| **d.** | **š.**  | **v.** |  bez DPH  |
| **1/TN** | **PRACOVNÍ STŮL SE SKŘÍNÍ** | 1650 | 3270 | 720 |   |   | **1** | **N.04** | A 1.01 | - stolní deska - dýhovaná laťovka, tl. 30mm, přírodní- dvířka a korpusy skříněk – DTD / MDF deska, podýhovaná, vybělený dub- zadní svislá deska stolu – DTD / MDF deska, bílé lamino- sokl nerezový plech- madlo, broušená nerez, dl. 400 mm- kabelová průchodka, broušená nerez, ∅55mm- pojezdy zásuvek s pomalým dojezdem, dtto panty dvířek- všechny zásuvky a křídla uzamykatelná (jednotný klíč)Více viz samostatný výkres | 82 160,00 Kč | 82 160,00 Kč |
| **2/TN** | **UZAMYKATELNÉ ODKLÁDACÍ BOXY** | 500 | 1300 | 1580 |   |   | **3** | **N.30** | A 2.02 | Dřevěná skříňka dělená vnitřními stěnami na boxy o rozměru 300 x 300 mm. Korpus skříněk je z dýhované laťovky na hranách s lištou z tvrdého dřeva, natřen černou lazurou polomat. Sokl 80 mm je z broušeného nerezového plechu. Boxy jsou uzavřeny skleněnými dvířky a uzamčeny podélným, kódovaným, elektronickým zámkem. Na dvířkách bude návod k použití skříňky.Více viz samostatný výkres | 83 200,00 Kč | 249 600,00 Kč |
| **3/TN** | **DESKA JÍDELNÍHO STOLKU** | 1730 | 630 | 40 |   |   | **1** | **N.07** | A 1.05 | - pracovní deska, tl. 29mm, dekorativní lamino **(**dtto 4/TN**)** | 4 920,00 Kč | 4 920,00 Kč |
| **4/TN** | **KUCHYŇSKÁ LINKA** | 1705 | 600 | 900 |   |   | **1** | **N.07** | A 1.05 | korpusy a dvířka skříněk:- materiál DTD/MDF s bílým pololesklým laminempracovní deska:DTD deska tl. 29mm, dekorativní lamino- nerezové úchytky- nábytkové panty s pomalými dojezdy, horní skříňky s výklopnými panty- výškově nastavitelné policezařizovací předměty součástí dodávky- mikrovlnná trouba- nerezový dřez s odkapem 650x500mm- úzká myčka š. 450mm- nízká chladničkaVíce viz samostatný výkres | 85 800,00 Kč | 85 800,00 Kč |
| **5/TN** | **DUBOVÁ LAVICE** |   |   |   |   |   | **5** | **N.27** | B 1.11,B 1.14 | Konstrukce z masivních hranolů 50/50 mm z vyschlého dubového dřeva. Sedák a bočnice lepeny na ozub. Na spodní straně bočnic zafrézovány pryžové podložky o průměru 25 mm. Povrch zbroušen a opatřen nátěrem lazurou.Více viz samostatný výkres | 19 760,00 Kč | 98 800,00 Kč |
| **6/TN** | **HLAVNÍ POKLADNÍ PULT** | 1030 | 2800 | 730 |   |   | **1** | **N.08** | A 1.08 | - stolní deska - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 28mm- bočnice stolu - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 20mm- ocelová kostra stolu, jackl 60/30mm a 30/30mm, černý lak matný (alt. kovářská černá)- čelní deska dýhovaná laťovka dub přírodní, tl. 20mm,- bočnice a čelna, plech tl. 5mm, černý (alt. kovářská černá)- soklová deska, MDF, nástřik černou dtto plechy- skleněná přepážka - bezpečnostní sklo 8mm, matované, panty, úchyty a kování nerezové systémové- závěsný drátěný systém pro suvenýry - nerezová lanka a plechy- součástí dodávky práce grafika – logo na čelní desce- součástí pokladní zásuvka uzamykatelná- součástí dodávky drátový systém závěsných zásobníků pro pohlednice a suvenýryVíce viz samostatný výkres | 228 504,00 Kč | 228 504,00 Kč |
| **7/TN** | **SKŘÍŇKY POKLADNA** |   |   |   |   |   | **1** | **N.09,N.10** | A 1.08 | - korpusy skříní, dvířka - dýhovaný laťovka / MDF dub, vybělený- horní plocha skříněk - plech, černý mat, tl. hrany 5mm- horizontální dělení profily, černý mat, tl. hrany 5mm- deska stolu a bočnice - dýhovaná laťovka dub přírodní, tl. 20mm- všechny dvířka otevírány způsobem push-to-openVíce viz samostatný výkres | 245 700,00 Kč | 245 700,00 Kč |
| **8/TN** | **INFOPULTÍK** | 700 | 1500 | 750 |   |   | **1** | **N.18** | A 2.02 | - stolní deska a bočnice - dýhovaná laťovka dub, přírodní, tl. 20Mm, čela napasována na pohledovou tloušťku 50mm- ocelová kostra stolu, jackl 30/30mm, černý lak matný (alt. kovářská černá)- čelní a boční deska z ocelového plechu tl. 3mm, černý práškový lak (kovářská černá)- součástí dodávky práce grafika – grafika popisu info (jednotný styl muzea)- součástí zásuvky uzamykatelnéVíce viz samostatný výkres | 24 960,00 Kč | 24 960,00 Kč |
| **9/TN** | **LAVICE** | 450 | 1200 | 450 |   |   | **2** | **N.11** | A 1.08 | - obklad dýhovanou laťovkou, dub přírodní, tl. 20mm- konstrukce jackl 40x40mm- osazeny plastové kluzákyVíce viz samostatný výkres | 15 860,00 Kč | 31 720,00 Kč |
| **10/TN** | **KUCHYŇSKÁ LINKA – edukační sál** | 1800 | 600 | 900 |   |   | **1** | **N.15** | A 1.09 | - pracovní deska - DTD, šedá se vzorem, tl. 40mm- korpusy a skříňky, DTD/MDF deska lamino bílé pololesk / alt. Se vzorem dřeva- úchytky broušená nerez- **včetně el. trouby vestavné a sklokeramické varné desky**Více viz samostatný výkres | 44 200,00 Kč | 44 200,00 Kč |
| **11/TN** | **POLICOVÁ SKŘÍŇ** | 500 | 2800 | 3030 |   |   | **1** | **N.15** | A 1.09 | - korpusy a police, DTD/MDF deska lamino bílé pololesk / alt. Se vzorem dřeva- výškově nastavitelné police, desky výškověna stavitelných polic s barevnými ABS hranami, barevnost dle židlí 17/HN- posuvná křídla, horní pojezd- stabilizováno přikotvením ke stěněVíce viz samostatný výkres | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč |
| **12/TN** | **STOLY KRUHOVÉ, SEGMENTOVÉ** |   |   |   |   |   | **1** | **N.14** | A 1.09 | - stolní deska MDF, lamino, střední šedá se vzorem (stejný barevný odstín jako kostra sedáku židlí- podpůrný ocelový rám, ohybaný plech tl. 5mm, nástřik šedou metalickou barvou- výškově nastavitelné nohy, násřik šedou metalickou barvou, kotveny do ocelového rámu stolů- na deskách stolů připraveny plastové spojky pro vzájemné propojování stolů1/4 kruhu – 4ks 1/8 kruhu – 2ks Obdélník – 1ksVíce viz samostatný výkres | 149 760,00 Kč | 149 760,00 Kč |
| **13/TN** | **LAVICE S PLAKÁTOVACÍM OBKLADEM STĚNY** | 50 | 1420 | 2120 |   |   | **1** | **N.18** | A 2.02 | - obklad lavice z dýhované laťovky, dub přírodní, tl. 20mm- ocelový rám z jackl 40x60mm- obklad panelu, MDF 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro nalepení polepu- nosný rošt z latí 30x50mmVíce viz samostatný výkres | 46 800,00 Kč | 46 800,00 Kč |
| **14/TN** | **VSTUPNÍ PANEL** | 50 | 1000 | 3000 |   |   | **1** | **N.19** | A 2.02 | - obklad deskou MDF tl. 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro grafický polep- nosný rošt z latí 30x50mmVíce viz samostatný výkres | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč |
| **15/TN** | **KNIHOVNÍ REGÁLY** | 350 | 1780 | 2100 |   |   | **5** | **N.23** | B 1.08 | - korpusy skříní - DTD/MDF deska lamino - dub vybělený- výškově nastavitelné police- regály kotveny a stabilizovány ke stěně, vzájemně sešroubovány- v soklu výškově nastavitelné nohy pro vyrovnáníVíce viz samostatný výkres | 22 360,00 Kč | 111 800,00 Kč |
| **16/TN** | **SKŘÍNĚ S INTEGROVANÝM STOLEM** |   |   |   |   |   | **1** | **N.22** | B 1.08 | - korpusy skříní, dvířka - DTD/MDF deska lamino - dub, vybělený- dvířka a čela zásuvek - dýhovaná laťovka, dub přírodní, tl. 20mm- stolní deska - dýhovaná laťovka, dub přírodní, tl. 20mm- nerezové úchytky, broušený nerez- všechna dvířka uzamykatelná- panty a pojezdy s tichými dojezdyVíce viz samostatný výkres | 137 800,00 Kč | 137 800,00 Kč |
| **17/TN** | **VELKOPROSTOROVÁ VITRÍNA POD OCHOZEM MAZHAUSU** |   |   |   |   |   | **1** | **N.31** | A 3.02 | Opláštění stěn, podlahy a podhledu ochozu, na pohledové hraně osazení skleněných stěn (fixních, otočných-uzamykatelných) – členění dle výkresu. Opláštění deskami MDF 15mm, vykytováno a přebroušeno, připraveno pro výmalbu. Podpůrný rošt opláštění z hranolů 50x50mm.Viditelné ocelové sloupy natřeny barvou dtto opláštění. Barvu opláštěná určí architekt v rámci AD a dle vzorníku RAL.V části pod schodištěm v opláštění vytvořena samostatná zasklená nika pro plakáty, dno připraveno pro polep, popř. Pro plakáty v lištách.Včetně kabinetních dveří prostoru pod schodištěm.Vnější sokl ochozu u podlahy bude řešen dřevěnou lištou v materiálu prken pochozího ochozu – vytvoření kontinuální linky po obvodě hrany (viz výkresy).Detail a způsob upevnění fixních a otvíravých částí prosklení upřesní dodavatel v dílenské dokumentaci.Do podhledů integrována zápustná směrovatelná svítidla, v rámci obkladu rozvedena přípojná místa elektro silno a slaboproudu – přesné pozice upřesněny v rámci dílenské dokumentace, zasklená nika osvětlena LED páskem v AL rohovém profilu po stranách.Dodávka včetně univerzálního lankového systému pro zavěšení vystavovaných exponátů (do fundusu bez instalace)*Materiál:*Opláštění MDF 15mm – 36m2Zasklení VSG 10mm – 13m2Soklová lišta, dub – 14bmZápustná směrovatelná bodová světla – 12ksLED pásek v AL liště – 2,9bmVíce viz samostatný výkres | 211 780,00 Kč | 211 780,00 Kč |
| **18/TN** | **GRFICKÝ PARAVAN S INTEGROVANOU LAVIČKOU** | 3500 | 1000 | 1800 |   |   | **1** | **N.28** | B 2.13 | Paravan pro grafický polep s integrovanou vykonzolovanou lavičkou a v zadní části se zrcadli. Rám – ocelový z jackl 50x35mm, včetně vnitřních žeber, obvodový lem z pásoviny L100x20mm, P5 (viz výkresy), základový profil z UPE50, konzola pro lavičku z jackl 35x35mm, ocelové prvky svařeny, viditelné ocelové části opatřeny nátěrem černou barvou, matná.Opláštění – dýhovaná laťovka, tl. 18mm, vybělený dub, povrchy vybroušen, připraveno pro případný polep řezanou grafikou. Dtto opláštění lavičky.Zadní část směrem k WC opláštěna MDF deskami tl. 15mm, celoplošně nalepeny zrcadla.Osvětlení – při horní linii LED pásek v AL liště, nad zrcadlem samostatná lištová svítidlaElektroinstalace vedeny v konstrukci, přívodní kabel připraven ve stěně mezi dveřmi WC.Celá konstrukce samonosná, případně možno fixovat do příčky mezi dveřmi WC.Materiál:Jackl 50x35mm - 15bmJackl 35x35mm - 4bmLem z pásoviny L5x100 - 7bmZákladový profil UPE50 – 3,5bmNosný rošt z CW50 - 7bmOpláštění MDF 15 - 10m2Opláštění dýhovanou laťovkou, bělený dub, 15mm – 8,2LED pásek v AL profilu – 3,5mVíce viz samostatný výkres | 79 800,00 Kč | 79 800,00 Kč |
| **19/TN** | **VSTUPNÍ PANEL** | 50 | 3300 | 1680 |   |   | **1** | **N.19** | A 2.02 | - obklad deskou MDF tl. 12mm, vytmeleno, přebroušeno, připraveno pro grafický polep- nosný rošt z latí 30x50mm | 15 600,00 Kč | 15 600,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **1 925 104,00 Kč**  |
|   | Z TOHO DPH 21% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  404 271,84 Kč  |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **2 329 375,84 Kč**  |