|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT | | | | | | | | | | | | |
| Nevýstavní prostory | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VITRÍNY – V | | | | | | | | | | | | |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Množství** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Popis** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **1/VN** | **TYPOVÁ VITRÍNA** | 500 | 500 | 1800 |  |  | 2 | **N.11** | A 1.08 | Celoskleněná samonosná bezpečnostní vitrína s plným prosklením bez svislých sloupků. Sokl: dvojitý rám svařený z ocelových jeklových profilů 50/50 mm, rektifikační patky. Vnější strana kryta nerezovým plechem tl. 1 mm. Dno a strop: rám ze systémových AL profilů, dno, záda a strop – deska MDF bez FA, nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyvzorkován. Zasklení: bezpečnostní sklo VSG 8 mm s lepenou AL lištou, přední stěna otevíratelná, 2x cylindrický zámek. 2x skleněný, výškově stavitelný foch 8 mm na lankovém systému. Osvětlení: 2x LED zápustná svítidla ve stropě, 2x LED pásky v trubicích u fochů. Oba druhy stmívatelné. | 60 204,00 Kč | 120 408,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **120 408,00 Kč** |
|  | Z TOHO DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 285,68 Kč |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **145 693,68 Kč** |