**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiál** | **cena Kč/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | Kč. bez DPH |
| **1/TJTD** | **Taburety - otočné sedačky** |  | 400 | 450 |  | Taburety jsou kulaté a mají otočnou funkci pro sledování pořadu na všech třechstranách, rozmístění je provedeno tak, aby zůstala možnostprocházení v řadách a otáčení se vzájemně nekřížilo. | 20 | J.01 | A 3.03; A 3.09; A3.12 | Taburety budou provedeny z kulatého dutého korpusu, čalouněného černohnědou zátěžovou textilií, korpus je na desce s čtyřmi směrovými kolečky tak, aby byl umožněno otáčeníkolem osy, dva taburety budou sloužit jako personální bez koleček v dalších prostorách expozic | 6 240,00 Kč | 124 800,00 Kč |
| **2/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 2800 | 100 | 2500 | 7,00 | plochy pro grafiku výstavy, stěna mezi okny | 1 | T.05 | A 3.07 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát nebo ekvivalent Forex) tl. 20 mm, boční strany trámků včetně horního záklopu kryty páskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm od zdi .Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna architektem | 16 380,00 Kč | 16 380,00 Kč |
| **3/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 840 | 100 | 2500 | 2,10 | boční část kontinuální paneláže, místo pro interaktivní zkoušení fezů a čepců předzrcadlem. Exponáty budou proti odcizení k závěsným kolíkůmpřipevněny lankem . | 1 | T.05 | A 3.07 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát nebo ekvivalent Forex) tl. 20 mm. Boční strany trámků včetně horního záklopu kryty páskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm od zdi . Do sestavy je v líci vloženo zrcadlo 500/2100 mm a podél zrcadlajsou svisle a šikmo zapuštěny závěsné kolíky pro zavěšení fezů a čepců. Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna architektem dle předložení vzorů. | 15 200,00 Kč | 15 200,00 Kč |
| **4/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 3610 | 100 | 2500 | 9,03 | plochy pro grafiku výstavy | 1 | T.05 | A 3.07 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát nebo ekvivalent Forex) tl. 20 mm. Boční strany trámků včetně horního záklopu kryty páskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm od zdi . Do sestavy je kv líci proveden průřez 1000/2100 mm pro vstup do další místnosti, v nadpraží je paneláž kontinuální, přesnéprovedení výřezu bude dle skutečně provedeného otvoru. | 22 724,00 Kč | 22 724,00 Kč |
| **5/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 2680 | 100 | 2500 | 6,70 | plochy pro grafiku výstavy - katalog čepců, stěna mezi okny | 1 | T.05 | A 3.07 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschléhodřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát nebo např. Forex) tl. 20 mm. Boční strany trámků včetně horního záklopu krytypáskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm od zdi .Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna architektem dle předložení vzorů. | 15 678,00 Kč | 15 678,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiál** | **cena Kč/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | Kč. bez DPH |
| **6/TT** | **Paneláž pro grafiku - podium pro figurínu a kukaň pro foto** | 6225 | 100 | 2500 | 15,56 | sestava s podiem je určena pro ženskou figurínu s parádním čepcem před grafickou plochou a s možnostífotografování svého obličeje v rámu s figurínou. | 1 | T.05 | A 3.07 | Sestava částečně obepíná stěny vnitřního pilíře a tvoří jakousi zastropenou kukaň s podiem, odkud je možné sledovatfigurínuzkrz zarámovaný otvor tak, že z opačného pohledu lze fotit obličej v rámu s figurínou, figurína a obličej je nasvícen dvěmi reflektorky v podhledu nad podiem, otvor pro bličej je 300/400 mm, od figuríny v zdobeném (historickém) rámu.Konstrukce z trámků oboustraně obložená, provedení dtto ostatní paneláž. | 44 150,00 Kč | 44 150,00 Kč |
| **7/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 3000 | 100 | 2500 | 7,50 | paneláž pro grafiku, vstupní stěna vpravo. | 1 | T.16 | A 3.08 | Rohová paneláž pro grafiku délkový rozměr bude upraven dle skutečně provedeného vstupního otvoru s distancí 100 mm od kraje, v paneláži bude odnímatelný díl dle velikosti dvířekrozvodů topné niky, a předstraven informační panel, provedení dtto paneláž | 18 720,00 Kč | 18 720,00 Kč |
| **8/TT** | **Paneláž pro grafiku** | 12000 | 100 | 2500 | 30,00 | paneláž pro grafiku, vstupní stěna vlevo. | 1 | T.16 | A 3.08 | Rohová paneláž pro grafiku, délkový rozměr bude upraven dle skutečně provedeného vstupního otvoru s ditancí 100 mm odkraje, provedení dtto paneláž, | 68 400,00 Kč | 68 400,00 Kč |
| **9/TT** | **Paneláž pro obrázkové výřezy** | 1620 | 170 | 2500 | 4,05 | paneláž sezapuštěnými obrázky dle výb+ěru autorů | 1 | T.16 | A 3.08 | Do dvojité paneláže je proveden výřez 9 nik cca 300/400 mm, na výšku i horizontálně ve třech řadách nad sebou , obrázky budou na zadní stěně nasvětleny LED páskami zhora, provedení dtto | 12 636,00 Kč | 12 636,00 Kč |
| **10/TD** | **Paneláž pro grafiku** | 1200 | 100 | 2320 | 2,78 | plochy pro grafiku výstavy nastěně v rohu za můstkem | 1 | D.29 | A 3.12 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát nebo např. Forex, nebo ekvivalent) tl. 20 mm, šroubováne do spodní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno podgrafický polep. Boční strany trámků včetně horního záklopu kryty páskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm od zdi .Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna architektem | 6 650,00 Kč | 6 650,00 Kč |
| **11/TD** | **Paneláž pro grafiku** | 4600 | 100 | 2000 | 9,20 | Zádový grafický panel pro "dudáckou muziku" | 1 | D.29 | A 3.12 | Peneláž dtto, probíhá jako průběžná obrazová grafika v zádech vitríny, nutno koordinovat s výrobou vitrín ! | 22 100,00 Kč | 22 100,00 Kč |
| **12/TD** | **Paneláž pro interaktivity** | 1800 | 100 | 2000 | 4,00 | určený pro dětskou aktivitu - skládání plošných dílů dud na magnetické tabuli | 1 | D.29 | A 3.12 | Provedení zhodné jako grafický panel, čelní deska obložena magnetickým plechem pro přkládání plechových dílů | 14 144,00 Kč | 14 144,00 Kč |
| **13/TJDL** | **Grafický panel samonosný** | 1000 | 100 | 2000 | 2,00 | panel určený dohistorických prostorů, kde nelze upevňovat do zdí | 2 | D.23; L.40 | A 3.03; 3.09; 3.13 | Panel dtto grafický připevněný na podstavci svařeném zkovových plátů 1000/500 , tl. 6 mm, ve tvaru T, š. 6600 mm, na výšku 600 mm | 9 360,00 Kč | 18 720,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiál** | **cena Kč/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | Kč. bez DPH |
| **14/TJDL** | **Informační panel samonosný** | 700 | 100 | 2000 | 1, 4 | panel informační se s názvem a základním textem o expozici v daném historickém prostoru, , kde nelze upevňovat do zdí | 3 | J.01;D.23; L.40 | A 3.03; A 3.09;3.13 | Panel dtto grafický 700/1800 mm, připevněný na podstavcisvařeném z kovových plátů 700/500 , tl. 6 mm, ve tvaru T, š. 980 mm, na výšku 600 mm | 8 060,00 Kč | 24 180,00 Kč |
| **15/TTD** | **Informační panel** | 700 | 100 | 1800 | 1,26 | panel informační se s názvem a základním textem o expozici | 3 | T.05;T.17;D.29; | A 3.07; 08; 10; | Panel naložený na stěnu nebo na grafickou plochu, provedení dtto | 3 150,00 Kč | 9 450,00 Kč |
| **16/TL** | **Paneláž pro grafiku** | 2000 | 100 | 2500 | 5,00 | plochy pro grafiku výstavy | 2 | L.40 | A 3.13 | Nosná konstrukce: dřevěné hranoly 800/60/2480 z vyschlého dřeva. Čelní deska: MDF (např. Zero, laminát Homapal neboekvivalent Forex) tl. 20 mm, boční strany trámků včetně horního záklopu kryty páskem deskoviny š. 70 mm s distancí 10 mm odzdi. Červená barevnost bude upřesněna architektem dle | 11 960,00 Kč | 23 920,00 Kč |
| **17/TT** | **Podium** | 6000 | 1200 | 225 | 7,20 | podium pro výstavu textilních strojů | 1 | T.05 | A 3.07 | Deskovina s přesahem 180 m, uložená na ustupující nosné konstrukci z hranolů a pásků deskoviny příčn+ě vyztužené a obložené kovovým plátem, kolem podsvícená LED páskem.Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna architektem | 18 533,00 Kč | 18 533,00 Kč |
| **18/TT** | **Podium** | 3100 | 3000 | 225 | 6, 9 | podium pro výstavu textilních strojů a standart | 1 | T.17 | A 3.08 | Deskovina s přesahem 180 m, uložená na ustupující nosné konstrukci z hranolů a pásků deskoviny příčn+ě vyztužené a obložené kovovým plátem, kolem podsvícená LED páskem.Vprostřed jsou vrtány otvory pro osazení žerdí pro cechovní standarty. Černohnědá barevnost (RAL 8019) bude upřesněna | 18 800,00 Kč | 18 800,00 Kč |
| **19/TD** | **Dubové lavice** | 900 | 350 | 40 | 0, 31 | sedáky pro možnost sezení v okenních nikách | 8 | D.29 | A 3.10-12 | Dubové desky z masívu tl. 40 mm jsou uložené na vyzděnách podstavcích, připevněná hmoždinkami, čelní hrana je zkulacena, přírodní moření + zátěžový transparentní lak | 3 380,00 Kč | 27 040,00 Kč |
| **20/TTDL** | **Pult pro dotykovou obrazovku** | 1100 | 700 | 700 |  | obrazovka je vložena symetricky do pultu v líci horní desky, s reproduktory a s dolním odvětráním | 3 | T.05;D.23;D.29;L.40 | A 3.07; 09; 13 | Stolek je rámové konstrukce, obložené deskovinou dtto, tl. 100 mm, s vloženou LCD, viz AV technika, pol. č. 5/AVTDL, nutnokoordinovat s dodavatelem AV techniky! Barevnost dtto paneláž | 12 920,00 Kč | 38 760,00 Kč |
| **21/TT** | **Pult pro listovačku** | 1100 | 700 | 700 |  | na pultu bude listovací vzorníktextilií k optickému i haptickémuvyzkoušení | 1 | T.17 | A 3.08 | Stolek je rámové konstrukce, obložené deskovinou dtto, tl. 100 mm, barevnost dtto paneláž | 12 166,00 Kč | 12 166,00 Kč |
| **22/TD** | **Pult pro dotykovou obrazovku se zásuvkami** | 1500 | 700 | 700 |  | pulty jsou duplicitní, pro interaktivní haptickou zkušenost se skládáním dud | 2 | D.29 | A 3.10; 12 | Stolek je rámové konstrukce, obložené deskovinou dtto, tl. 100 mm, s vloženou LCD, viz AV technika pro přístup z boku, pol. č. 6/AVTDL, nutno koordinovat s dodavatelem AV techniky! zásuvka 900/130 jsou vloženy k opačnému kraji od LCD | 17 330,00 Kč | 34 660,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiál** | **cena Kč/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | Kč. bez DPH |
| **23/TD** | **Pult pro dětské interaktuvity se zásuvkami** | 1500 | 700 | 700 |  | pult je pro interaktivní skládačky a hlavolamy | 1 | D.29 | A 3.10 | Stolek je rámové konstrukce, obložené deskovinou dtto, tl. 100 mm, 2 zásuvky 650/130 jsou pro uložení interaktivit, barevnost dtto paneláž | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| **24/TD** | **Schodový stupínek** | 800 | 280 | 232 |  | pomocný stupínek pro výstup do okenní niky | 1 | D.29 | A 3.12 | Z masivní dubové deskoviny, tl. 40 mm, ve tvaru "U", přírodní moření + zátěžový transparentní lak | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč |
| **25/TD** | **Sedačka - kulatá sofa pro poslech** |  | 1700 | 460+440 |  | určeno pro sluchátkový poslech ukázek dudáckých muzik pro celkem 8 posluchačů | 2 | D.29 | A 3.10; 12 | Základní korpus prům. 1600 mm je z běžné deskoviny, svloženým jádtrem pro opěrák, na korpusu jsou křížově naloženy 4 uzamykatelné skříňky š.200 mm, s přehravači a tlačítky volb a sluchátky, na korpusu a jádru je naloženo čalounění (polystyren, pěnový polyester, PES podklad a černošedá zátěžová textilie, barevnost dle výběru vzorku), segmenty soklu jsou obložen | 69 160,00 Kč | 138 320,00 Kč |
| **26/TL** | **Hlediště v nice** | 1350 | 1350 | 1350 |  | amfiteátrové stupněpro sledování divadélka | 1 | L.40 | A 3.13 | Celkem 3 vložené stupně 450/450 mm jsou provedeny zvyztužených dubových desek tl. cca 40 mm, přírodní moření, na dvou dolních stupních jsou upevněny čalouněné sedací podložky | 6 916,00 Kč | 6 916,00 Kč |
| **27/TT** | **Vitrínová stěna rohová** | 4200 | 400 | 2500 | 10,50 | Atypické mělkévitrínové zasklení části grafické paneláže (zádavitríny) pro ukázky látek a výroby, dtto 1/VT | 1 | T.05 | A 3.07 | Rohové mělké zasklení hl. 300 mm před panelovou stěnou pro grafiku, která v boku pokračuje při stěně kontinuálně mimovitrínu jako grafická plocha. Skleněné samonosné bezpečnostní čelní a boční zasklení bez svislých sloupků, s možností otevírání, sklo VSG 8-10 mm. Sokl je kryt kovovým páskem-plátem v. 100 mm. Paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm na distančních svislých latích. Ve stropě vitríny zapuštěn průběžný LED pásek a doplněn 6ks polohovatelnými bodovými LED svítidly v podlážce s možností natočení a stmívání, strop upraven promožnost zavěšování lna lankách. Barevnost deskoviny | 111 051,00 Kč | 111 051,00 Kč |
| **28/TT** | **Vitrínová nika pro výstavu fezů a čepců** | 3550 | 530 | 2500 | 8,90 | Atypické mělké zasklení proprezentaci fezů a čepic natransparentníchfigurínových hlavách, obsahově v podstatě artefakt s fiktivním namnožením(nekonečný svět fezů), dtto 2/VT | 1 | T.05 | A 3.07 | Plošné zasklení niky s vnitřní paneláží boků a zad hl. 100 mm, zadní stěna, boky, strop i podlážka vitríny jsou kryty plastovým kaleným zrcadlem se sestavou 32 ks. figurínových hlav,připevněných na konzolkách vrtaných se zrcadlového pozadí, hlavy jsou z transparentního plastu (např. EKO á 600.-) s vnitřním osvětlením pod fezem, či čepcem. V strůpku jsou nad hlavami zabudovány směrové reflektorky (8ks). Skleněné samonosné bezpečnostní čelní zasklení je bez svislých sloupků, s možnostíotevírání, sklo VSG 8-10 mm. Sokl je kryt kovovým páskem- plátem v. 100 mm. Paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, na distančních svislých latích. Hlavy budou upraveny | 188 300,00 Kč | 188 300,00 Kč |
| **29/TT** | **Vitrinové zasklení mělké** | 1100 | 170 | 2500 | 43345,00 | Vložené 2ks mělkého zasklení v paneláži v líci stěnové niky spolu s vloženouobrazovkou, určeno pro textilní vzorky a vzorníky, dtto 3/VT | 2 | T.05 | A 3.07 | Plošné zasklení, odnímatelné v panelové sestavě hl.170 mm, paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, nebo z probarveného pěněného PVC na distančních svislých latích.Skleněné bezpečnostní sklo VSG 8 mm. Sokl zasklení je krytkovovým páskem-plátem v. 100 mm .Ve stropě a podlaze vitríny je zapuštěn příčný průběžný LED pásek s možností natočení astmívání. Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje | 59 678,00 Kč | 119 356,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiál** | **cena Kč/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | Kč. bez DPH |
| **30/TT** | **Vitrínové zasklení v dveřní nice** | 1100 | 460 | 1900 |  | Vitrina atypická,vložená do původní dveřní niky provýstavku modelů aut, v nichž byly použity čalouněné sedačky, dtto 4/VT | 1 | T.05 | A 3.07 | Nika bude obložena deskovinou s dvěmi vloženými skleněnými policemi a zasklena, paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, nebo z probarveného pěněného PVC. Skleněné bezpečnostní sklo VSG 8 mm. Sokl zasklení je kryt kovovým páskem-plátem v. 100 mm . Ve stropě vitríny je zapuštěn příčný průběžný LED pásek a doplněn v malými polohovatelnými bodovými 4 ks reflektorky s možností natočení a stmívání.Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje | 56 689,00 Kč | 56 689,00 Kč |
| **31/TT** | **Vitrínová stěna rohová levá** | 1530 | 650 | 2500 |  | Atypické vitrínové zasklení pro výstavu látek a oděvů, dtto 5/VT | 1 | T.16 | A 3.08 | Rohové zasklení, otevíratelná, záda a bok jako grafická plocha, strop upraven pro zavěšování na lankách, bok navazuje na paneláž s vetknutými obrázky, sokl obložen kovovým páskem v.100 mm, směrovatelné a stmívatelné LED svítidlo ve stropě + 3ks směrové reflektorky v podlážce. Sklo bezpečnostní, dtto ostatní | 79 807,00 Kč | 79 807,00 Kč |
| **32/TT** | **Vitrínová stěna rohová pravá** | 2780 | 650 | 2500 |  | dtto, pro výstavupunčoch a rukavic, dtto 6/VT | 1 | T.16 | A 3.08 | Provedení dtto 5/VT, záda grafická plocha včetně bokupřecházejícího v grafickou paneláž. + 5 ks směrových reflektorků v podlážce. | 126 483,00 Kč | 126 483,00 Kč |
| **33/TL** | **Vitrínová stěna rohová** | 2000 | 708 | 2400 |  | Viitríny pro prezentaci loutek a vybavenídivadélka, vsazená do konstrukce loutovévěže, dtto 19/VL | 2 | L.40 | A 3.13 | Rohové zasklení, otevíratelná, záda jako grafická plocha, sklo bezpečnostní, dtto ostatní vitríny, levé a pravé provedení, zadní stěna opatřena kalenou kaleným zrcadlovým sklem nebozrcadlovou folií s motivem (jako součást řešení grafické plochy), ve strůpku možnost pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, skleněné police apod. stmívací osvětlení LED páskem z předního horního líce a 3ks bodových smerových reflektorků. Obložení soklu kovovým páskem v 100 mm. | 98 776,00 Kč | 197 552,00 Kč |
| **CENA CELKEM BEZ DPH** |  | **1 651 581,00 Kč** |
| Z TOHO DPH 21% |  | 346 832,01 Kč |
| **CENA CELKEM** |  | **1 998 413,01 Kč** |