**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiály** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **1/VT** | **Vitrínová stěna rohová** | 4200 | 400 | 2500 |  | Atypické mělké vitrínové zasklení části grafické paneláže (záda vitríny) pro ukázky látek a výroby**.**  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže 27/TT** | 1 |  | A 3.07 | Rohové mělké zasklení hl. 300 mm před panelovou stěnou pro grafiku, která v boku pokračuje při stěně kontinuálně mimo vitrínu jako grafická plocha. Skleněné samonosné bezpečnostní  čelní a boční zasklení bez svislých sloupků, s možností otevírání, sklo VSG 8-10 mm. Sokl je kryt kovovým páskem-plátem v. 100 mm. Paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm,  nebo z probarveného pěněného PVC na distančních svislých latích. Ve stropě vitríny zapuštěn průběžný LED pásek a doplněn polohovatelnými bodovými LED svítidly s možností natočení a stmíván, strop upraven pro možnost zavěšování lna lankách.  Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 82 971,00 Kč | Naceněno jako pol.č.27/TT |
| **2/VT** | **Vitrínová nika pro výstavu fezů a čepců** | 3550 | 530 | 2500 |  | Atypické mělké zasklení pro  prezentaci fezů a čepic na transparentních  figurínových hlavách, obsahově v podstatě artefakt s fiktivním namnožením  (nekonečný svět fezů)  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže, VIZ 28/TT** | 1 |  | A 3.07 | Plošné zasklení niky s vnitřní paneláží boků a zad hl. 100 mm, zadní stěna, boky, strop i podlážka vitríny jsou kryty plastovým kaleným zrcadlem se sestavou 32 ks. figurínových hlav,  připevněných na konzolkách vrtaných se zrcadlového pozadí, hlavy jsou z transparentního plastu (např. EKO) s vnitřním osvětlením pod fezem, či čepcem. Skleněné samonosné  bezpečnostní čelní zasklení je bez svislých sloupků, s možností otevírání, sklo VSG 8-10 mm. Sokl je kryt kovovým páskem- plátem v. 100 mm. Paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, nebo z nebo probarveného pěněného PVC na distančních svislých latích. Hlavy budou upraveny (bez soklu, s částí krku), konzola s přívodem el. bude trubička vrtaná do zrcadlového pozadí, vnitřní osvětlení bude stmívatelné. | 122 978,00 Kč | Naceněno jako pol.č.28/TT |
| **3/VT** | **Vitrínové zasklení mělké** | 1100 | 170 | 2500 |  | Vložené 2ks mělkého zasklení v paneláži v líci stěnové niky spolu s vloženou  obrazovkou, určeno pro textilní vzorky a vzorníky.  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže, viz 29/TT** | 2 |  | A 3.07 | Plošné zasklení, odnímatelné v panelové sestavě hl.170 mm, paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, nebo z probarveného pěněného PVC na distančních svislých latích.  Skleněné bezpečnostní sklo VSG 8 mm. Sokl zasklení je kryt  kovovým páskem-plátem v. 100 mm .Ve stropě a podlaze vitríny je zapuštěn příčný průběžný LED pásek s možností natočení a stmívání. Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. Předpokládá se spolupráce s dodavatelem  truhlářských prvků - paneláže. | 47 139,00 Kč | Naceněno jako pol.č.29/TT |
| **4/VT** | **Vitrínové zasklení v dveřní nice** | 1100 | 460 | 1900 |  | Vitrina atypická, vložená do původní dveřní niky pro  výstavku modelů aut, v nichž byly použity čalouněné sedačky.  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže, viz 30/TT** | 2 |  | A 3.07 | Nika bude obložena deskovinou s dvěmi vloženými skleněnými policemi a zasklena, paneláž je z desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm, nebo z probarveného pěněného PVC. Skleněné bezpečnostní sklo VSG 8 mm. Sokl zasklení je kryt kovovým páskem-plátem v. 100 mm . Ve stropě a podlaze vitríny je  zapuštěn příčný průběžný LED pásek a doplněn v bocích malými polohovatelnými bodovými LED reflektorky s možností natočení a stmívání. Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 50 339,00 Kč | Naceněno jako pol.č.30/TT |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiály** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **5/VT** | **Vitrínová stěna rohová levá** | 1530 | 650 | 2500 |  | Atypické vitrínové zasklení pro výstavu látek a oděvů.  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže, viz 31/TT** | 1 |  | A 3.08 | Rohové zasklení, otevíratelná, záda a bok jako grafická plocha, strop upraven pro zavěšování na lankách, bok navazuje na paneláž s vetknutými obrázky, sokl obložen kovovým páskem v.  100 mm, směrovatelné a stmívatelné LED svítidlo ve stropě. Sklo bezpečnostní, dtto ostatní vitríny. Předpokládá se spolupráce s dodavatelem paneláže. | 59 267,00 Kč | Naceněno jako pol.č.31/TT |
| **6/VT** | **Vitrínová stěna rohová pravá** | 2780 | 650 | 2500 |  | dtto, pro výstavu punčoch a rukavic.  **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem**  **truhlářských prvků - paneláže, viz 32/TT** | 1 |  | A 3.08 | Provedení dtto 5/VT, záda grafická plocha včetně boku přecházejícího v grafickou paneláž. | 86 443,00 Kč | Naceněno jako pol.č.32/TT |
| **7/VT** | **Vitrína pultová soliterní** | 1600 | 800 | 500 |  | umístěná před těleso út v okenní nice, částečně jako konzola z okenního stupně, přeložená o 20 mm | 3 | T.05;T.17 | A 3.07-8 | Odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Zadní stěna - kalené zrcadlové sklo nebo folie (kryje těleso út). Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, přesah vitríny je podsvětlen též páskem LED.  Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 39 476,00 Kč | 118 428,00 Kč |
| **8/VD** | **Vitrína pultová soliterní** | 1200 | 1200 | 500 |  | vitrína pro artefakty, umístěná před těleso út v okenní nice, částečně přeložená jako konzola z  okenního stupně 200 mm | 2 | D.23 | A 3.09 | dtto - odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, přesah vitríny je podsvětlen též páskem LED. Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 40 665,00 Kč | 81 330,00 Kč |
| **9/VD** | **Vitrina soliterní kulatá** |  |  | 2000 |  | volně stojící pro historické dudy, zároveň jako  osvětlení historického stropu, forma válce je zvolena, aby bylo možné prohlížet  frasky na stěnách | 3 | D.23 | A 3.09 | Válcová vitrína soliterní, průměr 800 mm, otevíravá,  uzamykatelná, osvětlená ze strůpku bodovými reflektorky, ve stropu též možnost uchycení zavěšovacích lanek. Barevnost  deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 91 593,00 Kč | 274 779,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiály** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **10/VD** | **Vitrína soliterní centrální velká** | 2600 | 1600 | 2500 |  | volně stojící pro nejstarší exponáty dud, zároveň jako osvětlení centrální části stropu | 1 | D.23 | A 3.09 | Zasklení je je usazeno na soklu v horizontálním rámu 3000/2000/300 z kovového plátu 8 mm, vitrína je samonosná, otevíratelná a uzamykatelná, prachotěsná se silikonovým  těsněním, sklo bezpečnostní VSG 10 mm, horní část zakončena rámem-límcem dtto, osvětlení je směrovými reflektorky shora i zdola, na rámu do vitríny a dalším, krytý "L" profilem pro nasvícení stropu, zastropení je volně položenou skleněnou  deskou přesazenou přes rám k "L" profilu, ve vnitřním přesahu rámu kolem je možnost pro upevnění aranžerských lanek horizontálně v křížovém rastru 200x200 mm pro zavěšování v prostoru. Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 98 185,00 Kč | 98 185,00 Kč |
| **11/VD** | **Vitrína typová dvoudílná** | 1412 | 708 | 2000 |  | vitrína pro umístění sbírkových dud, situovaná v řadě-  sestavě vitrín u stěny | 1 | D.29 | A 3.10 - 12 | Otevíravá uzamykatelná vitrína z typových profilů, prachotěsná se silikonovým těsněním, zadní stěna opatřena kalenou kaleným zrcadlovým sklem nebo zrcadlovou folií s motivem jako součást řešení grafické plochy, zasklení z bezpečnostního skla tl.8 mm, ve strůpku je rastr 100x100 mm vrtaných úchytů možnost pro  zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, skleněné police apod. Stmívací osvětlení stropními i spodními směrovými reflektorky celkem 6 ks v jednom dílci. Součást sestavy, obložení soklu  kovovým páskem v 100 mm. Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 61 809,00 Kč | 61 809,00 Kč |
| **12/VD** | **Vitrína typová třídílná** | 2112 | 708 | 2000 |  | vitrína pro umístění sbírkových dud | 4 | D.29 | A 3.10 - 12 | Otevíravá uzamykatelná vitrína z typových profilů, prachotěsná se silikonovým těsněním, zadní stěna opatřena kalenou kaleným zrcadlovým sklemnebo zrcadlovou folií s motivem jako součást řešení grafické plochy, zasklení z bezpečnostního skla, ve strůpku rastr 100x100 mm vrtaných úchytů možnost pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, skleněné police apod. stmívací osvětlení stropními i spodními směrovými reflektorky celkem 6  ks v jednom dílci. Součást sestavy, obložení soklu kovovým páskem v 100 mm a 232 mm ve snížené části. Sestava je přiřazena a integrována v paravanové stěně podél můstk.  Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 140 332,00 Kč | 561 328,00 Kč |
| **13/VD** | **Vitrína typová čtyřdílná** | 2814 | 710 | 2000 |  | Vitrína typová třídílná | 4 | D.29 | A 3.10 - 12 | Otevíravá uzamykatelná vitrína z typových profilů, prachotěsná se silikonovým těsněním, zadní stěna opatřena kalenou kaleným zrcadlovým sklemnebo zrcadlovou folií s motivem jako součást řešení grafické plochy, zasklení z bezpečnostního skla, ve strůpku rastr 100x100 mm vrtaných úchytů možnost pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, skleněné police apod. Stmívací osvětlení stropními i spodními směrovými reflektorky celkem 6  ks v jednom dílci. Součást sestavy, obložení soklu kovovým páskem v 100 mm a 232 mm ve snížené části. Sestava je přiřazena a integrována v paravanové stěně podél můstku,  Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekt | 114 294,00 Kč | 457 176,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiály** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **14/VD** | **Vitrína typová třídílná** | 2112 | 710 | 1160 |  | Vitrína typová třídílná, upravená nad můstek, jako pultová, bez horní deskoviny | 2 | D.29 | A 3.10 - 12 | Otevíravá uzamykatelná vitrína z typových profilů, prachotěsná se silikonovým těsněním, zasklení z bezpečnostního skla, transparentní, otevírání na můstek, ve strůpku je rastr 100x100 mm vrtaných úchytůpro možnost pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka apod. stmívací osvětlení LED páskem z  předního horního líce a bodových mini reflektorků, obložení soklu kovovým páskem v 100 mm. Sestava je vložena s distancí od bočních sestav symetricky na můstek nad schodiště,  Barevnost deskoviny podlážky - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. | 74 534,00 Kč | 149 068,00 Kč |
| **15/VD** | **Vitrína přisazená** | 2000 | 708 | 2000 |  | Vitrína atypická, přisasazená před grafickou plochu v čele sálu pro "dudáckou muziku" | 1 | D.29 | A 3. 12 | Otevíravá uzamykatelná vitrína z typových profilů, zadní stěna je součást řešení širší grafické plochy, zasklení z bezpečnostního  skla kontinuální **bez čelních profilů**, prachotěsná se silikonovým těsněním, samonosná, ve strůpku možnost pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, stmívací osvětlení LED páskem z předního horního líce a bodových mini reflektorků. Součást  sestavy, obložení soklu kovovým páskem v 100 mm Sestava je přiřazena a integrována v paravanové stěně podél můstku,  Barevnost deskoviny a soklu - černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. Předpokládá se spolupráce s dodavatelem truhlářské výroby. | 67 495,00 Kč | 67 495,00 Kč |
| **16/VD** | **Vitrína pultová, vsazená mezi sestavy** | 1677 | 710 | 700 |  | vitrina pultová pod okenní nikou se  skleněným paravanem jako grafickou plochou | 1 | D.29 | A 3.10 - 12 | Odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Zadní stěna - kalené zrcadlové sklo nebo folie (kryje parapet okna). Nad vitrínou je odnímatelné skleněné krytí spodní části okenní niky s grafikou v šířce vitríny do výše vitrín bočních. Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, sokl krytý kovovým páskem 100 mm. Barevnost  deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. Šířku pod oknem mezi sestavami je nutno prověřit na místě před započetím výroby. | 42 410,00 Kč | 42 410,00 Kč |
| **17/VD** | **Vitrína pultová, vsazená mezi sestavy** | 1851 | 710 | 700-932 |  | vitrina pultová pod okenní nikou se  skleněným paravanem jako grafickou plochou | 1 | D.29 | A 3.10 - 12 | Odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Zadní stěna - kalené zrcadlové sklo nebo folie (kryje parapet okna). Nad vitrínou je odnímatelné skleněné krytí spodní části okenní niky s grafikou v šířce vitríny do výše vitrín bočních. Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, sokl je krytý kovovým páskem 100 a pod schodem  přechází ve v. 323 mm. Barevnost deskoviny černohnědá (RAL 8019), dle údaje architekta. Šířku pod oknem mezi sestavami je nutno prověřit na místě před započetím výroby. | 51 607,00 Kč | 51 607,00 Kč |

**Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Technický popis/materiály** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **18/VD** | **Vitrína pultová, vsazená mezi sestavy** | 1636 | 710 | 932 |  | vitrina pultová pod okenní nikou se  skleněným paravanem jako grafickou plochou | 1 | D.29 | A 3.12 | Odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Zadní stěna - kalené zrcadlové sklo nebo folie (kryje parapet okna). Nad vitrínou je odnímatelné skleněné krytí s grafikou spodní části okenní niky v šířce vitríny do výše vitrín bočních. Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, přesah vitríny je podsvětlen též páskem LED. sokl krytý kovovým páskem 323 mm. Barevnost deskoviny černohnědá  (RAL 8019), dle údaje architekta. Šířku pod oknem mezi  sestavami je nutno prověřit na místě před započetím výroby. | 47 911,00 Kč | 47 911,00 Kč |
| **19/VL** | **Vitrínová stěna rohová** | 2000 | 708 | 2400 |  | Viitríny pro prezentaci loutek a vybavení divadélka, vsazená do  konstrukce loutové věže. **Předpokládá se spolupráce s dodavatelem truhlářských prvků - paneláže, viz 33/TL** | 2 | L.40 | A 3.13 | Rohové zasklení, otevíratelná, záda jako grafická plocha, sklo  bezpečnostní, prachotěsná se silikonovým těsněním, dtto ostatní vitríny, levé a pravé provedení, zadní stěna opatřena kalenou  kaleným zrcadlovým sklem nebo zrcadlovou folií s motivem jako součást řešení grafické plochy, ve strůpku možnost dtto pro zavěšení aranžerských úchytů pro lanka, skleněné police apod. stmívací osvětlení stropními i spodními směrovými reflektorky celkem 6 ks v jednom dílci. Obložení soklu kovovým páskem v 100 mm. | 73 787,00 Kč | Naceněno jako pol.č.33/TL |
| **20/VL** | **Vitrína pultová, vsazená konstrukce** | 1430 | 708 | 500 |  | vitríny na patře věže, přisazeném k zábradlí pro loutky a rekvizity | 3 | L.40 | A 3.13 | Odnímatelné zasklení (šturc), na základové desce přes soklovou vložku, uzamykatelné, základová připevněné dvěma šrouby k okennímu stupni. Osvětlení vitríny: LED pásek stmívatelný, krytý "L" profilem, přesah vitríny je podsvětlen též páskem LED.  Uložení na vyšším podstavci v. 500 mm, se zásuvkou v. 400 mm.Barevnost deskoviny signální červená (RAL 3001), dle údaje architekta. | 39 009,00 Kč | 117 027,00 Kč |
| **CENA CELKEM BEZ DPH** | | | | | | | | | | |  | **2 128 553,00 Kč** |
| Z TOHO DPH 21% | | | | | | | | | | |  | 446 996,13 Kč |
| **CENA CELKEM** | | | | | | | | | | |  | **2 575 549,13 Kč** |