|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUZEJNÍ EXPOZICE | MUZEJNÍ EXPOZICE |  |
| Expozice zbraní a motocyklů ČZ, předkaplí, kaple | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T | | | | | | | | | | | | |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | | | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Materiál** | **cena/jedn.** | **Cena celkem** |
| **d.** | **š.** | **v.** | bez DPH |
| **1/TC** | **Pódium s předsazeným lomeným panelem a pylonem** | 2600 | 1250 | 3000 |  |  | 1 | C.01, C.02 | A 2.12 | Spodní konstrukce: dřevěné trámky 80/80 a 60/60 z vyschlého dřeva, opláštění: desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 20 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep nebo nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyvzorkován. U paty pódia nalepena soklová lišta z AL plechu tl. 2 mm a v. 50 mm. | 24 180,00 Kč | 24 180,00 Kč |
| **2/TC** | **Podesta pro motocykly** |  |  |  | - AL slzičkový plech 11 m2  - Sklo 19 tabulí 16,8 m2 | Dodavatel předloží statické posouzení kotvení skel | 1 | C.04, C.05, C.08 | A 2.11 | Spodní konstrukce: dřevěné hranoly 50/50 z vyschlého dřeva. Čelo podesty: deska z pěněného tvrdého PVC (např. Forex nebo ekvivalent) tl. 19 mm. Horní deska: MDF jako pol. 1/TC tl. 20 mm. Povrch podesty včetně čela pokryt slzičkovým AL plechem tl. 2 mm s pěti slzičkami (např. Quintet nebo ekvivalent), povrch: přírodní hliník. Plechy šroubovány do podkladu vruty se zápustnou hlavou. V čele zapuštěny terčové držáky nesoucí ochranná kalená skla tl. 10 mm, celková výška skla 1390 mm. V bočním skle kruhový výřez o průměru 150 mm. | 74 816,00 Kč | 74 816,00 Kč |
| **3/TC** | **Oválná podesta pro motocykl** |  |  |  | - AL slzičkový plech 2,7 m2  - Sklo 4 oblé tabule 1160x1400,  2 tabule 270x1400 | dtto | 2 | C.04, C.05, C.12, C.13, C.09 | A 2.11, A 2.08 | Jako pol. 2/TC. Boční skla oválná. Bez výřezu. | 52 280,00 Kč | 104 560,00 Kč |
| **4/TC** | **Podesta pro motocykl** |  |  |  | - AL slzičkový plech 3 m2  - Sklo 7 tabulí 6,7 m2 | dtto | 1 | C.12, C.13, C.14 | A 2.08 | Jako pol. 2/TC. Bez výřezu. | 29 515,00 Kč | 29 515,00 Kč |
| **5/TC** | **Podesta pro motocykl** |  |  |  | - AL slzičkový plech 2,8 m2  - Sklo 7 tabulí 7.0 m2 | dtto | 1 | dtto | A 2.08 | Jako pol. 2/TC. Bez výřezu. | 28 814,00 Kč | 28 814,00 Kč |
| **6/TC** | **Podesta pro motocykly** |  |  |  | - AL slzičkový plech 8,2 m2  - Sklo 9 tabulí 8,8 m2, 1 tab. 440X 1180 1 tab. 660X1180 | dtto | 1 | C.18, C.19, C.21 | A 2.07 | Jako pol. 2/TC. Stávající schod v okenní nice potažen AL slzičkovým plechem na desce MDF. Ochranná skla na něm upevněna ve sloupcích z AL nebo nerez jeklu 30/30 mm s přírubou 60/60 mm v držácích na svor. Bez výřezu. | 63 945,00 Kč | 63 945,00 Kč |
| **7/TC** | **Podesta pro motocykly** |  |  |  | - AL slzičkový plech 7,0 m2  - Sklo 13 tabulí 11 m2 | dtto | 1 | C.26, C.27, C.29 | A 2.06 | Jako pol. 2/TC. | 58 195,00 Kč | 58 195,00 Kč |
| **8/TC** | **Podesta pro motocykly** |  |  |  | - AL slzičkový plech 7,2 m2  - Sklo 8 tabulí 7,4 m2 2 tab. 690x1180 1 tab. 420x1180 1 tab. 960X1180 | dtto | 1 | C.26, C.27, C.28 | A 2.06 | Jako pol. 6/TC. | 60 580,00 Kč | 60 580,00 Kč |
| **9/TC** | **Vestavba v místnosti trenažéru (stěny a strop)** |  |  |  | - AL slzičkový plech 7,9 m2  - Stěny – 32.0 m2 | Všechny vestavby a zařízení v této místnosti přizpůsobit skutečným rozměrům! Změny konzultovat s architektem! | 1 | C.18, C.20, C.24, C.25 | A 2.09 | Spodní konstrukce stěny: dřevěné hranoly 80/80 z vyschlého dřeva, opláštění: desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 20 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep. Ve stropě ponecháno volné pole s průhledem do klenby. Zadní část místnosti pod šikmým překladem oddělena celoplošně bezpečnostním sklem tl. 8 mm. Podlaha zvýšena na úroveň podesty pod motocyklem. Prostor osvětlen bodovými, směrově stavitelnými reflektory nad dvířky. Dvoje dveře v líci se stěnami s cylindrickými zámky pro přístup do zbylého prostoru, kde je umístěn rack pro AV technologie. Vestavěny 3 police pro přilby a virtuální brýle. Lavice a parapetní deska z desky HPL Lamino s potiskem přetaženo přes nákližku. V líci předstěny dveře 700/2000 s cylindrickým zámkem. Podlaha: slzičkový plech na MDF desce, podesta pod motocyklem přizpůsobena pohybovému mechanizmu, povrch – gumový recyklát tl. 30 mm, v souladu s bezpečnostní normou. Klenba nasvícena LED pásky, umístěnými za horní hranou opláštění. Ze stejného místa nasvícen motocykl třemi polohově stavitelnými, stmívatelnými LED svítidly. Případné další světelné zdroje konzultovat s architektem. | 186 600,00 Kč | 186 600,00 Kč |
| **10/TC** | **Grafický panel** |  | 700 | 2000 |  |  | 13 | C.04, C.05, C.06, C.12, C.13, C.18, C.19, C.26, C.27, C.32 | A 2.11, A 2.08, A 2.07, A 2.06 | Spodní konstrukce: dřevěné hranoly 80/60 z vyschlého dřeva. Čelní deska:: MDF (např. Zero nebo ekvivalent) tl.20 mm, šroubované do spodní konstrukce vruty se zápustnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep. Boční strana trámků s deskou tl. 10 mm, vykytováno a přebroušeno pro nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyvzorkován. Na soklové ustupující části nalepen AL plech tl. 1 mm. | 7 100,00 Kč | 92 300,00 Kč |
| **10/TP** | **Grafický panel** |  | 700 | 2000 |  |  | 5 | P.34, P.35, C.32 | A 2.14 | dtto | 7 100,00 Kč | 35 500,00 Kč |
| **10/TK** | **Grafický panel** |  | 700 | 2000 |  |  | 1 | K.41, K.42, C.32 | A 2.15 | dtto | 7 100,00 Kč | 7 100,00 Kč |
| **11/TC** | **Grafický panel s vitrínou** |  | 700 | 2000 |  |  | 1 | C.26, C.27, C.32 | A 2.06 | dtto, do panelu vsazena police pro poklop z lepeného bezpečnostního skla VSG 6 mm, zajištěného zasklívacím páskem z nerezové oceli tl. 2 mm a vruty se zápustnou hlavou. | 10 900,00 Kč | 10 900,00 Kč |
| **12/TC** | **Grafický panel s policí** |  | 960 | 2000 |  | 1 ks otevíravý | 1 | C.18, C.19, C.33 | A 2.07 | jako pol. 10/TC. Na čelní stěnu přišroubována šikmá police s dvěma oky z AL plechu tl. 5 mm. U otevíravého panelu provedení jako pol. 13/TC. | 9 700,00 Kč | 9 700,00 Kč |
| **13/TC** | **Grafický panel otevíravý** |  | 820 | 2000 |  |  | 1 | C.04, C.06, C.33 | A 2.11 | jako pol. 10/TC. Na základní nosný rám připevněny 3 panty , na protější 3 magnetové držáky. | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| **14/TK** | **Dubová lavice** | 1700 | 450 | 450 |  |  | 2 | K.41, K.42, K.43 | A 2.15 | Konstrukce z masivních hranolů 50/50 mm z vyschlého dubového dřeva. Sedák a bočnice lepeny na ozub. Na spodní straně bočnic zafrézovány pryžové podložky o průměru 25 mm. Povrch zbroušen a opatřen nátěrem lazurou. | 19 760,00 Kč | 39 520,00 Kč |
| **15/TK** | **Dubová lavice v okenní nice** | 1440 | 450 | 220 |  |  | 1 | dtto | A 2.15 | dtto | 16 200,00 Kč | 16 200,00 Kč |
| **16/TK** | **Dubová lavice v okenní nice malá** | 900 | 450 | 450 |  |  | 1 | dtto | A 2.15 | dtto | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč |
| **17/TC** | **Pokrytí podlahy slzičkovýn AL plechem včetně rampy, zvýšená podesta nad mechanizmem trenažéru.** |  |  |  | slzičkový plech – 6,3m2 Podesta – 3,2m2 | Slzičkový plech kotven do desek MDF tl. 10mm vruty se zápustnou hlavou na keramické dlažbě | 1 | C.18, C.20, C.24, C.25 | A 2.09,  A 2.10 | Protiskluzový AL plech tl. 2 mm s 5 slzičkami (např. QUINTET nebo ekvivalent) na podložce z lehčeného polyetylénu (např. MIRELON nebo ekvivalent) a volně položených MDF deskách. Šroubováno do podkladové MDF šrouby se zápustnou hlavou. Směr slziček je 45° k podélné ose místností.  Podesta pod motocyklem kryta vrstvou gumového recyklátu o tl. 30 mm se zaoblenými hranami krajových desek. Pod podestou zabudována mechanika trenažéru. Přístup k ní koordinovat s dodavatelem trenažéru. | 19 760,00 Kč | 19 760,00 Kč |
| **18/TC** | **Grafický panel** |  | 1600 | 2000 |  |  | 1 |  | A 2.06 | jako 10/TC | 12 600,00 Kč | 12 600,00 Kč |
| **19/TC** | **Sestava pro prezentaci odlitků** | 700 | 1300 | 2200 |  |  | 1 | C.20 | A 2.10 | Spodní díl z desky MDF 20mm na spodní konstrukci z dřevěných trámků, čelní a podlahová část potažena slzičkovým AL plechem dtto podlaha.  Zadní část deska MDF připevněna přímo ke stěně, povrch vykytován a přebroušen, přprava pro grafický polep Horní část desky MDF 20mm na roštu z dřevěných trámků připevněných do zdiva. Vykytováýno a přebroušeno, nátěr RAL dle určení architekta, osazena obrazovka 7/AV.  Rozměry soklů pro odlitky budou upřesněny dle skutečných rozměrů exponátů odlitků – nejsou předmětem dodávky | 13 600,00 Kč | 13 600,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **909 085,00 Kč** |
|  | Z TOHO DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 907,85 Kč |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 099 992,85 Kč** |