|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT |  |   |   |   |   |   |   |   |   | MUZEJNÍ EXPOZICE | MUZEJNÍ EXPOZICE |   |
| Expozice zbraní a motocyklů ČZ, předkaplí, kaple |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VITRÍNY – V |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) |  |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Počet ks** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Materiál** | **cena/jedn.** |  **Cena celkem**  |
| **d.** | **š.**  | **v.** |  bez DPH  |
| **1/VC** | **Velkoobjemová vitrína (zbraně)** | 2195 | 780 | 2680 |   | vestavěna do klenebného pasu | 1 | C.04, C.05, C.06, C.07 | A 2.11 | Celosleněná samonosná bezpečnostní vitrína s plným prosklením bez svislých sloupků. Sokl: dvojitý rám svařený z ocelových jeklových profilů 50/50 mm, rektifikační patky. Vnější strana kryta nerezovým plechem tl. 1 mm. Boční část a oblouková část 2x desky MDF bez formaldehydu tl. 12,5 mm na distančních lCeloskatích. Boční krytí nerezový pásek š. 25 mm, řezaný do oblouku laserem. Dno vitríny AL rám ze systémových profilů s deskou MDF tl. 10 mm. Zasklení: bezpečnostní sklo VSG 10 mm s lepenými AL profily a krycím plechem. Odnímatelné a pevné zasklení dle plánu. Ve stropě zapuštěna polohovatelná LED svítidla. Dno, boční a oblouková část: vykytováno, vybroušeno a natřeno (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). RAL dle údaje architekta. | 98 010,00 Kč | 98 010,00 Kč |
| **2/VC** | **Velkoobjemová vitrína (mírový program)** | 1525 | 780 | 2540 |   | dtto | 1 | dtto | A 2.11 | dtto | 83 551,00 Kč | 83 551,00 Kč |
| **3/VC** | **Pultová vitrína (předměty zaměstnanců)** | 1200 | 500 | 800 |   |   | 1 | C.04, C.06, C.10 | A 2.11 | Podnož: stůl ze svařených ocelových profilů jekl 40/20 a 40/40 s rektifikačními šrouby, povrch – práškové lakování RAL dle údajů architekta. Dno: 2x desky MDF bez formaldehydu s meziprostorem, nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou), RAL dle ůdajů architekta. Zasklení: lepený poklop z bezpečnostního skla VSG 8 mm, zajištěn cylindrickým zámkem. Osvětlení: LED pásek v AL trubici s možností natočení a stmívání. | 26 482,00 Kč | 26 482,00 Kč |
| **4/VC** | **Sloupová vitrína (trofeje)** | 900 | 300 | 2000 |   | volně stojící | 2 | C.12, C.13, C.15 | A 2.08 | Celoskleněná samonosná bezpečnostní vitrína s plným prosklením bez svislých sloupků. Sokl: dvojitý rám svařený z ocelových jeklových profilů 50/50 mm, rektifikační patky. Vnější strana kryta nerezovým plechem tl. 1 mm. Dno a strop: rám ze systémových AL profilů, dno, záda a strop – deska MDF bez FA, nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyvzorkován. Zasklení: bezpečnostní sklo VSG 8 mm s lepenou AL lištou, přední stěna otevíratelná, 2x cylindrický zámek. 2x skleněný, výškově stavitelný foch 8 mm na lankovém systému. Osvětlení: 2x LED zápustná svítidla ve stropě, 2x LED pásky v trubicích u fochů. Oba druhy stmívatelné. | 45 521,00 Kč | 91 042,00 Kč |
| **5/VC** | **Velkoobjemová vitrína (kombinéza Zemen)** | 830 | 790 | 2500 |   | vestavěna do klenebného pasu | 1 | C.12, C.13, C.16 | A 2.08 | Provedení jako pol. 1/VC, dvě strany prosklené, dvě plné. 3X zápustné, směrovatelné a stmívatelné LED svítidlo ve stropě. | 53 917,00 Kč | 53 917,00 Kč |
| **6/VC** | **Velkoobjemová vitrína (kombinéza Rouček)** | 815 | 790 | 2500 |   | dtto | 1 | dtto | A 2.08 | dtto | 53 917,00 Kč | 53 917,00 Kč |
| **7/VC** | **Velkoobjemová vitrína (vedlejší výrobky)** | 930 | 555 | 1830 |   | vestavěna do miky | 1 | C.18, C.19, C.23 | A 2.07 | dtto, jednostranné, odnímatelné zasklení, 2x skleněný foch VSG 8 mm na lankovém systému, výškově stavitelný. Osvětlení: 3x LED zápustná svítidla ve stropě, 2x LED pásky v trubicích u fochů. Oba druhy stmívatelné. | 46 684,00 Kč | 46 684,00 Kč |
| **8/VC** | **Segmentová vitrína (řetízkárna, strojírna, slévárna)** | 3700 | 115,415 | 2000 |   | volně stojící | 1 | C.18, C.19, C.22 | A 2.07 | Sokl a korpus vitríny jako pol.4/VC. Přední strana zasklena 6 otevíratelnými skly VSG 8 mm s lepenou AL lištou a zámečkem. 3X skleněný foch VSG 8 mm, výškově stavitelný na lankovém sytému. Osvětlení: 6x zápustné LED svítidlo, směrovatelné a stmívatelné ve stropě, 3x LED pásek pod fochy stmívatelný. | 121 694,00 Kč | 121 694,00 Kč |
| **9/VC** | **Lichoběžníková vitrína (výrobní sortimenty)** | 1700 | 300,45 | 2000 |   | volně stojící | 1 | C.26, C.27, C.30 | A 2.06 | Jako pol. 4/VC, ve stropě 3x zápustné LED svítidlo, směrovatelné, stmívatelné. | 70 135,00 Kč | 70 135,00 Kč |
| **10/VP** | **Pultová vitrína (archeologické nálezy)** | 3000 | 350,6 | 800 |   | volně stojící | 1 | P.34, P.35, P.36 | A 2.14 | Jako pol. 3/VC, dva díly spojené v úrovni stolu. | 46 771,00 Kč | 46 771,00 Kč |
| **11/VP** | **Pultová vitrína (keramika)** | 1650 | 400,6 | 800 |   | dtto | 1 | P.34, P.35, P.36 | A 2.14 | Jako pol. 3/VC. | 28 772,00 Kč | 28 772,00 Kč |
| **12/VP** | **Zasklení niky** |   | 1050 | 1800 |   |   | 1 | P.34, P.35 | A 2.14 | VSG 10 mm v nerez držácích na svor, kotvených ve zdi a v podlaze | 8 840,00 Kč | 8 840,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **729 815,00 Kč**  |
|   | Z TOHO DPH 21% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  153 261,15 Kč  |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **883 076,15 Kč**  |