\.. -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabidk,o pcarn, NOmec** | | Priloha c.1 ke smlouve**l .: '211418**  **Ceno, a nabidka ocha,e C**  Nakup mat erialu elektro a i'islusenstvi k provozu budov a expozIc. |  | | | |
| P.c | **Nazev zbozi** | Pofadovana technicka specifikace zboif / vyhovujid vyrobek | **M.J** | pocet | Cena ks (bez DPH) | Cena celkem {bez DPH) |
| 1 | Halogenova re flekto rova zarovka | Technicke udaje  Pi'ikon: 50 W, Napeti : 12 V,Barva sv etla : 3000 K  Vykon cd: 12500 cd, Patice : GU5 .3,Ra: 100,Delka: 4f;.0 mm  Prumer: 51.0 mm,Stmi vatelne : Ano, Uhel: 10 st. Vyhovuje nap r. OSRAM DECOST AR 51 TITAN 46 870 SP SOW 12V lOst. | Ks | 100 | 73 | 7300 |
| 2 | Halogenova reflektorova zarovka | Technick e udaje  Pi'ikon: 50 W,Napeti : 12 ,Barva svetla: 3000 K  Vykon cd : 4400 cd,Patice: GUS. 3, Ra: 100,D elka: 45.0 mm Pru mer: 51.0 mm,Stm fvatelne : An o,Uhel: 24 st .  Vyhovuje napi'. **OSRAM DECOSTAR 51 TITAN 46870** FL **SOW 12V 24st. GUS. 3** | Ks | 100 | 73 | 7300 |
| 3 | Halogenova reflektorova zarovka | Technicke udaje  Pi'ikon: 50 W,Napeti : 12 V,Barva svetla : 3000 K  Vykon cd: 2200 cd,Patice : GUS. 3,R a\_: 100,Delka : 46.0 mm Prumer : 51.0 mm, Stmi vateln e: An o,Uhel: 36 st .  Vyhovuje napi'. **OSRAM DECOSTAR S1 TITAN 46870 WFL SOW**  **12V 36st. GUS.3** | Ks | 100 | 61 | 6100 |
| **4** | Halogenova reflektorova zarovka | Technicke udaje  Pi'ikon : 50 W,Napeti : 12 V,Barva svetla: 3000 K Vykon cd: 1100 cd,Patice : GU5. 3,Ra: 100  Delka : 46.0 mm,Prumer : 51.0 mm, Stmi vatelne : Ano , u hel : 60 st.  Vyhovuje nap i'. **OSRAM DECOST AR 51 TITAN 46870 VWFL SOW**  **12V 60st. GUS.3** | Ks | 30 | 73 | 2190 |
| 5 | Reflektorova zarovka R7s | LED stmivatelna zarovka s patid R7s o vykonu 14W.Zaro vka sviti denni bilou barvou o hodnote 4000K. Delka118 mm . Vyhovuje  napi'. Stmivatelna LED zarovka Philips R7s/14W/230V 4000K | **Ks** | 30 | 370 | 11100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Halogenova lin earn f zarovka | Technicke Lidaje  Patice typ : R 7s,Pi'ikon[W]: 120,Napeti[ V ]: 230  Stredni doba iivotnosti[h]: 2000,Tepl.chromaticnosti[K]: 2900,Delka[mm ]: 114,2,Prumer [mm] 12  Vyhovuje napi'. 64696 120W Z30V R7S FSl OSRAM | Ks | 50 | 98 | 4900 |
| 7 | Halogenova refl ekto rova zarovka | Technicke Lidaje  Pi'ikon: SO W,Napeti : 10 V,Vykon: 350 lm,Patice : K23d Delka: 46.5 mm,Prumer: 51.0 mm  Vyhovuje napr. **OSRAM SIG 64004 SOW lOV K23d** | Ks | 30 | 250  ·--  142 | 7500 |
| 8 | Halug 11uvd reflektorova arovka | Technlcke Lidaje  Prikon : 20W,Napeti : 12V,Barva svetla : 2900K,Vykon cd: 525 Patice : GUS.3,Ra: 100,Delka: 46mm  Prumer: 50mm,Stmivatelne: Ano, Uhel 40 st.  Vyhovuje napr. **GE 20857 BAB CG 12V** | **Ks** | 5 | 710 |
| 9 | Halogenova reflektorova vybojka | Technicke tidaje  Prikon : 150 W,Napeti: 95 V,Barva svetla : 4200 K  Vykon cd: 11000 cd,Ra: 85,Delka: 93.0 mm,Prumer: 95.8 mm Vyhovuje napi'. **OSRAM POWERSTAR HQI-R lS0W/NDL/FO** | Ks | 5 | 2743 | 13715 |
| 10 | Nastrcna iarovka LED | Technicke parametry  PL-C 2pin,Patice G24d-1,Pi'ikon 4.S W Zivotnost min. 30000 hod.  Barva svetla Tepla bila,Svetelny tok 475 Lm  Delka v mm 138 mm,Sii'ka 33,4 mm,Uhel vyzarovani 120 • Nahrada za klasicky zdroj 13 W,teplota chromaticnosti 3000°K. Vohovuje napi'. Philips CorePro LED PLC 4,SW 83(1 2P G24d-1  **ROT 3000°K tepla bila** | **Ks** | 30 | 1S9 | 4770 |
| **11** | Nastrcna zarovka LED | Technicke parametry  PL-C 2pin,Patice G24d-2,Pi'ikon 6.S W,Napeti V 230 V, Zivotnost min. 30000 hod.,Barva svetla Studena bila Svetelny tok 6S0 Lm,lndex podani barev 83 Ra  Delka v mm 110 mm,Sii'ka 28,4 mm,Uhel vyzai'ovani 120• Nahrada za klasicky zdroj 18 W  teplota chromaticnosti 4000°K Vyhovuje napi'.Philips CorePro  **LED PL-C 6.SW 840 2P G24d-2 zarivka** | **Ks** | 30 | 214 | 6420 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Nastrcna zarovka LED | Technicke parametry  PL-C 2pin,Patice G24d-3 ,Pf ik on 8.5 W,Napeti V 230 V Zivotnost min. 30000 hod.,Barva svetla Studena bfla Svetelny tok 950 Lm,lndex podani barev 83 Ra  Barva Studena bil a, Delka v mm 131 mm Sfi'ka 28,4 mrn,Uhel vyzarovanf 120• Nahrada za klasi cky zdroj 26 **W**  teplot;i r.hrnm r1ti i' nm ti 4000 °K Vy hovuj e napr. **Philips CorePro**  LED PL-C 8.SW 840 2P G24d-3 zafivka | Ks | 30 | 205 | 6150 |
| 13 | Sada n arad i VOE 1000 V | -·  **l pl asto \l'{ kufrik. 1 sada momentov<!ho Sroubov.iku VOE TorqueVar io -s e le ctric, 18 ks,1 dri.ik se zj sobnikem na bity LiftUp ele ctric s hity, 7 ks ,l rukojei Sroubov3ku SoftF inishe e lectric. est ihran 6 mm,l V)'mennil Cepel VOE sli mBit pro kifi ovou draiku PZ 2.5**  sroubavaku pro in bus 5.5 ; 7; 8; 10; 13 mm,3 srou bovaky, ploche 3,5; 5,5 ; 5,5 mm,2 **kfi.!ove Sroubm, ,lky PH l ; 2, 2 kfi ZovC 5roubov.iky PZ 1; 2.2 roubov:lky PlusMinus SL/PZ l ;** 2  **4 Sroubo v.ik y vnitfnf TORX" s poji stn Ym kollkem T 10 ; 15 ; 20 ; 25,1 plochY roubov il,k s**  prubei nou l epeli 12 mm,l sroubo vak pro hod inaie , plo chy 2,5 mm,1 !roubovak pro hodina; e, kNiove PH 0 ,1 sada sek.ice na otvory pro ko l,ik 5 ks , l zkou let ka napet i **SortFi nish 5 1 -pOlov.i,1 zkou Se C:ka napeti Voll Detector bezdotykov.i, 1-pOl.,l klit pro** rozvadet, I sada bitu, 31 ks,1 sada uhlo vych srou bovaku , 9 ks,1 sti paci kles te s bocnim  blitem !25 mm, l silove sti paci klel te s bocn im b; i tem 200 mm,1 VDE bocni stipackv 160 mm ,l re zat kabe lu 200 mm,l kombino vane kle ste 180 mm ,l uz ke dlouhe kleste, rovn e 200 mm ,l uzke dlouhe kles te, ohnut 200 mm ,l kle ste na vod ni l erpadla 250 mm  **1 odi!ola Cni klc tC 170 mm,l autoniaticke odizolaCni kle Ste.1 krimpov d kleSte pro** kabelova o ka ,a asu vn e spoj,kv l kr impova ci klel te pro kabe love koncovky,l univerzalni nui na kab e ly 165 mm,l LED kapesni svitilna.l vodovaha pro ele ktri ka/e ,100 mm,l kladivo pro elektrikafe 300 g,1 e le ktrika rske nuiky 160 mm  **1 sklJdaci metr. Vyhov u jc napf . Sort im ent nafadi pro elektrikai'e XXL 111 15 ks. W iba** | Ks | 1 | 37540 | 37540 |
| **14** | Elektronicke trafo | Technicke t.idaje  M a x proud: 0.45 A,Prikon lampy: 20 - 70 W, halogen Nap eti: AC 12 V / 220 - 240 V Vyhovuje napr. OSRAM Elektronicke trafo ET PARROT 70/220-240 I | **Ks** | 50 | 145 | 7250 |
| 15 | Set prislusenstvi pro t.idrzbare | Minimalni pocet nastroju 187 ks.Obsahuje min: Zkousecku, Vodovahu , Truhlarske sverky, Tavnou pistoli , Sroubovaky, Spojovacf material, Racnove klice, Prodlufovaci nastavc e, Odizolovaci kleste, Nuz, Nast rcne klice, Metr, Kleste, Kladivo / palici, Kardanovy kloub, Hodinarske sroubovaky, Hlavice 5 bity, Golu, Elektrikarske sroubovaky. Vyhovuje napr. Sada naradi s  Gola sadou 1/2" a 1/4", 187 ks - AH187012 | **Ks** | 3 | 2081 | 6243 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Zkousecka  st ejn osmerneho/ st fid av eho napeti | lntegrovana LED svftilna, Och r· ana mefici spick y, Zo bra zeni napet f na LCD, Opticka si gnalizac e pi'i nebezecne vysokem napeti (i bez bat erii) Test proudov eho chranice Fi (RCD), Sl ed fazi. Vyhovuj e  nap f. Voltcraft VC 65 | Ks | 1 | 1820 | · •  1820 |
| 17 | Detektor materialu ve zdivu | Zjist'uje obj ekty az do hloubky mat erialu 12 cm  Akustic ky a opticky vyst razny signal pri nale zeni obj ektu ve st ene Dete kovatelne mat eri aly: pla stove trubky naplnene vodou, zelezne kovy, neielezne kovy, vnitrni drevene konstru kce, vedeni pod napeti m  Hloub ka detekce, max. (material) Plast ove trubky (naplnene vodou) , 60 mm, Medena vedeni (pod proudem), Zel ezne kovy, 120 mm, Neielezne kovy (m ed'), Hloubka det ekce, ma x. (rezim) Beton, 120 mm, Su che stavby, 60 mm. Vyhovuje napf. Det ektor D  tect 120. | Ks | **1** | 4 480 | 4480 |
|  | Rudi | Kvalitni viceplatn ova pneumatika s vysokyrn podi lern kaucuku , ktera nepodleha pre dcasne m u ztereni a popra skan i. Pevnostni duse zn. DELI s vysokym podilem kaucuku. Kovovy disks  kulickovym nebo valeckovym loziskem se snizenym valivym odporem . Lozna plocha S x H (m m): 500 x 290 vyhovuje napr.  Rudi univerzalni PROFI 400 kg 12001,04 | Ks | 2 | 1900 | 3800 |
| 18. | |
| 19 | Svorkovnice | Svorkovnice radova, 12pcil ova, do 4mm2, 400V / 17,SA, <=85°C,  ohebna | Ks | 20 | 10 | 200 |
| 20 | Kabely CYKY | Kabel CYKY-J 5x2, 5 baleni 100 m - lks. Kabel CYKY-J 3xl,5 baleni 100 m - 3 ks. Kabel CYKY -J 3x2,5 baleni 100 m - 3 ks. Kabel CYK Y -J  5xl,S baleni 100 m - 3 ks. | Kpl | 1 | 34000 | 34000 |
| **21** | Mikrovlnna trouba | Min . 800 W, antibakterialni, pohlcovac pach t'1. objem min 23 I,  barva : cerna/stfibrna/nerez . Vyhovuje napr. Samsung MS23F301TAS | Ks | 2 | 1800 | 3600 |
| 22 | Baterie AA | Baterie AA | Ks | 60 | 7,5 | 450 |
| **23** | Baterie AAA | Baterie AAA | Ks | 60 | 7,5 | 450 |
| **24** | Tester baterii | Un'iverzalni tester baterii AA, AAA , C, D, 9V, knoflfkove | Ks | 2 | 108 | 216 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Odizolovavad nuz | Univ erzalni odi zolovaci nastroj pro prurezy 0, 2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm2, k odstranovanf plast'u a odizolovani vsech beznych kab elu kruhov eho prur ezu a kabelu do vlhkeho prosti'edf od  8,0 do 13,0 mm (napi'. kabelu NYM 3 x 1, 5 mm' *ai* 5 x 2,5 mm2) .  Nastroj je vhodny i k odizolovani datovych kabelu (napf . Twisted - Pair} a koaxialnfch kabelu. Pi'ednosti: + Ergonomicky tvar pistolove rukojeti umozc'iuje jednoduche nafiznuti, stazeni a podelne rezanl izolace+ Zestfhlene konce nastroje ocenftte ve stfsnenych pro st or ach + Polohovaci mustky pro ednodussi vkladanf jednotlivych vodicu k odizolov ani + Jednoduche vkladanf koaxialnich a datovych kabelu dfky pomucce pro otevirani+ Pohodlna manipulace a bezpecne uchopenf. Vyhovuje napf .  Egostrip 169501 SB | Ks | 2 | 696 | 1392 |
| 26 | Magneticka tabule | Bila magneticka popisovaci tabule, 180x120 cm | Ks | 1 | 2520 | 2520 |
| **27** | Stojan A4 | Stojan intormacni A4 nere z, nikl,chrom , rovny oboustranny plexi | Ks | 2 | 1559 | 3118 |
| **28** | Stitkovacka | Tiskarna stftku pro prumysl s moznosti tisku z PC nebo mobilnich zaffzenf Diky extremne odolnym laminovanym stitkum budete mit ji st otu, ze vase kabely, rozvadece, svorkovnice nebo zasuvky budou profesionalne oznaceny. Tiskarna je vybavena automatickym orezem a take polooi'ezem pasky, coz znamena efektivnejsl a rych[ejsi praci V terenu. Dostupne jsou take specialni laminovane pasky, jako napi'iklad extremne adhesivnf pasky pro nerovne a drsne povrchy. V kufru s pfislusenstvirn .  Vyhovuje napi': Brother PT-E550WVP PTE550WVPYJ1 | Ks | 1 | 3222 | 3222 |
|  | Plynova maska |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ks | 3 | 2062 | 6186 |
|  |  | Plynova maska vi:. Filtru - celooblycej ova. Vyhovuje napf. Zubfi |  |  |  |  |
| **29** |  | CM - 6S. |  |  |  |  |
| 30 | Regal | Regal dilensky, bezsroubovy, 5 polic, material konstrukce - kov, material polic - drevotrfska, rozmery 1200x1800x600 mm | Ks | 4 | 1145 | 4580 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Spojovacf svo1·ka 3 vodicova | Zpusob ovladani Ovlad acf packa Materialy pripojiteinych vodicu Med' Jmenovity prurez 4 ll7111 2  Piny vodic 0,2 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Vicedratovy vodic 0,2 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Jemne laneny vodic 0,14 ... 4 mm 2 / 24 ... 12 AWG  Delka odizolovani 11 mm/ 0.43 palec Celkovy pocet kontaktnich mist 3 Celkovy pocet potencialu 1  Zpusob zapojeni bocni pfipojeni. Vyhovuje napr . **Spojovaci**  **svorlrn COMPACT WAGO** | Ks | 300 | 2,5 | 750 |
| **32** | Spojov ac i svorka 2 vodifova | Zpusob ovladanf Ovladaci packa Materialy pripojitelnych vodicu Med' Jmenovity prufez 4 mm'  Piny vodic 0,2 ... 4 mm'/ 24... 12 AWG  Vicedratovy vodic': 0,2 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Jemne laneny vodic 0,14 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Delka odizolovanf 11 mm/ 0.43 palec Celkovy pocet kontaktnich mist 2 Celkovy pocet potencialu 1  Zpusob zapojeni bocni pripojeni. Vyhovuje napr . **Spojovaci**  **svorka COMPACT WAGO** | Ks | 300 | **2,4** | 720 |
| 33 | Spojkovaci svorka 5 vodicova | Zpusob ovladani Ovladaci pac':ka Materialy pfipojitelnych vodicu Med' Jmenovity prui'ez **4** mm'  Piny vodic 0,2 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Vicedratovy vodic 0,2 ... 4 mm2 / 24 ... 12 AWG  Jemne laneny vodic 0,14 ... 4 mm'/ 24 ... 12 AWG  Delka odizolovani 11 mm/ 0.43 palec Celkovy pocet kontaktnich mist 5 Celkovy pocet potencialu 1  Zpusob zapojeni bocni pfipojeni. Vyhovuje napr. **Spojovaci**  **svorka COMPACT WAGO** | Ks | 200 | 3, 31 | 662 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | E14 Led iarovka lOW, svicka | Prfkon / Ekvivalent 10W=66W Napajeni /1C 170 - 250 v, 50Hz Patice El4  Svetelny tok, lumeny min. 900 Im  Uhel sviceni min . 180" . Varianta = Neutralni bila. Vyhovuje napr. Forever Light El4 LED zarovka lOW, SVICKA Neutralnf bila 3000 **K** | Ks | 100 | 38 | 3800 |
| **35** | Prodluiovaci kabel s vypinacem | Bily prodluiovaci privod, 3 zasuvka s vypiriacem, delkou J m | Ks | 4 | 109 | 436 |
| 36 | Prodlufovacl kabel s vyµind ( em | Gily prodlufovad privod, 5 zasuvk.,1 vypinacem, delkou 5 m | Ks | 4 | 186 | -  744 |
| 37 | Prodlufovaci kabel s vypinacem | Bily prodlufovaci kabel, 6 zasuvka s vypinacem, delkou 3 m | Ks | 4 | 124 | 496 |
| **38** | Solarix SXKD-6-UTP-PE CAT6 UTP | Solari x SXKD-6-UTP-PE CAT6 UTP - civka | Ks | 1 | 4951 | 4951 |
| 39 | Udribarsky vysavac | AKU vysavac ,Nabijecka, Akumulatory 2x6,0 Ah. Vyhovuje napr.  DCV586MT2 | Ks | **1** | 6500 | 6500 |
| 40 | Prodlufovaci privod buben | 50m , 230V | Ks | 2 | 1620 | 3240 |
| **41** | rozbocka, 3 *x* lOA, bila, vypinac | rozbocka, 3 x lOA, bila, vyp fn ac, detska pojistka | Ks | 3 | 59 | 177 |
| **42** | Bariera, sloupek pro uchyceni provazu - Chromovy | Bariera, sloupek pro uchyceni provazu - Chromovy, Hmotnost Netto: 8,5 kg  Material: Kov Barva: Chromova Vyska: 950 mm  Sirka: 310 mm Umisteni: Na zem | Ks | 6 | 1200 | 7200 |
| 43 | Bronzovy provaz | Bronzovy provaz na barierovy sloupek, Chroniovane koncovky Lanovy provaz k upevneni na chromovane bariery pro zabezpeceni proti neiadoucimu vstupu osob do vyhrazeneho prostoru. Jednoduche zachyceni provazu. Sr'\ura s  pochromovanymi koncovymi haky na zaveseni na nohu . | Ks | **4** | 630 | 2520 |
| **44** | Zasuvky dalkove ovladane | IL *x* zasuvKa a 1 *x* dalKovy ovladac  Automaticke nastaveni prenosove frekvence (learning code), az 3 zasuvky na ovl;id;ic  Funkce ,,Learning code" umoinuje sparovani vetsiho mnoistvi zasuvek a dalkoveho ovladace do jedne sady  Moinost rucniho zapnuti a vypnuti Detske pojistky  LED indikace . Vyhovuje napr. Zasuvky dalkove ovladane set 2 + | **Ks** | 3 | 496 | 1488 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Kotouc dr azkovaci | Diamant oV\' kotouc 125 x22,2 mm pro drazky . Vyh ovuj e nap i'. DT90294 | Ks | 2 | 553 | 1106 |
| **46** | SE T PILOVYCH LISTU | .:,t I t'ILU V YU · f LI:> I U pro OSL11dcn1 u(USKV mm. 5 1TI1UV TI OC n;J  dfevo,oc el, pl as t. | Ks | 1 | 345 | 345 |
| **47** | Vrtaci korunka | Vrtaci korunka pro bezne pouziti SOS -PL US 068mm do zdi va. | Ks | 1 | 291 | 291 |
| **48** | Vazaci pa ska | Vazaci paska do 54kg , rozrner 7,6x250mm, dlouhodob e UV  stabilni. | Ks | 300 | 3,7 | 1110 |
| **49** | Dvoj zasuvka | Bila dvoj zasu vka s clonkami a ochrann ymi koliky ma stuperi kryti IP40, jm enovity proud 16 A a napeti 250 V AC. Zasuvka je upevnena srouby a ma bezsr oubove svorky pro vodice 1,5 - 2,5 mm2. Zasuvka Tango ma i'azeni 2x (2P+PE) . Posun zdii'ek.  Vyhovuje napf . ABB Tango 5513A-C02357 B. | **Ks** | 30 | 127 | 3810 |
| **50** | LED zarovka E27 ek.60W | Nahrada za 60 W - neutralni bila | **Ks** | 200 | 32 | 6400 |
| 51 | LED ia ro vka E27 ek.150W | Nahrada za 150 w - n eutralni bila . Emos LED zarovka Cla ssi c A67 20W E27 neutralni bila. Vyhovuje napf. Emos LED zarovka Classic  **A67 20W E27 neutralnf bfla** | **Ks** | 100 | 55 | 5500 |
| 52 | LED i.arovka El4 svicka | E14 5.5W ek. 40W, 3000K, svfcka. | **Ks** | 120 | 34 | 4080 |
| **53** | Keramicka patice H7 | Keramicka patice H7, Keramicky konektor (patice) pro  halogenovou zarovku H7 12 nebo 24V | **Ks** | **100** | 24 | **2400** |
| **54** | Stehovaci skate | Stehovaci podvozek 600x350 mm, nosnost 500 kg, povrch  ryhovana gum a. | **Ks** | 2 | **1331** | 2662 |
| 55 | Jedno strann e schudky | vyska plosinky min . 166 cm. Vyhovuje napi'. ALVE Eurostyl  **Jednostranne schudky 2918** | Ks | 1 | **1487** | 1487 |
| **56** | **Zebi'ik** | Zebfik trojdilny 3x11 | **Ks** | 1 | **5281** | **5281** |
| **57** | Z.ebi'ik s tlpravou na schody | Trojdilny mnohotlcelovy hlinikovy zebi'ik je moine pouzit i jako operny zebi'ik,stafle nebo vysuvny zebi'ik Vyhody a charakteristickeznaky - pricle s profilovanim po obvodu - ocelove vodici profily umozriuj i snadne vysouvani jednotlivych  casti zebriku - siroka stabilizacnf traverza zajist'uje bezpecne stanf - pouzitf i pro schodiste nebo u soklu - protiskluzove patky - bezpecnostni hakove pojistky proti samovolnemu vysunuti casti  iebi'fku.Vyska 6,1. 3xl0 . | **Ks** | **1** | **2645** | 2645 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | SADA SROUBOVACICH N/ISTAVCU A VRTAKU | T20, 8x T25, 3x T30, 2x T40 BITY {50 mm): lx T20, lx T25  VRT AKY DO DREVA PLOCHE (mm): lx 14, 1x 18, lx 20, lx 22, lx 25  VRTAKY DO KOVU BLACK & GOLD HSS-G (m m) : lx 2, lx 3. lx 4, lx  5, lx 6, lx 8  VRTAKY SOS-PLUS (mm): 1 ks 5 x 160, 1 ks 6 x 160, 1 ks 8 x 160, 1  ks 10 x 160, 1 ks 12 x 160  Sroubovaci hlavice 8, 10 mm Magneticky drzak bitu  MIX 25 mm sroubovacich bitu | Ks | 1 | 1480 | 1480 |
| 59 | Zasuvka bezpecnostnf Fl-DOS | Zasuvka bezpecnostnf Fl-DOS s vestavenym proudovym chranicem, s clonkami, bila, kompatibilni s ABB tango | Ks | 3 | 1838 | 5514 |
| 60 | Bity | Sada vysoce vykonnych bitu sroubovaku s diamantovym povrchem a razovou zon ou. Delka L - 25 mm obsahuje bity: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 25, TX 30, TX 40. Vyhovuje napr.  Sada bitu HILTI | Ks | 1 | 1396 | 1396 |
| 61 | Odparovaci filtrace | VYMENNA ODPAROVACI FILTRAC:Nf SADA/ 8280. Sada zvlhcovaci  rohoze pro adiabaticky zvlhcovac 13280 k okamzite vymene. | Ks | 30 | 351 | 10530 |
| 62 | Prachovy filtr | Vymenny cistici filtr pro zvlhcovace Brune 8280. | Ks | 30 | 816 | 24480 |
| 63 | Kapalina osvefovaci | OSVEZOVACI KAPALINA WATERFRESH 5 L. | Ks | 4 | 3038 | 12152 |
| 64 | Rozpoustec usazenin | Ucinny rozpoustec vapenatych usazenin Optima je vhodny k  pravidelne Lidrzbe vsech typu zvlh covacu. | Ks | 5 | 818 | 4090 |
|  | | | Celkova suma ( bez **DPH)** | | 329665 | |

OOPLNI UCHAZEC