Příloha č. 2 - Technická specifikace\_projekční panely

|  |
| --- |
| Projekční panel (nedotykový) - 4 kusy |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele - minimální parametry** | **Nabídka uchazeče** |
| **Typ panelu** | Uveďte přesnou značku a typ nabízeného panelu | ViewSonic CDE7520 |
| **Jmenovitá****úhlopříčka** | min. 75" max. 85" | 75" |
| **Poměr stran** | 16:9 nebo 16:10 | 16:09 |
| **Rozlišení****panelu** | min. 3840x2160 px | 3840x2160 px |
| **LAN konektor** | ano | Ano |
| **Dálkový****ovladač** | ano | Ano |
| **Možnost****uchycení** | Standard VESA 400 x 400, 600 x 400 nebo 400 x 200 mm | 400x200mm |
| **Váha** | max. 50 kg | 29,30kg |
| **Konektivita** | min. 2x HDMI, min. lx USB 2.x nebo vyšší | 2xHDMI, 2xUSB 2.0 1x USB 3.0 |
| **Reproduktory** | ano, vestavěné | 2xl6W |
| **Záruka** | Minimálně 2 roky | 3 roky |

|  |
| --- |
| Projekční panel (dotykový) - 4 kusy |
| **Parametr** | **Požadavek zadavatele - minimální parametry** | **Nabídka uchazeče** |
| **Typ panelu** | Uveďte přesnou značku a typ nabízeného panelu | ViewSonic, IFP7552-1A |
| **Jmenovitá****úhlopříčka** | min. 65" max. 85" | 75" |
| **Možnost****ovládání****obrazu****dotykem** | ano | Ano |
| **Rozlišení****panelu** | min. 3840x2160 px | 3840x2160 px |
| **LAN konektor** | ano | ano |
| **Dálkový****ovladač** | ano | ano |
| **Možnost****uchycení** | Standard VESA 400 x 400, 600 x 400 nebo 400 x 200 mm | 600x400mm |
| **Váha** | max. 50 kg | 48,6 |
| **Konektivita** | min. 2x HDMI, min. lx USB 2.x nebo vyšší | 2x HDMI, lxUSB 2.0, 4xUSB 3.0 |
| **Reproduktory** | ano, vestavěné | 2xl5W a 1x subwoofer |
| **Záruka** | Minimálně 2 roky | 5 let na místě |