## Podrobná technická specifikace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Specifikace položky | Počet kusů |
| AV technika – velký přednáškový sál s interaktivitou a videokonferenční technikou  **Místo dodání:**  Horská 20, 120 00 Praha 2  místnosti  (A320, A349) | Projektor – strop: Laserová technologie projekce, 3LCD, světelný výkon min. 6000 ANSI, Formát projekce 16:10, rozlišení WUXGA (1920x1200), životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, HDBaseT, včetně držáku.  Projekční plátno v pevném rámu, šířka 300 cm, poměr stran 16:10  Interaktivní projektor – stěna: Laserový projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, světelný výkon min 5.000 ANSI, rozlišení 1920x1080, životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, USB, LAN, RS232, HDBaseT (případně převodník LAN/UTP), včetně konzoly pro instalaci na čelní stěnu a interaktivního systému.  Keramická bílá tabule projekční popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická, rozměry: 224x135 cm ± 10 cm, vhodná pro zapojení interaktivního systému projektoru.  Přeprogramování panelu Kramer RC-74DL na ovládání nově instalovaných projektorů.  Videokonferenční set s kamerou s rozlišením min. 4K/60fps, min. 16x zoom, motorickým otáčením s rozsahem horizontálně ±160°, vertikálně +90° (nahoru) -30° (dolů), s kombinovaným mikrofonem a reproduktorem, propojitelným s kamerou a s rozšiřujícími mikrofony (min. 2 ks) pro rovnoměrné zachycení zvuku, dálkové ovládání, propojitelná s PC pomocí rozhraní USB, kompatibilní min. s aplikacemi: Zoom, Microsoft® Teams, Google Meet, Adobe® Connect™, Cisco Webex® a operačními systémy: Windows® 10 a novější, Mac OS X v10.13 a novější, Google Chromebook™ version 76 a novější a Android™ 6 a novější.  Originální prodlužovací USB 3.1 kabel k videokonferenčnímu setu s délkou 20 m pro připojení kamery k PC na druhé straně místnosti | 2 |
| AV technika – učebna s audiem a interaktivitou  **Místo dodání:**  Horská 20, 120 00 Praha 2  místnosti  (A322, A344, A345) | Interaktivní projektor – stěna: Laserový projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, světelný výkon min 5.000 ANSI, rozlišení 1920x1080, životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, USB, LAN, RS232, HDBaseT (případně převodník LAN/UTP), včetně konzoly pro instalaci na čelní stěnu a interaktivního systému.  Keramická bílá tabule projekční popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická, rozměry: 224x135 cm ± 10cm, vhodná pro zapojení interaktivního systému projektoru.  Zesilovač min. 2x150W, pasivní chlazení  2x pasivní reproduktor 2-pásmový 120/60W @8 Ohm, frekvenční rozsah 65 Hz – 20 kHz, vyzařovací úhel 120°, včetně držáku na stěnu s možností natočení v rozsahu ±30° horizontálně a +5/-30° vertikálně. | 3 |
| AV technika – učebna s interaktivitou  **Místo dodání:**  Horská 20, 120 00 Praha 2  místnosti  (A324, A343) | Interaktivní projektor – stěna: Laserový projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, světelný výkon min 5.000 ANSI, rozlišení 1920x1080, životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, USB, LAN, RS232, HDBaseT (případně převodník LAN/UTP), včetně konzoly pro instalaci na čelní stěnu a interaktivního systému.  Keramická bílá tabule projekční popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická, rozměry: 224x135 cm +- 10cm, vhodná pro zapojení interaktivního systému projektoru. | 2 |
| AV technika – učebna s projektorem  **Místo dodání:**  Na Florenci 25, 110 00 Praha 1  místnosti  (F008, F114) | Projektor – strop: Laserová technologie projekce, 3LCD, světelný výkon 5000 ANSI, Formát projekce 16:10, rozlišení WUXGA (1920x1200), min. rozhraní: HDMI, HDBaseT, včetně držáku.  Projekční plátno v pevném rámu, šířka 270 cm, poměr 16:10  Aktivní reproduktory min. 2x40W, propojení audia přes projektor, včetně držáků na stěnu | 2 |
| AV technika a nahrávací a videokonferenční vybavení – zasedací místnost s projektorem, ozvučením a videokonferenční technikou  **Místo dodání:**  Na Florenci 25, 110 00 Praha 1  místnost  (F007) | Projektor – strop: Laserová technologie projekce, 3LCD, světelný výkon min. 5000 ANSI, Formát projekce 16:10, rozlišení WUXGA (1920x1200), životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, HDBaseT, včetně držáku.  Projekční plátno v pevném rámu, šířka 270 cm, poměr 16:10  Aktivní reproduktory min. 2x40W, propojení audia přes projektor, včetně držáků na stěnu  Videokonferenční set s kamerou s rozlišením min. 4K/60fps, min. 16x zoom, motorickým otáčením s rozsahem horizontálně ±160°, vertikálně +90° (nahoru) -30° (dolů), s kombinovaným mikrofonem a reproduktorem, propojitelným s kamerou a s rozšiřujícími mikrofony (min. 2 ks) pro rovnoměrné zachycení zvuku, dálkové ovládání, propojitelná s PC pomocí rozhraní USB, kompatibilní min. s aplikacemi: Zoom, Microsoft® Teams, Google Meet, Adobe® Connect™, Cisco Webex® a operačními systémy: Windows® 10 a novější, Mac OS X v10.13 a novější, Google Chromebook™ version 76 a novější a Android™ 6 a novější.  Originální prodlužovací USB 3.1 kabel k videokonferenčnímu setu s délkou 20 m pro připojení kamery k PC na druhé straně místnosti | 1 |
| AV technika – přednáškový sál s projektorem, elektrickým plátnem a videokonferenční technikou  **Místo dodání:**  Konviktská 20,  110 00 Praha 1  místnost  (K304) | Projektor – strop: Laserová technologie projekce, 3LCD, světelný výkon min. 6000 ANSI, Formát projekce 16:10, rozlišení WUXGA (1920x1200), životnost zdroje min. 20.000 hodin ve standardním módu, min. rozhraní: HDMI, HDBaseT, včetně držáku.  Projekční plátno stahovací elektrické, šířka 270 cm, poměr 16:10  Videokonferenční set s kamerou s rozlišením min. 4K/60fps, min. 16x zoom, motorickým otáčením s rozsahem horizontálně ±160°, vertikálně +90° (nahoru) -30° (dolů), s kombinovaným mikrofonem a reproduktorem, propojitelným s kamerou a s rozšiřujícími mikrofony (min. 2 ks) pro rovnoměrné zachycení zvuku, dálkové ovládání, propojitelná s PC pomocí rozhraní USB, kompatibilní min. s aplikacemi: Zoom, Microsoft® Teams, Google Meet, Adobe® Connect™, Cisco Webex® a operačními systémy: Windows® 10 a novější, Mac OS X v10.13 a novější, Google Chromebook™ version 76 a novější a Android™ 6 a novější.  Originální prodlužovací USB 3.1 kabel k videokonferenčnímu setu s délkou 20 m pro připojení kamery k PC na druhé straně místnosti  Programování nové techniky do Kramer RC-74DL | 1 |