SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017/OT

Objednatel:
se sídlem: zastoupený:

Město Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Jiřím Kučerou, starostou města a
Květoslavem Namyslem, místostarostou
00248266
CZ248266
pověřený pracovník: Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec 
(dále jen jako "objednatel") na straně jedné a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Miloslav Beran, projektování pozemních staveb Čejov 250, 396 01 Humpolec
72162961 
CZ7611021495
dále jen jako „zhotovitel'1 na straně druhé
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto
smlouvu o dílo
6l.ll.
Předmět plnění
2.1.1	Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby (dále jen „PD") na „Komunitní centrum Humpolec", vč. soupisu prací, dodávek a služeb (dále jen „dílo") v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20.3.2017 v následujícím rozsahu:
2.1.2	PD bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejícími prováděcími předpisy zejména s vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 2, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a ostatními právními předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla, provedený způsobem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Součástí dokumentace bude stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP pro stavbu vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2.1.3	Žádná část PD II. nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
2.1.4	Zhotovitel bude při zpracování PD vycházet z pokynů objednatele. Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence objednatele, zejména z PD budovy, si opatří přímo u objednatele.
2.1.5	Podrobná specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace plnění.
2.2.	Místo plnění: projektová kancelář zhotovitele
2.3.	Místo dodání: Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
2.4.	Doba plnění: projektová dokumentace pro stavební řízení do 30.9.2017
dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 15.12. 2017
2.5.	Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně objednateli.
2.6.	Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem.
2.7.	Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou.
2.8.	Dílo bude provedeno na základě těchto podkladů:
o Smlouva o dílo 
o Snímek z katastrální mapy o Výpis z KN
o Studie nového řešení klubu Kina Humpolec, zpracována Atelierem Penta, Jihlava, duben 2016
o Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu 
o Obhlídkou budovy - zhotovitel je povinen požádat o stanovení termínu prohlídky předmětné budovy za účelem zjištění stavebně technického stavu budovy a provedení všech potřebných měření
2.9.	Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.
ČI. III.
Cena
Cena za vymezený předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20..3.2017 a činí:
Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH	
Vypracování projektové dokumentace	782.700,- Kč	164.367,- Kč	947.067,- Kč	
slovy: devětsetčtyřicetsedm tisíc šedesátsedm korun českých

Cenu díla sjednanou v tomto článku jako cenu nejvýše přípustnou lze změnit pouze v případech změny zákonných sazeb daně z přidané hodnoty.
ČI. IV.
Platební podmínky, fakturace
Úhrada bude provedena formou faktury po předání a převzetí díla dle čl. II. odst.
2.1.2	této smlouvy bez vad a nedodělků v termínu dle čl. II. bod 2.4., a to převodem na účet zhotovitele.
Fakturace proběhne jednotlivě ve dvou etapách:
1.	Po předání projektového dokumentace pro stavební řízení (max. 60% celkové ceny díla)
2.	Po předání dokumentace pro provedení stavby.
Délka splatnosti faktury se stanoví na 21 dní po obdržení faktury objednatelem. Faktura bude předána ve třech vyhotoveních, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Na fakturách musí být uvedeno číslo této smlouvy.
Faktury zašle projektant na adresu:
Město Humpolec
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Čl. V.
Odpovědnost za vady a záruka
5.1.	Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.
5.2.	Zhotovitel garantuje na předmět plnění záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání díla zhotovitelem a převzetím objednatelem.
5.3.	Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.
5.4.	Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 7% z hodnoty zvýšených nákladů na provedení stavby.
Čl. VI.
Smluvní pokuty
6.1.	Za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla ve sjednané době dle čl. II. bod 2.4, pokud tato doba nebyla objednatelem prodloužena, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6.2.	Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad, ohlášených objednatelem zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 3.000,-Kč za každý, i započatý, den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6.3.	Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
ČI. VII.
Odstoupení od smlouvy
7.1.	Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
7.2.	Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
7.3.	Za podstatné porušení se považuje zejména:
a)	prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 10 kalendářních dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
b)	objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
c)	zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon.
Odstoupení je však přípustné vždy teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, a ta neúspěšně uplynula.
7.4.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dní.
7.5.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
ČI. VlIl.
Povinnost mlčenlivosti
8.1	Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a.	o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b.	o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
8.2	Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
8.3	Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
8.4	Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8.5	Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
ČI. IX.
Všeobecná ustanovení
9.1.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
9.2.	Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
9.3.	K zániku smlouvy může dojít:
a)	dohodou smluvních stran,
b)	odstoupením jednou ze smluvních stran.
9.4.	Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou sním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.5.	Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a nejsou-li zde upravena, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.
9.6.	Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
9.7.	Účastníci smlouvy souhlasí, aby úplné znění smlouvy bylo zveřejněno v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
9.6.	Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
9.7.	Tato smlouva o dílo obsahuje přílohu č. 1 Specifikace předmětu plnění

V Humpolci dne: 3.4.2017

Za zhotovitele: Miloslav Beran                   Za objednatele:Jiří Kučera,starosta
                                                                                            Květoslav Namyslo,
 							                 místostarosta		

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017/OT
jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby (dále jen ,,PD“) na „Komunitní centrum Humpolec"
Specifikace předmětu plnění 
A. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
1.	Předmět a rozsah plněni VZ - Vypracování projektové dokumentace pro stavební
řízení a pro provedení stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb - na stavbu „Komunitní centrum Humpolec" na Havlíčkově náměstí č.p. 91 v Humpolci. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru při realizaci stavby.
1.1	Předmět plnění - Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „PD
-	PSP“)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „PD - PSP") včetně položkového rozpočtu stavby. Vyhotovený PD
-	PSP bude podkladem pro žádost o stavební povolení podanou na stavebním úřadu. PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Specifikovaný rozsah projekčních prací:
Dokumentace „PD - PSP" bude zpracována v rozsahu a souladu se „Studií nového řešení klubu Kina Humpolec Studie, zpracovaná Atelierem Penta v.o.s., Mrštíkova 12, 568 01 Jihlava, zak. číslo A58-15-S, zpracovnou v Jihlavě v dubnu 2016, ing. arch. Martinem Fraňkem s využitím „Zaměření" z 12/2015 zpracovaného týmž ateliérem, které je nedílnou součásti zadávací dokumentace.
Součástí dokumentace bude řešení odstranění stávajících konstrukcí, zhotovení nových konstrukcí, zřízení fasády, zřízení bezbariérového přístupu (výtahu), rozvodů zdravotní instalace, vytápění, silnoproudého i slaboproudého rozvodu elektro a dalších souvisejících prací.
Zvlášť bude řešeno požárně bezpečnostní řešení a průkaz energetické náročnosti budovy. Projektant musí ve své nabídce zahrnout všechny práce, které jsou podstatné pro zdárné zajištění stavebního povolení včetně souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a které zajistí úplný podklad pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
1.2	Předmět plnění - Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD
-	PPS“)
Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD - PPS") včetně soupisu prací, dodávek a služeb. Vyhotovená PD - PPS včetně soupisu prací dodávek a služeb bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Specifikovaný rozsah projekčních prací:
bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a požadavky stanovenými ve stavebním povolení včetně požadavků dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí v podrobnostech dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
2.	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení požaduje zadavatel v následujícím rozsahu:
Vypracování a dodání PD-PSP pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněni a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.
přílohy č. 5. všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně však bude umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
PD-PSP bude obsahovat následující oddíly:
•	A - Průvodní zpráva,
Zhotovitel	PD se	vypořádá	se	všemi	odstavci	v souvislosti	s
rozsahem
navrhovaných opatření v rámci celého projektu
•	B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel	PD se	vypořádá	se	všemi	odstavci	v souvislosti	s
rozsahem
navrhovaných opatření v rámci celého projektu
•	C - Situační výkresy
C 1 Situační výkres širších vztahů C 2 Celkový situační výkres stavby C 3 Katastrální situační výkres
•	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení:
D 1.1 Architektonicko stavební řešení,
a]	Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, osluněni, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem
b]	Výkresová část - provedeno v měřítku 1:100 - půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D 1.2. Stavebně konstrukční řešení,
a)	Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem)
c)	Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení v rámci změny na stávající nosné konstrukce; posouzení stability stávajících konstrukcí vlivem projektovaných změn; stanovení rozměrů kotvících prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).
D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení
a)	Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybaveni, stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanoveni požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek).
b)	Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).
D 1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí urči podle rozsahu změn zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části
(profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:
-	zdravotně technické instalace,
-	vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
-	měření a regulace,
-	silnoproudá elektrotechnika,
-	výtah
-	elektronické komunikace a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení. Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a} Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce pří provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby).
b)	Výkresovou část v měřítku 1:100 (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešeni speciálních prostorů techniky prostředí staveb).
c]	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících
strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.;	popis základních technických a výkonových parametrů a
souvisejících požadavků).
D 2. Dokumentace technických a technologických zařízení - pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická zařízení jsou např.:
-	přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících zařízení,
-	přeložky vedení technické infrastruktury,
-	zařízeni vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
-	vyhrazená technická zařízení,
-	vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.
Člení se na:
a)	Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízeni - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energii, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení).
b)	Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 ; 100).
c)	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků).
E - Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
E 2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E 2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
E 3 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
E 4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
Způsob zpracováni výstupu PD pro stavební povolení:
- Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních v tištěné podobě včetně položkového rozpočtu, 1x v digitální podobě na CD/DVD v těchto formátech:
Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MícroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu. Na výběr je formát PDF.
Položkový rozpočet stavby
Soubory položkového rozpočtu budou dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XML, XLS (Microsoft Excel) Tento soubor nebude uzamčen pro změny.
Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo dOc (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).
Fotodokumentace
•	Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
Média
■ Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Tištěná forma projektové dokumentace
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.
•	Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení:
„titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic bude v rámci celého projektu jednotná, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu
•	Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
„titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic bude v rámci celého projektu jednotná, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole „titulní list" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 - 3 klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd.) - formou oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4" Příloha č.3, uloženo v kroužkové vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu bude v rámci celého projektu jednotné. Nastavení okrajů editoru bude v případě textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0 cm. Projektant v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování jednotlivých stran.
Koordinační schůzky s objednatelem: zpracovatel PD-PSP v průběhu zpracování PD iniciuje, svolá a odpovědným projektantem se zúčastní, minimálně pěti koordinačních schůzek v sídle zadavatele, kde budou předloženy veškeré rozpracované části PD a související dokumenty a kde bude možné si vyjasnit některé názory, náměty a požadavky obou smluvních stran. Prodlení mezi jednotlivými schůzkami nesmí být kratší než 15 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.	Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v následujícím rozsahu:
Vypracování a dodání PD-PPS pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněni, souvisejícími prováděcími předpisy a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6. a vyhlášky 230/2012 Sb.
všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů. Současně však je umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využiti, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
PD-PPS bude obsahovat:
•	A - Průvodní zpráva,
zhotovitel	PD se	vypořádá	se	všemi	odstavci	v souvislosti	s
rozsahem
navrhovaných opatření v rámci celého projektu
•	B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel	PD se	vypořádá	se	všemi	odstavci	v souvislosti	s
rozsahem
navrhovaných opatření v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a)	požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b)	požadavky na zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c)	podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
d)	zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
e)	ochrana životního prostředí při výstavbě.
•	C - Situační výkresy
C 1 Situační výkres širších vztahů C 2 Celkový situační výkres stavby
•	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D 1.1 Architektonicko-stavebni řešení-přiměřeně k rozsahu řešených staveních úprav
a]	Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání
stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užíváni stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešeni, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem).
b)	Výkresová část v měřítku 1:50 (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
c)	Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků).
D 1.2 Stavebně konstrukční řešení - přiměřeně k rozsahu řešených staveních úprav a dotčených konstrukcí
a)	Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.;
požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy).
b)	Podrobný statický výpočet - Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model. Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatíženi a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
c]	Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotveni; rozměrový / obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).
D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D. 1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízeni a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické instalace.
-	plynová odběrná zařízeni,
-	výtah
-	vzduchotechnika,
-	vytápění,
-	chlazení,
-	měření a regulace,
-	silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
-	elektronické komunikace a další.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a)	Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b)	Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovaci a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c)	Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
D 2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízeni staveb a veřejná technická infrastruktura:
-	nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
-	podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
-	vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
-	rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
-	vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
-	vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
-	vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízeni jsou například:
-	zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
-	vyhrazená technická zařízení,
-	vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.
Člení se na:
a)	Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b)	Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
c)	Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).
• E - Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
Způsob zpracování výstupu PD pro provedení stavby:
- Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě včetně položkového rozpočtu, 2x v digitální podobě na CD/DVD v těchto formátech:
Výkresová část (CAD)
•	Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
•	všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu. Na výběr je formát PDF. Položkový rozpočet stavby
•	Soubory položkového rozpočtu budou dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XML, XLS (Microsoft Excel) Tento soubor nebude uzamčen pro změny.
Textové soubory
•	Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátek RTF (Rich Text File) nebo DOc (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).
Fotodokumentace
•	Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
Média
•	Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
•	Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová dokumentace", její stupeň, datum a název akce s povinnou publicitou. Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. „Textové soubory"
•	Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací dokumentace”, datum a název akce s povinou publicitou.
nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Tištěná forma projektové dokumentace
Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace a energetického auditu upřesnit níže uvedená pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace. Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.

Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení:

výšku^íMpo^

„titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic bude v rámci celého projektu jednotná, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu
Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
„titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic bude v rámci celého projektu jednotná z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu.
Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole „titulní list" Příloha č.2 na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 - 3 klopy z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh" na celoplošně samolepící etiketě formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku v závislosti na velikosti obsahu
V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd) - formou oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4" Příloha č.3, uloženo v kroužkové vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu bude v rámci celého projektu jednotná. Nastavení okrajů editoru bude v případě textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování jednotlivých stran.