|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |
|  | GSOŠ Plasy - Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny - NZ01 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |
|  | II. - 2022 |  |  |
| Soupis: |  |  |  |  |  |
|  | SO 03 - dílny |  |  |
| Úroveň 3: |  |  |  |  |  |
|  | **NZ 01/SO 03 - dílny - demontáž a likvidace krytiny s obsahem azbestu** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | GSOŠ Plasy |  | Datum: | 25.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  | Gymnázium a střední odborná škola, Plasy |  | Projektant: |   |
| Zhotovitel: |  | STAVMAX Group, spol. s r.o. |  | Zpracovatel: | Ing. Jaroslav Suchý |
|  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **127 048,45** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  | -5 753,44 |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | -5 753,44 |
| 3 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | -3,840 | 507,90 | -1 950,34 |
|  | VV |  | "krytina" 3,840 |  | 3,840 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,840 |  |  |
|  | VV | 3,84\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,840 |  |  |
| 4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -3,840 | 134,90 | -518,02 |
|  | VV | 3,84\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,840 |  |  |
| 5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -53,760 | 6,00 | -322,56 |
|  | VV |  | 3,84\*14 "Přepočtené koeficientem množství |  | 53,760 |  |  |
|  | VV | 53,76\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -53,760 |  |  |
| 6 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 12,380 | 172,20 | 2 131,84 |
| 7 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | -0,720 | 5 535,00 | -3 985,20 |
|  | VV |  | 7,2\*0,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0,720 |  |  |
|  | VV | 0,72\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -0,720 |  |  |
| 8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -3,120 | 355,50 | -1 109,16 |
|  | VV |  | 3,46666666666667\*0,9 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3,120 |  |  |
|  | VV | 3,12\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -3,120 |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  | 132 801,89 |
|  | D | 765 | Krytina skládaná |  |  | 132 801,89 |
| 41 | K | 765131851 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | m2 | -226,080 | 37,90 | -8 568,43 |
|  | VV | 226,08\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -226,080 |  |  |
| 42 | K | 765131871 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti | m | -14,400 | 32,20 | -463,68 |
|  | VV | 14,4\*-1 'Přepočtené koeficientem množství |  | -14,400 |  |  |
| 50 | K | 765131857.R2 | Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | kpl | 1,000 | 141 834,00 | 141 834,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |