**Laboratorní digesto**ř LK1901 Compact**:**

−  laboratorní digestoř s výškovým doměrem, materiál digestoře vysokotlaký laminát s odolností proti chemickým látkám

−  tloušťka plechu obou boků 1,5 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky nanášeným práškovým   
pigmentem následovně vypáleným

−  rozměr digestoře 1500 x 900 x 2300 mm (Š x H x V),

−  4x el. zásuvka 230 V, IP 44,

−  vnitřní osvětlení 1900 lm,

−  ovládací jednotka s možností vypnutí a snížení množství odtahovaného vzduchu při zavření   
okna digestoře,

−  2 x kapilární propojení z tlakových láhví do digestoře, včetně 2 ks držáků lahví a redukčních   
ventilů,

−  instalace rozvodu dusíku

−  instalace rozvodu argonu

−  instalace rozvodu studené vody s připojením

−  instalace rozvodu s připojením na odpad

−  bezpečnostní tlačítko, nebo vypínač (odpojení od napětí celé digestoře),

−  okno vertikálně a horizontálně posuvné z bezpečnostního skla,

−  možnost aretace okna v otevřeném stavu,

−  korpus digestoře, pracovní plocha a vnitřní pracovní prostor z vysokotlakého laminátu (HPL – Max Resistance2   
Compact), pracovní deska s povrchem z HPL tl. 13 mm, zvyšující pevnost pracovní desky, vnitřní povrchy z HPL Compact min. tl. 13 mm,

−  1 x bezpečnostní skříňka pro kyseliny a louhy s napojením o průměru 75 mm na odtahový nástavec s vlastním ventilátorem a indikátorem kontroly výstupního proudění vzduchu, včetně hadice D=75 mm, PP záchytnou vanou a zámkem, dvířka na závěsech s úpravou proti korozi, závěsy opatřeny samo-dovíráním, odnímatelné bez šroubování, skříňka   
umístěna v prostoru pod pracovní deskou. Skřínka vyrobena z DTDL1á. **Záruka za jakost:** 24 měsíců ̈

**Cena zahrnuje:**-  instalace zařízení,

-  uvedení do provozu,

-  prověření bezchybné funkčnosti zařízení,

-  zaškolení obsluhy v počtu 4 lidí,

-  technická dokumentace,

-  uživatelská příručka v češtině,

-  prohlášení o shodě,

-  zajištění pozáručního servisu,

-  technická podpora