|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| termín realizace | bílá malba | barevná malba | olejová malba | omyvatelný nátěr |
| **2022 - 2024** | cena Kč / m[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) [[3]](#footnote-3) [[4]](#footnote-4) [[5]](#footnote-5) [[6]](#footnote-6) | cena Kč / m2 | cena Kč / m2 | cena Kč / m2 |
| bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| vložte text | 45,00 Kč | 54,45 Kč | 52,00 Kč | 62,92 Kč | 145,00 Kč | 175, 45 | 68,00 Kč | 82,28 Kč |

Malířské a natěračské práce - cenová nabídka

Příloha č. 1

tabulka 1.1 - malování

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ostatní práce | termín | cena | Kč /m2 | použitý materiál |
| bez DPH | včetně DPH |
| úprava omítek - sádrování | 2022 - 2024 | 95,00 Kč | 114,95 Kč | stěrka JUPOL |
| odstranění staré malby | 2022 - 2024 | 35,00 Kč | 42,35 Kč |  |
| izolace proteklých skvrn | 2022 - 2024 | 105,00 Kč | 127,05 Kč | syntetický nátěr PRIMER |
| penetrační nátěr | 2022 - 2024 | 18,00 Kč | 21,78 Kč | SOKRAT |
| nátěr 1 ks kovové zárubně | 2022 - 2024 | 480,00 Kč | 580,80 Kč | syntetický nátěr EMAIL |
| nátěr - kovové výrobky | 2022 - 2024 | 160,00 Kč | 193,60 Kč | HOSTAGRUNT |
| nástřik radiátorů (1 žebro) | 2022 - 2024 | 175,00 Kč | 211,75 Kč | REDBAL |

tabulka 1.2 - ostatní práce

1.3 - další požadavky na použitý materiál:

kontrolní součet bez DPH:

1 378,00 Kč

1. požadavky na bílou barvu:

	* vysoká krycí schopnost, bělost min. 89% (MgO), odolnost vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vysoce paropropustná, tónovatelná [↑](#footnote-ref-1)
2. požadavky na barevnou barvu:

	* vysoká krycí schopnost, odolnost vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vysoce paropropustná, tónovatelná [↑](#footnote-ref-2)
3. požadavky na olejovou malbu:

	* rychleschnoucí, vysoká krycí schopnost, otěruvzdornost, odlnost proti mytí a drhnutí, tónovatelná [↑](#footnote-ref-3)
4. požadavky na omyvatelnou malbu (omyvatelný nátěr) [↑](#footnote-ref-4)
5. * omyvatelná a otěruvzdorná, odolnost proti mytí a drhnutí (cykly) min. 5000, vysoká krycí schopnost, rychleschnoucí, propustná pro vodní páry, [↑](#footnote-ref-5)
6. tónovatelná [↑](#footnote-ref-6)