|  |
| --- |
| **Doplnění ACS systém-Interlock** |
| **Dodávky** |  |  |  | **168 349 Kč** |
| **Práce** |  |  |  | **20 927 Kč** |
| **Oživení** |  |  |  | **10 188 Kč** |
| **Ostatní** |  |  |  | **11 375,00** |
|  |  |  |  |  |
| **CELKEM bez DPH** |  |  |  | **210 839 Kč** |
| Rozpis položek |
| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena / položku |
|  |
| **Dodávky** |
| **Řídící systém** |
| Sériový dveřní kontrolér s CF kartou, řídící kontrolér pro 8 snímačů,8 releových vstupů 30VDC, 1,5 A, připojení přes ethernet, IP 30 | ks | 5 | 21 498,75 | 107 493,75 |
| zdroj, Záložní zdroj s integrací pro UPS | ks | 5 | 5 045,63 | 25 228,15 |
| Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou | ks | 5 | 2 961,56 | 14 807,80 |
| Akumulátor, Aku 12V/7Ah | ks | 5 | 396,09 | 1 980,45 |
| Switch ACS | ks | 2 | 4 375,00 | 8 750,00 |
| **Čtečky** |
| Čtečka splňijící požadavek na čtení MiFare karet, povrchová montáž,vnitřní | ks | 3 | 3 290,63 | 9 871,89 |
| **Kabeláže** |
| Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly stočeny v páry , stínění opletením, přenos dat po linkách 485 | m | 20 | 6,97 | 139,40 |
| KABEL CAT7A SFTP , Kabel S/FTP Cat.7A (4x2xAWG22),LS0H plášť žlutý, 1200MHz, cívka 500m a 1000m | m | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá,vnější průměr 25, vnitřní 18,3mm | m | 20 | 3,90 | 78,00 |
|  |
| **Práce** |
| **Řídící systém** |
| Sériový dveřní kontrolér s CF kartou, řídící kontrolér pro 8 snímačů,8 releových vstupů 30VDC, 1,5 A, připojení přes ethernet, IP 30 | ks | 5 | 2 160,00 | 10 800,00 |
| zdroj, Záložní zdroj s integrací pro UPS | ks | 5 | 432,00 | 2 160,00 |
| Montážní skříň, montážní skříň s jednou DIN lištou | ks | 5 | 280,80 | 1 404,00 |
| Akumulátor, Aku 12V/7Ah | ks | 5 | 0,00 | 0,00 |
| **Čtečky** |
| Čtečka splňijící požadavek na čtení MiFare karet, povrchová montáž,vnitřní | ks | 3 | 312,50 | 937,50 |
| **Kabeláže** |
| Kabel LAM DATAPAR- 485 2x(2x0,8), Cu vodiče izolace PE, žíly | m | 20 | 14,40 | 288,00 |
| KABEL CAT7A SFTP , Kabel S/FTP Cat.7A (4x2xAWG22), LS0H | m | 250 | 18,75 | 4 687,50 |
| Trubka PVC Monoflex 1425, montáž pod omítku, samozhášivá,vn | m | 20 | 32,52 | 650,40 |
|  |
| **Oživení** |
| Přepojení systému ACS na novou jednotku | kpl | 1 | 2 187,50 | 2 187,50 |
| Oživení, nastavení systému | kpl | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Implementace do BIS | kpl | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Revize | kpl | 1 | 2 250,00 | 2 250,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Cena / položku |
|  |
| **Ostatní** |
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Požární ucpávky | kpl | 3 | 562,50 | 1 687,50 |
| Značení | kpl | 1 | 2 187,50 | 2 187,50 |
|  |
|  | Datum: | 01.02.2017 | nosek |