Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace zboží ze zadávacího řízení

Předmět plnění veřejné zakázky - minimální parametry:
Dodávka sestavy stolního lyofilizátoru s komorou pro umístění vzorků a rotační vývěvy splňující níže uvedené minimální

1.1.1.4.35 Lyofilizátor

305 785,-Kč bez DPH (370.000,-Kč s DPH)
technické parametry:

Systém vhodný pro vodné vzorky
Teplota kondenzoru alespoň -55°C
Kapacita kondenzoru minimálně 3 kg / 24 h
Objem kondenzoru alespoň 4 l
Nerezová komora kondenzoru
Automatické odmrazování
Procesorové řízení procesu lyofilizace
Možnost spojení s PC přes USB
Automatická regulace vakua
Bezpečnostní akustický alarm
Materiál sušící komory - sklo nebo akrylát
Minimálně 3 nevyhřívané police pro umístění vzorků
Minimálně 6 ventilů pro připojení baněk
Dvoustupňová rotační vakuová vývěva s výkonem alespoň 135 l/min, resp. 8,1 mA3/h s mezním tlakem alespoň 0,002m Bar
Součástí dodávky instalace na místě a zaškolení obsluhy
Záruční doba min. 24 měsíců
Doba dodání - nejpozději do 12 týdnů od účinnosti kupní smlouvy