**Technická specifikace zařízení**

**„HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ KE ZJIŠŤOVÁNÍ VŮLÍ PŘEDNÍ NÁRAVY PRO STK\_II“**

**Dodavatel: MOS kovo s.r.o.**

**Typ, označení: ZVN-HYDRO-UNI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální požadavky: | Ano/Ne | Hodnota |
| Zařízení ke zjišťování vůlí náprav nákladních automobilů a autobusů | ANO |  |
| Osvědčení o schválení typu přístroje pro provádění technických prohlídek stanicí technických kontrol | ANO |  |
| Hydraulický pohon plošin | ANO |  |
| Přístroj musí být vybaven alespoň dvěma deskami, kterými lze pohybovat v opačných směrech, podélně i příčně | ANO |  |
| Možnost ovládání pohybu desek z místa kde se kontrola provádí | ANO |  |
| Zatížení desky min. 9000 kg | ANO | \*10000 kg |
| Podélný a příčný pohyb nejméně 95 mm | ANO | \*100 mm |
| Rychlost podélného a příčného pohybu 5 až 15 cm/s; | ANO | \*8cm/s |