DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9 1 19 124 076 

uzavřené dne 14.11.2019 (dále jen „Smlouva“)

mezi:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
sídlo:		Thákurova 7, Praha 6, PSČ 166 29 
jednající: 		Ing. Petr Matějka, Ph.D, tajemník fakulty ve věcech smluvních 
	xxxx ve věcech technických 
IČ:		68407700
DIČ: 		CZ68407700 
bankovní spojení: 	xxxx 
číslo účtu:		xxxx

	(dále jen „Objednatel”)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
sídlo:	Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00
jednající: 	Ing. Igorem Berounem, jednatelem společnosti
IČ:	07868821
DIČ: 	CZ07868821
bankovní spojení: 	xxxx
číslo účtu:	xxxx
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965

	(dále jen „Zhotovitel“)

	(společně také jen „smluvní strany“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

I.

1.	Článek 4.0. Cena plnění, odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1.	Cena za plnění specifikované v bodech 2.1. a 2.2. této Smlouvy činí:
•	za pravidelný servis vč. pohotovosti		12 901,- Kč měsíčně
•	za instalaci záplat serveru a SQL database 4x ročně	    	1 667,- Kč měsíčně
•	za softwarovou subscripci, vč. instalace nové verze	 	8 126,-Kč  	měsíčně	
Celkem 			22 694,- Kč měsíčně 
Ceny uvedené v článku 4.1. Smlouvy jsou bez DPH, které bude účtováno v zákonné sazbě.

2.	Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku. 

3.	Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2, která je součástí tohoto dodatku. 

4.	Příloha č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3, která je součástí tohoto dodatku. 

II.

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávájí tímto dodatkem nedotčena.

2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu, každý s platností originálu.

3.	Podmínky tohoto dodatku se vztahují na plnění smluvních stran s účinností od 1.4.2022.

Přílohy:
-	č. 1 - Seznam servisovaných zařízení
-	č. 2 - Seznam veškerých prací prováděných v rámci bodu 2.1. Smlouvy
-	č. 3 - kontakt na servisní oddělení

za Objednatele:		za Zhotovitele:

………………………………….			………………………………….
Ing. Petr Matějka, Ph.D.			Ing. Igor Beroun
Tajemník fakulty			jednatel společnosti
ČVUTv Praze, Fakulta stavební 			Johnson Controls Building
				Solutions, spol. s r.o.

………………………………….			………………………………….
Xxxx				xxxx
Xxxx				xxxx
ČVUT v Praze, Fakulta stavební			Johnson Controls Building
				Solutions, spol. s r.o.

V Praze dne ………. 2022. 			V Praze dne ………. 2022.

Příloha č. 1 Smlouvy

Seznam servisovaných HW a SW komponent:

1) přístroje a zařízení (hardware)	
název	počet ks	
•	Měření a regulace (dále jen M+R):		
	PC vč. příslušenství, monitor	2	
	PC server ADX	1	
	síťová řídicí jednotka NAE25/NIE29	4	
	síťová řídicí jednotka NAE55	4	
	síťová řídicí jednotka SNE22000-0	12	
	regulátor DX-9100	10	
regulátor FEC/FAC	13	
	integrátor MIG	5	
2) programové vybavení (software)	
název	počet ks	
•	M+R:		
	Windows - operační systém	3	
	JCI METASYS  MSEA – server ADX	1	
	server SQL	1	

Příloha č. 2 Smlouvy 
Seznam veškerých prací prováděných na zařízení MaR v rámci bodu 2.1. Smlouvy

Zařízení		Servisní činnost	Frekvence	
Centrála - rozhraní	internet explorer (IE) / Launcher	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
 	operační systém Windows	komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku)	2x ročně	
 	 	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola ukládání dat	2x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
 	 	kontrola nastavení data, času a časových zón	1x ročně	
Řídící jednotky	NAE/NIE/SNE	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola časové odezvy	1x ročně	
 	 	kontrola maximálního vytížení 	1x ročně	
 	 	záloha systémových dat	2x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
		kontrola nastavení data, času a časových zón	1x ročně	
 	 	instalace nové verze SW (subsripce)	v případě vydání	
Server	ADX	komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na disku)	2x ročně	
 	 	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola ukládání dat	2x ročně	
 	 	záloha systémových dat	2x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
		kontrola nastavení data, času a časových zón	1x ročně	
		doinstalaci potřebných vydaných záplat Microsoft  	4x ročně,
v případě kritické chyby okamžitě	
		otestování funkčnosti pro provedení instalací záplat	4x ročně,   v případě kritické chyby okamžitě	
 	 	instalace nové verze ADX (subsripce)	v případě vydání	
 	SQL	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola ukládání dat	2x ročně	
 	 	záloha databáze	2x ročně	
 	 	záloha systémových dat	2x ročně	
		kontrola odezvy systému	1x ročně	
		doinstalaci potřebných vydaných záplat Microsoft  	4x ročně,   v případě kritické chyby okamžitě	
 	 	otestování funkčnosti pro provedení instalací záplat	4x ročně,   v případě kritické chyby okamžitě	
Regulátory	FEC/FAC/IOM	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola maximálního vytížení 	1x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
 	 	kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly	2x ročně	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	přezkoušení resetování	2x ročně	
 	NCE	kontrola přenosu dat	1x ročně	
 	 	kontrola maximálního vytížení 	1x ročně	
 	 	kontrola odezvy systému	1x ročně	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	přezkoušení resetování	2x ročně	
Snímače spojité	teploměry	ověření měřených hodnot	1x za 2 roky	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	tlakoměry	ověření měřených hodnot	1x za 2 roky	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	vlhkoměry	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	průtokoměry	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
Snímače diskrétní	termostat	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot	2x ročně	
 	 	přezkoušení resetování	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	presostat	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	přezkoušení resetování	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	tlaková diference	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	snímač zaplavení	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	humidistat	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	snímač hladiny	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, přezkoušení nastavených mezních hodnot	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	snímač průtoku (flow switch)	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
Akční členy	pohon - přímý pohyb	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola mechanických a točivých částí	2x ročně	
 	 	přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	pohon - točivý pohyb	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola mechanických a točivých částí	2x ročně	
 	 	kontrola, vymezení chodu (např. 90°)	2x ročně	
 	 	přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	snímače koncových poloh	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	kontrola funkce analogových vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola, vymezení chodu (např. 90°)	2x ročně	
 	 	přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	pohony s havarijní funkcí	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	kontrola funkce binárních vstupů a výstupů	2x ročně	
 	 	kontrola mechanických a točivých částí	2x ročně	
 	 	přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu	2x ročně	
 	 	přezkoušení mechanické pevnosti	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
Regulační členy	dvoucestný ventil	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	trojcestný ventil	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	dvoucestná klapka	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	
 	trojcestná klapka	kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh	2x ročně	
 	 	přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna ucpávek	2x ročně	
 	 	vizuální kontrola a posouzení stavu	2x ročně	

Příloha č. 3 Smlouvy

KONTAKT NA SERVISNÍ ODDĚLENÍ – SERVIS M+R:
xxxx

Telefonní číslo nepřetržité servisní pohotovosti: xxxx

E-mail: xxxx

Zákaznické číslo: xxxx

Poruchy budou hlášeny objednatelem na telefonní číslo nepřetržité servisní pohotovosti a vždy budou následně potvrzeny na e-mail: xxxx, při hlášení poruchy je potřeba uvést Zákaznické číslo.