**Obsah nabídky**

1. Identifikační údaje uchazeče
2. Cenová nabídka
3. Příloha: Světelná reklama
4. Kvalifikační předpoklady: CEIDG, VIES
5. Čestné prohlášení
6. Osvědčení revizního technika

**1.Identifikační údaje uchazeče:**

**Roman Glajc**

**Rynek 8**

**44-300 WODZISŁAW ŚL.**

**POLSKO**

**VAT EU: PL6471005201**

**e-mail:** xxxxxxxxx

**Tel:** xxxxxxxxx

**Odpovědný zástupce :** xxxxxxxxx

**Kontaktní osoba:** xxxxxxxxx

**e-mail:** xxxxxxxxx

**Tel:** xxxxxxxxx

**2 .Cenová nabídka** **na provedení veřejné zakázky na základě výzvy ze dne 1.4.2022 "Výroba světelné reklamy“ provedení dle parametrů specifikovaných příloze**

**1.Pobočka RBP Kopřivnice**

**Celková cena včetně montáže a uvedení do provozu, bez DPH** xxxxxxxxx**,- Kč**

**2.Pobočka RBP Frýdlant nad Ostravicí**

**Celková cena včetně montáže a uvedení do provozu, bez DPH** xxxxxxxxx**,- Kč**

**Celkem**

**Celková cena včetně montáže a uvedení do provozu, bez DPH 199 000,- Kč**

Wodzisław Śl. 05.04.2022.

**Příloha – Světelná reklama**

1. **Pobočka RBP Kopřivnice**

**Provedení světelné reklamy:**

**Panel s 3D logotypem:**

* Panel 280 x 90 cm pod logotypem bude vyroben z Dibondu (bílý, lesklý), vnitřní konstrukce z hliníkových profilů, uvnitř panelu bude ukryta 12V elektroinstalace. Panel bude připevněn na fasádě objektu.
* Logo a nápis zdravotní pojišťovna 235 x 60 cm svítící dopředu, sestávající ze samostatných prostorových 3D prvků o hloubce 8 cm, vyrobených z hliníkového plechu, svařovaných a lakovaných práškovou barvou komaxit dle RAL (uvnitř bílé). Čela budou vyrobená z PMMA 8 mm + PMMA 3 mm modrá a Black&White. Osvětlení uvnitř písmen bude provedeno širokoúhlými LED moduly o vysoké intenzitě jasu, napájení pomocí spínacích zdrojů 12V, IP 67, umístěných uvnitř objektu
* **Elektroinstalace bude provedena v nové kabelizaci, s dodáním rozváděče a astronomických hodin pro ovládání osvětlení panelů a provedení výchozí revize elektropřívodu pro napájecí zdroj.**

Světelná reklama bude umístěna dle přiloženého návrhu:

xxxxxxxxx

1. **Pobočka RBP Frýdlant nad Ostravicí**

**Provedení světelné reklamy:**

1. **Oboustranný světelný panel – výstrčka**

* **Výstrčka  100 x 85 cm, oboustranný světelný panel vyrobený z Dibondu (bílý, lesklý), grafika frézovaná CNC, podlepená PMMA modrý a Black&White,  podsvětlení širokoúhlými LED moduly s vysokým jasem, napájení bude provedeno impulsním transformátorem. Specializovaná nosná konstrukce bude z ocelových pozinkovaných profilů.**
* **Elektroinstalace bude provedena v nové kabelizaci, s dodáním rozváděče a astronomických hodin pro ovládání osvětlení panelů a provedení výchozí revize elektropřívodu pro napájecí zdroj.**

1. **Jednostranný panel nad dveřmi**

* **Jednostranný panel 490 x 85 cm bude vyrobený z Dibondu (bílý, lesklý), grafika frézovaná CNC, podlepená PMMA modrý a Black&White.**

Světelné reklamy budou umístěny dle přiloženého návrhu:

xxxxxxxxx