LABINA spol. s r.o.

xxx

xxx

tel./fax: xxx mobil: xxx

e-mail: xxx

OR: C 6527 ■ Brno 7.7.1992, IČO: 46962905, DIČ: CZ46962905

ČVUT

Ústav technické a experimentální fyziky
xxx

Husova 240/5

110 00 Praha 1

vyřizuje: xxx

Cenová nabídka č. 31012022 - pracovní linka, laboratorní přístroje a vybavení 31.01.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | popis | **mm** | cena za ks. bez DPH**Kč** | ks. | cena celkem bez DPH **Kč** |
| šířka | hloubka | výška |
| 01 | pracovní linka | **900** | 600 | **900-2000** |  | 1 |  |
|  | skříňka závěsná dvířková, dvířka plná 1x police stavitelná laminovaná dřevotřískaúchytky kovové standardní barva je šedá nebo bílá | 450 | 340 | 600 | 3 493,00 | 2 | 6 986,00 |
|  | pracovní plocha - HPL - vysokotlaký laminát SPC Durcon chemicky odolnýbarva šedá nebo bílá | 910 | 600 | 20 | 3 443,00 | 1 | 3 443,00 |
|  | skříňka dvířková se širokou zásuvkou1x police stavitelnálaminovaná dřevotřískastandardní barva je šedá nebo bílá soklbočnice zásuvky kovové, dno 0 síle 18mm - částečný výsuv s dotahemzávěsy dvířek s tlumením úchytky kovové | **900** | 420 | 880 | 5 157,00 | 1 | 5 157,00 |
|  | INSTALACE |  |  |  | 1 550,00 | 1 | 1 550,00 |
|  | PŘEPRAVA |  |  |  | 2 700,00 | 1 | 2 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | váhy analytické s interní kalibrací |  |  |  |  | 1 |  |
|  | LAB124Í - ADAM EQUIPMENTcitlivost: 0,0001g váživost: 120g průměr misky: 80mm závěsy dvířek s tlumením úchytky kovové | 198 | 212 | 240 | 29 250,00 | 1 | 29 250,00 |
| 03 | přístroj destilační - 4 L/hod |  |  |  |  | 1 |  |
|  | DP 4000produkce: 4 L/hod vodivost produktu: 1,5 - 2,5 pScm-1 napájení: 230Vpříkon: 3100Wspotřeba chladící vody: 45L/hod | ví ’" I ‘í■ 1\*-!1 | 190 | 190 | 660 | 21 299,00 | 1 | 21 299,00 |
| = aa J| |
| 04 | termoblok |  |  |  |  | 1 |  |
|  | QBD4 - GRANTdigitální - zobrazovací displej počet bloků: 4teplotní rozsah: +15 až 130 °C rozlišení: 0,1 °Cdoba ohřevu z 25 °C na 100 °C: 15 minut napájení: 230V | 200 | 380 | 120 | 33 230,00 | 1 | 33 230,00 |

J y t o u o1/ví

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QBL4 - víko - polykarbonátvolitelné příslušenství |  |  |  | 3 780,00 | 1 | 3 780,00 |
| QB- 50 - blok hliníkový vyměnitelný kapacita: 4x 50 ml centrifugační zkumavka, průměr max. 29 mmhloubka ovoru: 50mmvolitelné příslušenství |  |  |  | 3 308,00 | 4 | 13 232,00 |
| 05a | magnetická míchačka - s ohřevem a teplotním čidlem PT100 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | AREC.Xse sondou Pt100, tyčí a klemourozměr ploténky: 180x180mm max. míchaný objem: 15L - voda max. otáčky: 1500 / min max. teplota: 550 °C napájení: 230V příkon: 800W | 203 | 344 | 94 | 15 814,00 | 1 | 15 814,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05b | magnetická míchačka - s ohřevem a mikroprocesorovým regulátorem teploty |  |  |  |  | 1 |  |
|  | AREC.Xs digitálním teplotním regulátorem VTF a stojanovou tyčírozsah externí regulace teploty: -10 až +300 °C rozlišení: 0,2 °Cpřesnost: ±0,5 °Crozsah nastavení času regulace: 0-24 hod 59 min nebo kontinuálněrozměr ploténky: 180x180mm max. míchaný objem: 15L - voda max. otáčky: 1500 / min max. teplota: 550 °C napájení: 230V příkon: 800W | 203 | 344 | 94 | 20 266,00 | 1 | 20 266,00 |
| 07 | chladnička laboratorní - ATEX - 160L |  |  |  |  | 1 |  |
|  | EX 160 - Tintometer GmbH - bezpečnostní chladnička objem 160 litrůlaboratorní chladnička s ventilátorem, certifikováno ATEX objem 160Lteplotní rozsah: +1°C až +15°Cpolice sklo: 3 kusy napájení: 230V | 600 | 600 | 860 | 28 990,00 | 1 | 28 990,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | vakuová filtrace |  |  |  |  | 1 |  |
|  | nálevka Búchnerova porcelánová- pro filtrační papír o průměru 110mmP908023 |  |  |  | 485,00 | 1 | 485,00 |
|  | baňka odsávací - silnostěnná s olivkou pro vakuovou filtraci - objem 1LL023220 |  |  |  | 1 026,00 | 1 | 1 026,00 |
|  | těsnění na Búchnerovy nálevky - guma průměr vnější horní / spodní: 42/25mmP462827 |  |  |  | 172,00 | 1 | 172,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 8/16mmL304620 |  |  |  | 275,00 | 1 | 275,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 6/16mmL304620 |  |  |  | 402,00 | 1 | 402,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 6/16mmL304425 |  |  |  | 201,00 | 1 | 201,00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vývěva membránová - N 96 - LABOPORTčerpací rychlost: 7 l/min mezní tlak <130 mbar přetlak: 2,5 bar teplota médií: +5 - +40 °C membrána: PTFE napájení: 230V |  |  |  | 12 440,00 | 1 | 12 440,00 |