LABINA spol. s r.o.

xxx

xxx

tel./fax: xxx mobil: xxx

e-mail: [xxx](mailto:jan@labina.cz)

OR: C 6527 ■ Brno 7.7.1992, IČO: 46962905, DIČ: CZ46962905

ČVUT

Ústav technické a experimentální fyziky  
xxx

Husova 240/5

110 00 Praha 1

vyřizuje: xxx

Cenová nabídka č. 31012022 - pracovní linka, laboratorní přístroje a vybavení 31.01.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | popis | **mm** | | | cena za ks. bez DPH  **Kč** | ks. | cena celkem bez DPH **Kč** |
| šířka | hloubka | výška |
| 01 | pracovní linka | **900** | 600 | **900-2000** |  | 1 |  |
|  | skříňka závěsná dvířková, dvířka plná 1x police stavitelná laminovaná dřevotříska  úchytky kovové standardní barva je šedá nebo bílá | 450 | 340 | 600 | 3 493,00 | 2 | 6 986,00 |
|  | pracovní plocha - HPL - vysokotlaký laminát SPC Durcon chemicky odolný  barva šedá nebo bílá | 910 | 600 | 20 | 3 443,00 | 1 | 3 443,00 |
|  | skříňka dvířková se širokou zásuvkou  1x police stavitelná  laminovaná dřevotříska  standardní barva je šedá nebo bílá sokl  bočnice zásuvky kovové, dno 0 síle 18mm - částečný výsuv s dotahem  závěsy dvířek s tlumením úchytky kovové | **900** | 420 | 880 | 5 157,00 | 1 | 5 157,00 |
|  | INSTALACE |  |  |  | 1 550,00 | 1 | 1 550,00 |
|  | PŘEPRAVA |  |  |  | 2 700,00 | 1 | 2 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | váhy analytické s interní kalibrací | |  |  |  |  | 1 |  |
|  | LAB124Í - ADAM EQUIPMENT  citlivost: 0,0001g váživost: 120g průměr misky: 80mm závěsy dvířek s tlumením úchytky kovové | | 198 | 212 | 240 | 29 250,00 | 1 | 29 250,00 |
| 03 | přístroj destilační - 4 L/hod | |  |  |  |  | 1 |  |
|  | DP 4000  produkce: 4 L/hod vodivost produktu: 1,5 - 2,5 pScm-1 napájení: 230V  příkon: 3100W  spotřeba chladící vody: 45L/hod | v  í ’  " I ‘í  ■ 1  \*-!  1 | 190 | 190 | 660 | 21 299,00 | 1 | 21 299,00 |
| = aa J| |
| 04 | termoblok | |  |  |  |  | 1 |  |
|  | QBD4 - GRANT  digitální - zobrazovací displej počet bloků: 4  teplotní rozsah: +15 až 130 °C rozlišení: 0,1 °C  doba ohřevu z 25 °C na 100 °C: 15 minut napájení: 230V | | 200 | 380 | 120 | 33 230,00 | 1 | 33 230,00 |

J y t o u o1/ví

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QBL4 - víko - polykarbonát  volitelné příslušenství |  |  |  | 3 780,00 | 1 | 3 780,00 |
| QB- 50 - blok hliníkový vyměnitelný kapacita: 4x 50 ml centrifugační zkumavka, průměr max. 29 mm  hloubka ovoru: 50mm  volitelné příslušenství |  |  |  | 3 308,00 | 4 | 13 232,00 |
| 05a | magnetická míchačka - s ohřevem a teplotním čidlem PT100 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | AREC.X  se sondou Pt100, tyčí a klemou  rozměr ploténky: 180x180mm max. míchaný objem: 15L - voda max. otáčky: 1500 / min max. teplota: 550 °C napájení: 230V příkon: 800W | 203 | 344 | 94 | 15 814,00 | 1 | 15 814,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05b | magnetická míchačka - s ohřevem a mikroprocesorovým regulátorem teploty |  |  |  |  | 1 |  |
|  | AREC.X  s digitálním teplotním regulátorem VTF a stojanovou tyčí  rozsah externí regulace teploty: -10 až +300 °C rozlišení: 0,2 °C  přesnost: ±0,5 °C  rozsah nastavení času regulace: 0-24 hod 59 min nebo kontinuálně  rozměr ploténky: 180x180mm max. míchaný objem: 15L - voda max. otáčky: 1500 / min max. teplota: 550 °C napájení: 230V příkon: 800W | 203 | 344 | 94 | 20 266,00 | 1 | 20 266,00 |
| 07 | chladnička laboratorní - ATEX - 160L |  |  |  |  | 1 |  |
|  | EX 160 - Tintometer GmbH - bezpečnostní chladnička objem 160 litrů  laboratorní chladnička s ventilátorem, certifikováno ATEX objem 160L  teplotní rozsah: +1°C až +15°C  police sklo: 3 kusy napájení: 230V | 600 | 600 | 860 | 28 990,00 | 1 | 28 990,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | vakuová filtrace |  |  |  |  | 1 |  |
|  | nálevka Búchnerova porcelánová  - pro filtrační papír o průměru 110mm  P908023 |  |  |  | 485,00 | 1 | 485,00 |
|  | baňka odsávací - silnostěnná s olivkou pro vakuovou filtraci - objem 1L  L023220 |  |  |  | 1 026,00 | 1 | 1 026,00 |
|  | těsnění na Búchnerovy nálevky - guma průměr vnější horní / spodní: 42/25mm  P462827 |  |  |  | 172,00 | 1 | 172,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 8/16mm  L304620 |  |  |  | 275,00 | 1 | 275,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 6/16mm  L304620 |  |  |  | 402,00 | 1 | 402,00 |
|  | hadice gumová silnostěnná průměr vnější / vnitřní: 6/16mm  L304425 |  |  |  | 201,00 | 1 | 201,00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vývěva membránová - N 96 - LABOPORT  čerpací rychlost: 7 l/min mezní tlak <130 mbar přetlak: 2,5 bar teplota médií: +5 - +40 °C membrána: PTFE napájení: 230V |  |  |  | 12 440,00 | 1 | 12 440,00 |