|  |
| --- |
| **Nabídkový rozpočet** |
|  |  |
| **Zakázka** |  |
| Číslo zakázky |  |
| Zakázka | **Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary**  |
| Klasifikace |  |
| Fáze |  |
| Komentář | **zabezpečovací práce** |
|  |  |
| **Verze** |  |
| Popis | **Výchozí** |
| Komentář |  |
|  |  |
| **Firmy** |  |
| Typ Firmy | **ING. JIŘÍ ŠTĚRBA, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 100 50 906,**  |
|  | **DIČ: CZ699003839** |
| **Uživatelé** |  |
| Význam (funkce) | Jméno |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary**  |  |  |  |  |
| **Popis** | **Cena** | **Hmotnost** | **DPH** | **Cena s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| **SO\_01: Stavební objekt 01** |  **3 219 008**  |  **300,0**  |  **675 992**  |  **3 895 000**  |
| **001: Zemní práce** |  **1 061 212**  |  **176,4**  |  **222 855**  |  **1 284 067**  |
| **002: Základy** |  **1 481 457**  |  **45,9**  |  **311 106**  |  **1 792 563**  |
| **003: Svislé konstrukce** |  **304 350**  |  **77,6**  |  **63 913**  |  **368 263**  |
| **099: Přesun hmot HSV** |  **125 477**  |  |  **26 350**  |  **151 827**  |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  **246 512**  |  |  **51 768**  |  **298 279**  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (bez DPH)** |  **3 219 008**  |  |  |  |
| **DPH** |  **675 992**  |  |  |  |
| **DPH 21 % ze základny: 3 219 008** |  **675 992**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (včetně DPH)** |  **3 895 000**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary**  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Ztratné** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO\_01: Stavební objekt 01** |  |  |  |  |  |  **3 219 008**  |
|  |  |  | **001: Zemní práce** |  |  |  |  |  |  **1 061 212**  |
|  1.  | SP | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  55 484,00  |  55 484  |
|  2.  | SP | 001-PC01 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  168 950,00  |  168 950  |
|  3.  | SP | 122101101 | Odkopávky a odstranění sesutého terénu, očištění, naložení do koleček, přeložení na kontejner | m3 |  300,0  |   |  300,0  |  1 190,00  |  357 000  |
|  4.  | SP | 162 52-0001 | Vodorovné přemístění výkopku s uložením na skládku | m3 |  300,0  | –  |  300,0  |  499,00  |  149 700  |
|  5.  | SP | 171 20-1221 | Poplatek za uložení na skládku | t |  540,0  | –  |  540,0  |  350,00  |  189 000  |
|  6.  | SP | 153 21-0101 | Odvodňovací prostupy při zřizování stříkaného betonu s úpravou výtoku | kus |  38,0  | –  |  38,0  |  647,00  |  24 586  |
|  7.  | H | 28610525 | Trubka PVC odpad rovná D110x2,2 | m |  38,0  | –  |  38,0  |  211,00  |  8 018  |
|  8.  | SP | 153 27-1121 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu | kus |  83,0  | –  |  83,0  |  317,00  |  26 311  |
|  9.  | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  98,0  | –  |  98,0  |  149,00  |  14 602  |
|  10.  | H | 58380650 | Kámen lom neupr tř 1 netříd | t |  176,4  | –  |  176,4  |  383,00  |  67 561  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **002: Základy** |  |  |  |  |  |  **1 481 457**  |
|  11.  | SP | 289361113 | Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 6,3 mm | m2 |  82,9  | –  |  82,9  |  2 250,00  |  186 525  |
|  12.  | SP | 289901311 | Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 100 mm hl do 500 mm | m3 |  38,0  | –  |  38,0  |  8 381,56  |  318 499  |
|  13.  | SP | 289971231 | Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:1 š do 3 m | m2 |  122,55  | –  |  122,55  |  35,00  |  4 289  |
|  14.  | H | 69366055 | Geotex Geofiltex 63/ 30 300g/m2 | m2 |  122,55  |  10,0  |  134,805 |  49,00  |  6 605  |
|  15.  | SP | 289201111 | Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu řádkovém a kvádrovém | m2 |  57,0  | –  |  57,0  |  209,25  |  11 927  |
|  16.  | SP | 289475111 | Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm | m2 |  57,0  | –  |  57,0  |  834,61  |  47 573  |
|  17.  | SP | 289475191 | Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn | m2 |  684,0  | –  |  684,0  |  278,06  |  190 194  |
|  18.  | SP | 224 41-1114 | Maloprofilové vrty pro MZ | m |  113,4  | –  |  113,4  |  2 600,00  |  294 840  |
|  19.  | H | 13388430 | Tyč ocel HEB RST 37-2 označ 120 | t |  3,229 | –  |  3,229 |  54 083,00  |  174 634  |
|  20.  | SP | 283 11-1112 | Zřízení ocelových MZ | m |  113,0  | –  |  113,0  |  1 340,00  |  151 420  |
|  21.  | SP | 285944111 | Převázky l 4 m v hornině suché | kus |  4,0  | –  |  4,0  |  4 530,00  |  18 120  |
|  22.  | SP | 281 60-4111 | Injektování aktivovanými směsmi | m |  100,8  | –  |  100,8  |  108,00  |  10 886  |
|  23.  | H | 58522150 | Cement SPC cem II/B-M 32.5R vl | t |  7,37  | –  |  7,37  |  4 700,00  |  34 639  |
|  28.  | SP | 272321411 | Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25 | m3 |  4,75  | –  |  4,75  |  3 510,00  |  16 673  |
|  29.  | SP | 274311125 | Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 |  1,52  | –  |  1,52  |  3 690,00  |  5 609  |
|  30.  | SP | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 |  8,05  | –  |  8,05  |  1 060,00  |  8 533  |
|  31.  | SP | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 |  8,05  | –  |  8,05  |  61,00  |  491  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **003: Svislé konstrukce** |  |  |  |  |  |  **304 350**  |
|  24.  | SP | 327323128 | Zdi a valy z ŽB tř. C 30/37 | m3 |  10,64  |   |  10,64  |  3 902,00  |  41 517  |
|  25.  | SP | 327351010 | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 |  43,7  | –  |  43,7  |  1 060,00  |  46 322  |
|  26.  | SP | 327352010 | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 |  43,7  | –  |  43,7  |  195,07  |  8 524  |
|  27.  | SP | 327361016 | Výztuž zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t |  1,188 | –  |  1,188 |  62 000,00  |  73 656  |
|  33.  | SP | 311211124 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10 | m3 |  19,0  | –  |  19,0  |  7 070,00  |  134 330  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |  |  **125 477**  |
|  32.  | SP | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m | t |  300,012 | –  |  300,012 |  418,24  |  125 477  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |  **246 512**  |
|  34.  | ON | 05 | Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % |  1,95  | –  |  1,95  |  29 824,96  |  58 159  |
|  35.  | ON | 07 | Zařízení staveniště | % |  2,98  | –  |  2,98  |  29 824,96  |  88 878  |
|  36.  | ON | 09 | Území se ztíženými výrobními podmínkami | % |  3,0  | –  |  3,0  |  29 824,96  |  89 475  |
|  37.  | ON | 012002000 | Geodetické práce | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  5 000,00  |  5 000  |
|  38.  | ON | 013002000 | Projektové práce | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  5 000,00  |  5 000  |