Konečný příjemce:
	Česká zemědělská univerzita
	FŽP Katedra plánování krajiny a sídel
	Kamýcká 129
	16500 Praha 6

	IČO: 03155501 DIČ: CZ03155501
FIEDLER AMS s.r.o.

	Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05 České Budějovice 5

Objednatel:

Dodavatel:

	IČO: 60460709 
	DIČ: CZ60460709
	Česká zemědělská univerzita v Praze
	
	Kamýcká 129
Praha 
165 00 Praha 620

Datum vystavení: 	10.05.2022
Datum dodání:	
Forma dopravy:		

Množství	MJ	Název položky	
3	ks    	Ultrazvukové hladinoměry + říslušenství,
US1200 Ultrazvukový snímač hladiny,
rozsah 0,15 až 1,2m; výstup RS485 a DCL
(3m kabel)
 	
3	ks    	DURK Nerezový stavitelný držák pro
US../RK, instalace na vodorovné ráhno 1"
nebo 1,5"
 	
3	ks    	DU2D držák pro snímač USX00 nastavitelný
ve dvou rovinách
 	
3	ks    	DUP3 Nerezový držák ultrazvukové sondy
US1200 pro PARS P3
 	
1	ks    	Telemetrická/ vyhodnocovací jednotka +
příslušenství Q2-G-TA5-SZ Telemetrická
jednotka, vestavný GSM/GPRS komunikační
modul,TA5 přípojná deska, box Schneider
400x300x200mm, IP66, se zámkem
 	
1	ks    	SIM M2M Standard CZ (O2 FM2M) aktivace
SIM, tarif M2M, pouze ČR, Data+SMS,
paušál 50,- Kč / měsíc / 10 MB dat,SMS
1,30 Kč
 	
1	ks    	AKU-12/39,6 YUASA bezúdržbový akumulátor
12V/ 39,6 Ah, pro limnigrafické stanice
 	
1	ks    	SOLAR-30W Pmax: 30W (18V/ 1,6A) rozměry:
650 x 356 x 25 mm
 	
1	ks    	DSP20 Držák pro šikmé uchycení solárního
panelu 20W
 	
1	ks    	PWM SC1205 12V/5A Regulátor dobíjení
doplněný o odpojovač vybitého
akumulátoru pro větší solární panely
 	
1	ks    	ST3/ tyč pro instalaci DSP20 stojan pro
skříň Schneider 430x330x200, žár.
pozink, s tyčí pro instalaci držáku
DSP20
 	
1	ks    	Instalace jednotky a snímačů	
1	ks    	Zprovoznění - oživení, nastavení
parametrů, ověření funkce
 	
1	ks    	Drobný instalační materiál - spojovací
materiál, elektroinstalační materiál,
kabeláž apod. nezahrnuté v položkách
nabídky
 	
1	ks    	Expedice	
216,00	km    	Cestovné včetně času stráveného na cestě
Č.Budějovice Krásná Hora nad
Vltavou, okr. Příbram, a zpět, cena za
1km

						Razítko a podpis: