**Příloha č. 5**

**Minimální požadavky na používané malby a nátěry**

**v závislosti na konkrétním prostoru**

1. kryvost – třída 1, 2

2. vzhled – matný, hedvábně matný, lesklý dle ČSN EN 13 300

3. otěruvzdornost za sucha nebo za mokra dle ČSN EN 13 300 – třída 1 (u otěru za mokra odolná vůči dezinfekčním prostředkům a domácím čistícím prostředkům)

4. paropropustnost – třída 1, 2

5. zdravotní nezávadnost – nízký nebo žádný obsah VOC, atest pro použití ve zdravotnictví

6. obsah protiplísňové složky pro nátěry ve vlhkých prostorách – sociální zařízení apod.

7. minimální zápach, minimum emisí, bez rozpouštědel

**Ke každému dohodnutému typu nátěru dle jednotlivých objednávek doložit technický a bezpečnostní list (elektronicky).**