|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | CELKEM (m2) |
| Budova A |  | 18,07 | OKNA | 502 |
| FASÁDA | 493 |
|  | 8,46 | OKNA | 56 |
| FASÁDA | 29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budova B |  | 15,95 | OKNA | 364 |
| FASÁDA | 457 |
|  | 6,67 | OKNA | 120 |
| FASÁDA | 16 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budova C |  | 19,25 | OKNA | 394 |
| FASÁDA | 457 |
|  | 9,94 | OKNA | 93 |
| FASÁDA | 147 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMP + SÁL A + IT (terasa)\* | 5,495 | OKNA | 264 |



Celková plocha oken EMAUZY Celková plocha fasády EMAUZY



Celková plocha EMAUZY

1793

1599

3392



Okna 298



7082



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | koberce | PVC |
| Budova B | 1.NP (Vrátnice) | 0 | 20 |
| 2.NP | 0 | 0 |
| 3.NP | 470 | 40 |
| 4.NP | 470 | 80 |
| Budova C | 1.NP (Vrátnice) | 0 | 105 |
| 2.NP | 0 | 0 |
| 3.NP | 105 | 0 |
| 4.NP | 470 | 75 |
| 5.NP | 470 | 65 |
|  | | | |
|  | celkem | 1985 | 385 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMP |  |  | stropní konstrukce koberce | |
|  | 430 | 430 | 70 |
| Bílý sál | 200 | 200 |  |
|  | | | |  |
|  | celkem | 630 | 630 70 | |

|  |  |
| --- | --- |
| CELKEM: | |
| KOBERCE | 2055 |
| PVC | 385 |
| 630 | |
| STROPNÍ KONSTRUKCE | 630 |