IIIIIIHIIIIIIIIIII

2022003837

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen *„kupujíc?)*

a

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení, číslo účtu:

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace

Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
​..........​...........​..............................​.....​.........​.......​......​......
00346292

CZ00346292

Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

**CLINITEX s.r.o.**

Vratimovská 672/42, 718 00, Ostrava - Kunčičky

Ing. Petr Bukovski - jednatel

.......​.........​......................​.............................*​...*.​.................

.......​.........​.............​......

26869551

CZ26869551

Krajský soud v Ostravě sp. zn. C 50839

KB a.s. pobočka Ostrava, 35-6132950267/0100

I.D. datové schránky: wemv4es

(dále jen *.prodávajíc?)*

1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě OOPP

pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - kalhoty letní (dále jen „OOPP“ či „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této rámcové kupní smlouvy.

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu, a převádět na Jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé výzvy (objednávky) kupujícího v písemné nebo elektronické formě, a to ve znění, daném touto výzvou (objednávkou) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí vždy obsahovat údaj o specifikaci zboží, datum a podpis objednatele.
2. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 1 měsíce od doručení objednávky, a to v místě splnění tohoto závazku, kterým je centrální sklad v sídle kupujícího, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.
3. Závazek prodávajícího k dodávce zboží podle čl. 1 této smlouvy se považuje v každém jednotlivém případě za splněný předáním a převzetím příslušného zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto splněním závazku také přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží.

VZ 09 21 OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - kalhoty letní

9/52

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši součinu počtu dodaných kusů zboží podle čl. 1 této smlouvy a jednotkových cen tohoto zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Výše uvedené ceny se prodávající zavazuje garantovat po dobu podle čl. 18 této smlouvy. Změna ceny je možná v souvislosti se změnou sazby DPH
2. Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle čl. 5 této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajícího k dodávce zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: ............................ ​...​...............​.................... Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P21V00003139.** Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
3. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, a to na mechanické a užitné vlastnosti předmětu plnění. Záruka na jakost OOPP dle ČSN EN ISO 20 471 třídy 2 bude poskytnuta u zboží s tímto požadavkem na minimálně 50 pracích cyklů, při dodržení technologického postupu údržby OOPP kupujícím a doložením těchto cyklů. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení příslušné reklamace kupujícího.
4. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudné znalecký posudek, jehož výroku se obé strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
5. Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
6. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Výjimkou je přitom prodlení s první dodávkou s tím, že v tomto případě se prodávající zavazuje platit kupujícímu uvedenou smluvní pokutu až při prodlení delším 90 dnů.
7. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než dva týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.
8. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o více než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
9. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
10. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy. Kupující přitom předem

VZ 09\_21 OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - kalhoty letní

10/52

vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.
2. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 roků od její účinnosti.
5. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
6. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.





MUDr. Hana Albrechtová ředitelka *kupující*

V Ostravě dne 20.4.2022

......​......

.............

..............​.............. ​......​.......​.............. ​............​................. ​.........................

Ing. Petr Bukovski
CLINITEX s.r.o.
*prodávající*

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.

Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

21

Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace, Ceník

VZ 09\_21 OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - kalhoty letní

11 / 52

Příloha č. 1 návrhu rámcové kupní smlouvy - Technická specifikace, ceník

**KALHOTY ZÁCHRANÁŘSKÉ LETNÍ**

Pokud se v dále uvedené technické specifikaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a účastník zadávacího řízení je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které však musí v plném rozsahu splňovat technické a funkční požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. U každého odkazu na normu nebo technický dokument v této technické specifikaci zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, dodavatel však prokáže vhodným způsobem, že jím nabídnuté řešení je rovnocenné.

**Účel:**

* OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP s vysokou viditelností, oděvní součásti tř. 2 dle ČSN EN ISO 20471,
* vhodné na celodenní nošení v terénu,
* zajišťující ochranu proti ušpinění a rychlému promoknuti,
* celoroční, paropropustné, zajišťující komfort při práci vkleče.

**Normy:**

* ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky),
* ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 (Označování velikosti oblečení),
* ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření),
* ČSN EN ISO 4920 (Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení - skrápěcí metoda),
* ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky),

**Materiál/barva:**

* Hlavní tkanina: 90 - 97% polyester, 3 -10% elastické vlákno, 190 - 230g Z m2.
* doplňující tkanina: 93% polyamid, 7% elastické vlákno, 230 g/m2 (kolena a sedací část).
* Povolená odchylka od materiálového složení +/- 3%.
* Povolená odchylka gramáže materiálu +/- 5%.
* Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) musí být vždy přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nesmí způsobit zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech, šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvu, jež podléhají vyšší námaze, musí být jištěny zesílenými švy.
* Barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19-4020 TCX s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.
* Řešení retroreflexních prvků segmentovaný retroreflexní transfer, stříbrné vodorovné pruhy v souladu s ČSN EN ISO 20471.

**Provedení:**

* dámské - velikost XS-XXXL (36 - 60),

12/52

Příloha č. 1 návrhu rámcové kupní smlouvy - Technická specifikace, ceník

* pánské-velikost S-XXXXL (44 - 66),
* velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3,
* prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek),
* nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% objemu dodávky nestandardní velikosti (tzv. měřenek),
* velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském I pánském provedení - tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem, musí být v souladu sČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 a pokud budou splňovat specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele).

**Střih:**

* kalhoty anatomického tvaru, předtvarovaná kolena,
* v oblasti sedu a kolen použitý elastický materiál s vysokou odolností proti oděru (Cordura apod.),
* nohavice zakončeny ochranným 3 cm lemem z textilie s vysokou pevností (Cordura apod.) odolné proti oděru a nasákavosti vlhkosti,
* větrací otvory na zip z vnější stehenní části kalhot (ne ve švu), cca 30 cm (podle velikosti), podšité síťovinou,
* 2 přední kapsy - klínové,
* 2 vatové uzaviratelné kapsy na stehenní části kalhot, jedna z kapes rozdělena na dva oddělené prostory. Vatové kapsy zapínatelné na zip (provedení zipu na stehenních kapsách do oblouku),
* pružný pás vybavený pruženkou. Zpevněná poutka (min. 6 ks) po obvodu pasu na opasek do šířky 50 mm s extra širokým poutkem vzadu pro lepší upevnění opasku a stabilitu kalhot při nošení.
* ergonomicky tvarované nohavice v oblasti kolen pro lepší komfort při práci a nošení, zejména při klečení,
* vysoce kvalitní zipy v přiměřené síle k funkční části oděvu a v souladu s určením a funkcí oděvu.
* barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19- 4020 TCX, s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.

**Povinné prvky:**

* stříbrné retroreflexní pruhy - 2 vodorovné (bez sklonu) pruhy po obvodu nohavic, umístění a parametry v souladu s ČSN EN ISO 20471 *J* stříbrný segmentový retroreflexní transfer,
* parametry retroreflexe pro dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2),
* individuální označení OOPP pomocí RFDI čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý)

13/52

Příloha č. 1 návrhu rámcové kupní smlouvy - Technická specifikace, ceník

**Doplňky:**

* možné úpravy detailů (barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vítězného uchazeče se zadavatelem.

**Ostatní náležitosti výrobku:**

* označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složeni materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu kalhot),
* tkanice pro identifikaci uživatele - bílá tkanice cca 3x8 cm všitá do vnitřního švu kalhot, sloužící k dopsání jména uživatele,
* zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením specifikace výrobku.

**Základní sledované minimální parametry - kalhoty
záchranářské letní:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vlastnost** | **Hodnota** | **Norma** |
| **Rozměrová stálost (základní materiál)** | **±3%** | **ČSN EN ISO 5077** |
| **Rozměrová stálost (kombinační materiál)** | **±5%** | **ČSN EN ISO 5077** |
| **Pevnost v tahu (osnova/útek) pro základní materiál** | **min. 900N/600N** | **ČSN EN 13934-1** |
| **Pevnost v tahu (osnova/útek) pro kombinační materiál** | **min. 2000N/1000N** | **ČSN EN 13934-1** |
| **Stupeň povrchového smáčení** | **min.4** | **ČSN EN ISO 4920** |
| **Stálobarevnost při praní** | **4-5/4 šedé stupnice** | **ČSN EN ISO 105-C06** |
| **Stálobarevnost v otěru za sucha** | **4 šedé stupnice** | **ČSN EN ISO 105-X12** |
| **Stálobarevnost v otěru za mokra** | **4-5 šedé stupnice** | **ČSN EN ISO 105-X12** |
| **Stálobarevnost v potu** | **4/4 šedé stupnice** | **ČSN EN ISO 105-E04** |
| **Retroreflexní pruhy** | **limity dle ČSN EN ISO 20471** | **ČSN EN ISO 20471** |
| **Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb)** | **limity dle ČSN EN ISO 20471****(min.410 oděr, min .430 ohyb)** | **ČSN EN ISO 20471** |
| **Požadovaný počet pracích cyklů** | **limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.50)** | **ČSN EN ISO 20471** |
| **Praní dle doporučené údržby** | **60°C** | **ČSN EN ISO 6330** |

14/52

Příloha č. 1 návrhu rámcové kupní smlouvy - Technická specifikace, ceník

**Ceník**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za ks v Kč s DPH |
| Kalhoty letní | 1970 | 2383,70 |

15/52

kahoty letní pánské, dámské-barva

16/52



**čip(uvnitř pásku)**



