**CAFFI, a.s., Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10, IČO: 26910209, DiČ: CZ 26910209,www.caffi.cz**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENOVÁ NABÍDKA** | ze dne: | **27.5.2022** |
| Sanitární příčky - akce:  Vypracováno pro: | **Plavecký bazén Livínov** | SPORTaS, s.r.o.  Jiráskova 413  436 01 Litvínov |  |

**xxx**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **místnost** | **počet modulů** | **popis** | **SP 25 laminodeska profily**  **hliník** | **VK 12 profily hliník** |
|  | **1** | Trojkabina, čelní stěna dl. 2300mm, 2x příčka dl. 1300mm, 3x dveře |  | ***42 000 Kč*** |
|  | **1** | Trojkabina, čelní stěna dl. 2230mm, 2x příčka dl. 1300mm, 3x dveře |  | ***42 000 Kč*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Za materiál celkem** | ***0 Kč*** | ***84 000 Kč*** |
| Zaměření |  | ***2 700 Kč*** |
| Doprava - jednorázový návoz |  | ***3 500 Kč*** |
| Montáž |  | ***10 500 Kč*** |
| **Cena celkem bez DPH** | **0 Kč** | **100 700 Kč** |

**Cenová nabídka je vystavena pro jednorázový návoz materiálu a jednorázovou montáž. V případě, že dodávka bude rozdělena na několik etap, vzniklé vícenáklady za dopravu materiálu a montérů bude účtována jako vícenáklady k celkové ceně zakázky.**

**Cena zpracována dle: pdf nákres**

**Žádáme vás, aby jste si nabídku překontrolovali. Za případné rozdíly v zadávací dokumentaci nebereme odpovědnost.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiál provedení** | **SP 25** | - laminodeska tl. 25mm s melaminovou povrchovou dekorativní úpravou - **do suchého prosředí** ( trvalá vlhkost v místnostech s naskladněnými nebo nainstalovanými příčkami nesmí přesáhnout 60%) | | |
| **VK 12** | - HPL kompaktní deska tl. 12mm, **vhodná do vlhkého a mokrého prostředí** | | |
| **Barva:** | **SP 25** | skladem bílá RAL 9010, sv. šedá RAL 7047, grafitová RAL 7016, ostatní barvy na objednání s dodacím termínem 4-5 týdnů na materiál ( cena vyšší) | | |
| **VK 12** | skladem šedá RAL 7047, bílá RAL 9010 ostatní barvy na objednání 4-5 týdnů na materiál ( cena vyšší ) | | |
| **Výška :** |  | standard 2000mm včetně nožiček 150mm bez příplatku | | |
| výška nad 2000mm s příplatkem a dodací lhůtou 5-6 týdnů od zaměření | | |
| **Konstrukce a kování** | **SP 25 hliník** | profily, nožky, klika s WC zámkem a rozetou volno - obsazeno, panty vsunuté do profilů - v provedení hliník | | |
| **VK 12 hliník** | profily, nožky - hliník / otočný zámek, knobka - nerez, panty nerez - montované svrchu dle otevírání dveří | | |
|  | Jiné kování na poptávku V cenové nabídce položky s příplatkem počítaným jako rozdíl ceny od standardně dodávaných komponentů. | | |
| **Termín dodání:** | | ze skladových barev 3 týdny od zaměření a dále dle obsazenosti kapacity výroby a montáží. V případě zakázek mimo standardní naskladněné materiály dle termínů dodavatelů | | |
| **Doba realizace:** | | **1 den** | | |
| **Platební podmínky:** | | zálohová faktura | 70% | při objednání |
| doplatek | 30% | před dodáním |
| **Stavební připravenost:** | | Hotové dlažby a obklady včetně zaspárování, osvětlení v místě montáže | | |
| Případné řešení detailů v důsledku odchylek nerovnosti zdí, nedotažených obkladů do výšky kabin, prostupy prvků skrz kabiny apod. jsou řešeny na místě dle dohody a ceněny jako vícepráce. Tyto detaily nejsou systémové a vyžadují improvizovaná řešení. | | | | |
| **Platnost nabídky:** | | Nabídka je platná po dobu 2 měsíců bez přelomu roku. Na začátku každého roku je nutná aktualizace cen. | | |

**Vypracovala:** xxx