

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2022-SMB-241

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



02040638

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ699004728

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

[fakturace@nemjil.cz](mailto:fakturace@nemjil.cz)

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Pernštýnské náměstí 51

Pardubice - Staré Město

Česká republika

**Evidenční číslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 27.06.2022

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 27.06.2022

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2022-SMB-241

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :** Mindray DC-30

výkonný barevný stacionární ultrazvuk nižší střední třídy

? 17“ barevný LED displej nové generace, otočný, sklopný, výškově   
nastavitelný,

rozlišení 1280x1024

? plně digitální multi-stage beamformer

? módy: B, 2B, 4B, M, Color, Color M, Power, DirPower

? Pulse wave Doppler & HPRF, Trapezoid, duplexní i triplexní mód, Dual   
mód

? 3 aktivní porty pro sondy

? Podvozek se 4 bržděnými kolečky

? Dynamický rozsah 220 dB

? Framerate 400 sn./s

? Phase-shift THI – odstraňuje nelineární harmonické frekvence, obraz   
bez interferencí

? iBeam – vylepšení obrazu, speciální algoritmus compound zobrazení

? iClear – adaptivní potlačení skvrn v obraze, vylepšený kontrast a   
rozlišení

? iTouch – inteligentní optimalizace obrazu (gain, TGC, DR, baseline,

PRF, AutoFocus)

? iZoom – automatické zvětšení obrázku přes celý displej jediným stiskem   
? iStation – propracovaný systém práce s daty - ukládání, vyhledávání,   
kopírování, zálohování, tisknutí snímků

? MedSight™ (přenos snímků do zařízení s IOS/Android, IOS vyžaduje   
DICOM basic)

? rychlý procesor, 1 TB harddisk, LAN, USB 3.0, VGA, S-video, DVD/RW   
? Raw Data, reporty v PDF/RTF

? formáty pro ukládání: JPG, BMP, DCM, FRM (možnost pozdější práce s   
daty)

? formáty pro ukládání smyčky: AVI, WMA, DCM, CIN (možnost pozdější   
práce s daty)

? obrazová smyčka až 60s

? české menu a reporty, nastavení vlastních presetů

? intuitivní ovládání, Inteligentní kurzor, uživatelsky definovatelné

klávesy, označení dle požadavků

Cena bez DPH.

Objednávka celkem 322 800,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



**O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2022-SMB-241

**Strana:** 3 z 3 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:**  **E-mail:** |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)