**Smlouva o spolupráci – 22/01/11/080**

www.amosvision.cz
office@inpublic.cz
724 705 060

na pořízení/provoz dotykového panelu ÁMOS vision

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

**inpublic group s.r.o.**

IČ: 24852317, DIČ: CZ24852317
se sídlem Mečislavova 164/7, Nusle, 140 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201447

zastoupená Ing. Zdeňkem Křížem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022**

IČ: 61388432, DIČ: CZ61388432

RED\_IZO: 600037401

se sídlem Pošepného náměstí 2022, Chodov, 148 00 Praha 4

Základní škola byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení 6. 10. 2005 (datum zahájení činnosti 1. 9. 1987).

zastoupená Mgr. Bc. Dagmarou Havlíčkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Objednatel tímto závazně objednává dotykový panel ÁMOS vision (dále jen „**hardware**“) s prodlouženou zárukou na dobu

**4** let a **6** měsíců, včetně aplikace s licencí a souvisejících služeb (dále jen „**software**”).

1. Poskytovatel se zavazuje hardware dodat objednateli v dohodnutém termínu a provést jeho instalaci včetně software.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude v případě objednávky Objednatelem po uplynutí doby 4 let a 6 měsíců i nadále poskytovat služby spočívající v podpoře a údržbě při využívání hardware i software za cenu, která nebude vyšší, než je cena v oficiálním ceníku poskytovatele v den objednávky Objednavatele.
3. Objednatel prohlašuje, že měl možnost seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si přečetl a souhlasí s nimi.
4. Oprávněné osoby pro vzájemnou komunikaci:
Za Poskytovatele: Milan Mikš,
telefon: xxx, email: xxx
5. Za Objednatele: Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková,

telefon: xxx, email: xxx

1. Oprávněná osoba za Objednatele, jenž tuto Smlouvu podepisuje, prohlašuje, že je oprávněna zastupovat a zavazovat Objednatele v souvislosti s touto Smlouvou a dále, že se zněním této Smlouvy souhlasí a že všechny údaje v ní uvedené jsou pravdivé a správné.
2. Počet hardware, které bude Objednatel využívat je **1 ks.**
3. Objednatel převzetím a uhrazením ceny dle bodu č. 10 získává dotykový panel ÁMOS vision do svého vlastnictví.
4. Cena hardware včetně instalace ve výši **79.256 Kč**, (cena bez příslušného DPH), tj. vč. DPH **95.900 Kč**, bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem.
5. Doprava podkladové desky, včetně její instalace je zdarma.
6. Platby za software jsou prováděny na základě vystaveného přehledu plateb, uvedeného v Ceníku služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy. Platby budou hrazeny na účet Poskytovatele vedeného u xxx, číslo účtu: xxx.
7. Poskytoval souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v Registru smluv.
8. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 V Praze dne 27. 6. 2022 V Praze dne 27. 6. 2022

 **za Poskytovatele** **za** **Objednatele**

 Ing. Zdeněk Kříž, jednatel Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková, ředitelka

**CENÍK SLUŽEB**

**Poskytovatel** **Objednatel**

**inpublic group s.r.o.** **Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022**

IČ: 24852317 IČ: 61388432

DIČ: CZ 24852317 RED\_IZO: 600037401

se sídlem Mečislavova 164/7, 140 00 Praha 4 se sídlem Pošepného náměstí 2022/2, Chodov,

 148 00 Praha 4

Číslo účtu: **xxx**

Variabilní symbol splátek – číslo smlouvy, tj. **220111080**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Platby** | **Cena bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena s DPH** | **Splatnost do** |
| **1 rok** | ZDARMA |
| **2 rok** | 21.818 Kč  | 4.582 Kč | 26.400 Kč  | 27. 6. 2024 |
| **3 rok** | 21.818 Kč  | 4.582 Kč | 26.400 Kč  | 27. 6. 2025 |
| **4 rok** | 21.818 Kč  | 4.582 Kč | 26.400 Kč  | 27. 6. 2026 |

**Datum splatnosti = datum zdanitelného plnění**

**NAHRAZUJE DAŇOVÝ DOKLAD**

**HARDWARE**

**Provedení** materiál ocelový plech

 povrchová úprava lakování

 barevné provedení RAL 7016

 provedení antivandal

 provozní podmínky 17/7

 provozní teploty 0 °C až 40 °C

 rozměry 1500x710x110mm

**Hardware** LCD + dotykový senzor

 velikost obrazovky 50”

 rozlišení FullHD

 orientace na výšku

 pozorovací úhly 178° / 178°

 sklo bezpečnostní kalené

 dotykový senzor, kapacitní multitouch

 Počítač

 procesor intel QuadCore j5005

 operační paměť 4 GB DDR4 SO-DIMM

 Úložiště 128 GB mSATA SSD

**Uchycení** montáž na stěnu

**Napájení** **230 V / 50 HZ (odběr dle zvolené konfigurace od 90 W)**

**SOFTWARE – LICENCE – APLIKACE**

**Operační systém** Linux Ubuntu

**Verze** 18.04.1 a vyšší

**Balení** předinstalováno

**SW PANEL**

Na panelu je spuštěna SW aplikace, která zpřístupňuje požadované informace např. z internetu, online aplikací anebo dalších externích zdrojů̊ a systémů.
Panel může být doplněn o vzdálenou správu panelu a jejich digitálního obsahu, která umožňuje přehrávání médií (obrázky, videa, animace) na obrazovce panelu v době jeho nevyužívání. Panel je provozován a řízen

bez nutnosti instalace jakéhokoliv software na straně uživatele.

Internetový prohlížeč̌ je zabezpečený s podporou záložek. Ovládání je zajištěno hardwarovou
nebo virtuální klávesnicí. Při delší neaktivitě dojde k automatickému přesměrování na domovskou stránku.

Vstupní obrazovka – grafika úvodní obrazovky je optimalizována pro dotykové ovládání a přehledně vede uživatele obsahu, který se mu nabízí.

Virtuální klávesnice – nevyžaduje ke své činnosti skutečnou klávesnici, nabízí klávesnici virtuální. Uživatel poté vkládá text jako na svém mobilním telefonu či tabletu. Klávesnice může podporovat více jazykových mutací.

Přehled podporovaných formátů přehrávaných médií:
Videa (mp4, wmv, mpeg, avi, mov, m4v, 3gp/3g2, mj2, asf, flv); obrázky (jpg, png, gif); animace (swf); webové stránky (HTML, PHP, ASP, JSP); streamované video;

**Prevence a osvěta v horní zóně**

V horní zóně digitálního portálu rotují videospoty zaměřené na prevenci, osvětu, společensky odpovědné aktivity. Vysílání je doplněno o novinky, informace z kultury a sportu, aby byl obsah pro mládež atraktivní. Žáci se dozví také o školních soutěžích. Obsah pravidelně aktualizujeme každé dva týdny podle aktuálních trendů. Levou horní část obrazovky zdobí logo vaší školy.

**Spodní zóna pro školy**

Spodní zónu mají školy k dispozici pro prezentaci vlastního obsahu. Mohou tak velmi jednoduše a atraktivně informovat žáky, učitele i rodiče o všem podstatném. Nejčastěji se jedná o aktivity školy, kroužky, důležitá upozornění, dny otevřených dveří či fotky ze soutěží. Vaše škola jistě ocení propojení dotykové zóny s informačními a jídelními systémy, ať už s Bakaláři, Škola Online, Jídelna.cz, iCanteen, Strava.cz nebo E-jídelníček.



Součástí systému je webová aplikace, díky které máte možnost spravovat obsah panelu. Vkládat tak můžete dokumenty, obrázky, fotky, videa. Vše jednoduše a on-line. Například na den otevřených dveří lze využít celou plochu obrazovky pro jeden velký motiv s informacemi pro návštěvníky.

**Hlavní témata**

* Prevence sociopatologických jevů
* První pomoc a prevence mimořádných událostí
* Dopravní výchova a bezpečnost
* Prevence šikany a kyberšikany
* Bezpečí na internetu
* Finanční gramotnost
* Poruchy příjmu potravy
* Drogová prevence a prevence kriminality
* Udržitelný rozvoj a ekologie
* Studentské praxe, stáže, brigády
* Podpora technických oborů a řemesel
* Další vzdělávací aktivity
* Školní soutěže

#### Dotyková zóna s užitečnými funkcemi

#### Obsah obrázku text  Popis byl vytvořen automaticky

**ZE ŠKOLY**Prostor pro školní informace. Webové stránky školy, aktuality, kontakty, školní časopis, školní řády.

**ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ** Díkypropojení se školními systémy Bakaláři, Škola online a dalšími mají žáci k dispozici aktuální rozvrhy a suplování.

**JÍDELNÍČEK** Napojení na jídelníček, který ve vaší škole využíváte. Webové stránky, systémy Strava.cz, iCanteen, E-jídelníček a další.

**FUN ZONE**Zde mají žáci možnost procvičit svoji představivost, logiku, paměť. Podpora neformálního a inovativního vzdělávání, školních soutěží.

**ZPRAVODAJSTVÍ A POČASÍ** Články a reportáže studentské redakce. Aktuální počasí s lokální předpovědí pro jednotlivé regiony v ČR.

**PORADNA A POMOC**Seznam organizací, které dětem mohou pomoci v různých životních situacích. Mapa lokální krizové pomoci. Videa zaměřená na osvětu.

**PRO UČITELE**Obsah zaměřený pro učitele. Aktuality ze školství díky portálu Řízení školy online, tipy na zajímavé vzdělávací zdroje.

**KAM NA ŠKOLU A KARIÉRA**Specializovaný obsah pro základní a střední školy. Přehled škol a oborů; praxe, brigády a stáže pro SŠ.

**INSPIRACE**Zajímavé tipy na mimoškolní aktivity, kulturní a sportovní akce. Integrované jízdní řády pro žáky a studenty. Vítáme vaše nápady.

**TECHNICKÉ INFORMACE**

1) Nastavení sítě:

* Povolit panelu komunikaci s internetem pro zobrazení veškerého potřebného obsahu – viz schéma
* Povolit panelu spojení s licenčním serverem, a to jak odchozí/příchozí, protokolem

UPD portem **9993** - viz schéma.

- Povolit panelu komunikovat se serverem **\*. digipanel.cz** – viz schéma

- Nastavení sítě pomocí protokolu DHCP

- Nastavit na routeru statickou IP adresou

- MAC adresa bude dodána po instalaci

**Nastavení pevné IP adresy pro panel ÁMOS je nezbytné, aby mohl být vzdáleně ovládán.**

Doporučená rychlost internetu ideálně 10+ Mbps. Při využití Wi-Fi je potřeba zajistit co nejblíže access point k panelu ÁMOS.



2) Elektrická přípojka a internet – k termínu instalace je nutné garantovat již připravené vedení elektrické energie (dostačující jedna zásuvka) a aktivní internetové konektivity (UTP kabel s konektorem nebo zásuvka RJ45), které je instalováno v místech tak, aby bylo obrazovkou esteticky zakryto. Napájení́ 230 V doporučujeme se samostatným jištěním 10 A, vedené́ kabelem CYKY 3x1,5.
Elektrickou přípojku a vedení internetu si připravuje Objednatel a to tak, aby bylo připravené do data instalace. Je možné́ využit stávající́ zásuvky 230 V, které́ jsou v blízkosti do 2 m od místa, kde bude ÁMOS umístěn a nebude nijak zasahovat do podkladové́ desky nebo panelu. V rámci instalace bude trasa k zásuvce vylištována našimi techniky. To samé platí pro internetovou zásuvku.

**ROZMĚRY PRO PŘÍPRAVU MÍSTA**

