Příloha č. 1 – technická specifikace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód | Název | Množství | MJ |
| 1 | N071.0003 | Odsávačka MEDELA Dominant Flex 65 - elektrická | 1 | ks |
| 2 | N071.0000 | Odsávačka MEDELA Basic 35 - elektrická | 2 | ks |
| 3 | N077.0741 | Vozík s eurolištou pro el. odsávačky MEDELA Basic 35 a Dominant Flex 65 | 3 | ks |
| 4 | N077.0085 | Láhev 2,5 l, polykarbonát. (PC), pro jednoráz. odsáv. MedelaVaky s víčkem | 4 | ks |
| 5 | N077.0086 | MedelaVak 2,5 l - 1 ks | 3 | ks |
| 6 | N077.0521 | Držák láhve na eurolištu - plast | 3 | ks |
| 7 | N077.1008 | Stop ventil, modrý transparentní - 1 ks | 3 | ks |

**Splnění požadavků na technickou specifikaci elektrické multifunkční odsávačky 60 l/min:**

**Nabízená odsávačka MEDELA Dominant Flex - 1 ks**  
 Rychlost sání 65 l/min - ANO  
 Podtlak min. - 95 kPa - ANO  
 Nastavitelný sací výkon: 40/50/60 l/min. - ANO  
 Pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua - ANO  
 Nízkootáčkový sací systém: max. 80 ot. /min. - ANO  
 Záruka na agregát přístroje min. 5 let - ANO  
 Možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hod. - ANO  
 Ochrana proti přeplnění lahví - ANO,

Světelná signalizace chodu - ANO  
 Bezpečnostní podtlakový regulátor - ANO  
 Vozík s brzdou a antistatickými kolečky, odkládací koš - ANO  
 Eurolišty pro upevnění odsávacích lahví - ANO  
 **2 ks** minimálně 2 l lahví k odsávacím vakům včetně víček, k upevnění na eurolištu ANO objem 2,5 l  
 Pojistná nádoba včetně víčka – autoklávovatelná – 1 ks - ANO  
 Odsávací okruh se stop ventilem - ANO

**Splnění požadavků na technickou specifikaci elektrické odsávačky 35 l/min:**

**Nabízená odsávačka MEDELA Basic - 2 ks**  
 Rychlost sání 35 l/min - ANO  
 Podtlak min. - 90 kPa - ANO  
 Pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua - ANO  
 Nízkootáčkový sací systém: max. 70 ot. /min. - ANO  
 Záruka na agregát přístroje min. 5 let - ANO  
 Možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hod. - ANO  
 Ochrana proti přeplnění lahví - ANO  
 Světelná signalizace chodu - ANO  
 Bezpečnostní podtlakový regulátor - ANO  
 Vozík s brzdou a antistatickými kolečky, odkládací koš -ANO  
 Eurolišty pro upevnění odsávacích lahví - ANO  
 2-3 l lahev k odsávacím vakům včetně víček, k upevnění na eurolištu - ANO objem 2,5 l  
 Odsávací okruh se stop ventilem - ANO