|  |
| --- |
| **Nabídkový rozpočet** |
|  |  |
| **Zakázka** |  |
| Číslo zakázky |  |
| Zakázka | **Havárie části opěrných zdí zajišťujících pěší komunikaci na parcele č. 1977, k. ú. Karlovy Vary**  |
| Klasifikace |  |
| Fáze | **Založená nabídka** |
| Komentář | **pokračování** |
|  |  |
| **Verze** |  |
| Popis | **Výchozí** |
| Komentář |  |
|  |  |
| **Firmy** |  |
| Typ Firmy | ING. JIŘÍ ŠTĚRBA, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 100 50 906, DIČ: CZ699003839 |
|  |  |
| **Uživatelé** |  |
| Význam (funkce) | Jméno |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Popis** | **Cena** | **Hmotnost** | **DPH** | **Cena s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| **SO\_01: Stavební objekt 01** |  **3 270 997**  |  **284,6**  |  **686 909**  |  **3 957 906**  |
| **001: Zemní práce** |  **783 989**  |  **124,3**  |  **164 638**  |  **948 626**  |
| **002: Základy** |  **1 423 309**  |  **33,2**  |  **298 895**  |  **1 722 203**  |
| **003: Svislé konstrukce** |  **694 317**  |  **127,1**  |  **145 807**  |  **840 124**  |
| **099: Přesun hmot HSV** |  **119 051**  |  |  **25 001**  |  **144 051**  |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  **250 332**  |  |  **52 570**  |  **302 901**  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (bez DPH)** |  **3 270 997**  |  |  |  |
| **DPH** |  **686 909**  |  |  |  |
| **DPH 21 % ze základny: 3 270 997** |  **686 909**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem (včetně DPH)** |  **3 957 906**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Ztratné** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO\_01: Stavební objekt 01** |  |  |  |  |  |  **3 270 997**  |
|  |  |  | **001: Zemní práce** |  |  |  |  |  |  **783 989**  |
|  1.  | SP | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  62 219,00  |  62 219  |
|  2.  | SP | 001-PC01 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  112 588,00  |  112 588  |
|  3.  | SP | 122101101 | Odkopávky a odstranění sesutého terénu, očištění, naložení do koleček, přeložení na kontejner | m3 |  198,0  |   |  198,0  |  1 190,00  |  235 620  |
|  4.  | SP | 162 52-0001 | Vodorovné přemístění výkopku s uložením na skládku | m3 |  198,0  | –  |  198,0  |  499,00  |  98 802  |
|  5.  | SP | 171 20-1221 | Poplatek za uložení na skládku | t |  356,4  | –  |  356,4  |  350,00  |  124 740  |
|  6.  | SP | 153 21-0101 | Odvodňovací prostupy při zřizování stříkaného betonu s úpravou výtoku | kus |  69,0  | –  |  69,0  |  647,00  |  44 643  |
|  7.  | H | 28610525 | Trubka PVC odpad rovná D110x2,2 | m |  69,0  | –  |  69,0  |  211,00  |  14 559  |
|  8.  | SP | 153 27-1121 | Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu | kus |  104,0  | –  |  104,0  |  317,00  |  32 968  |
|  9.  | SP | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 |  69,0  | –  |  69,0  |  149,00  |  10 281  |
|  10.  | H | 58380650 | Kámen lom neupr tř 1 netříd | t |  124,2  | –  |  124,2  |  383,00  |  47 569  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **002: Základy** |  |  |  |  |  |  **1 423 309**  |
|  11.  | SP | 289361113 | Výztuž torkretového pláště ze svařované sítě přikotvená na plochy skalní D drátu 6,3 mm | m2 |  51,75  | –  |  51,75  |  2 500,00  |  129 375  |
|  12.  | SP | 289901311 | Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š do 100 mm hl do 500 mm | m3 |  41,0  | –  |  41,0  |  8 381,56  |  343 644  |
|  13.  | SP | 289971231 | Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:1 š do 3 m | m2 |  103,5  | –  |  103,5  |  35,00  |  3 623  |
|  14.  | H | 69366055 | Geotex Geofiltex 63/ 30 300g/m2 | m2 |  103,5  |  10,0  |  113,85  |  49,00  |  5 579  |
|  15.  | SP | 289201111 | Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu řádkovém a kvádrovém | m2 |  69,0  | –  |  69,0  |  209,25  |  14 438  |
|  16.  | SP | 289475111 | Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl 30 mm | m2 |  69,0  | –  |  69,0  |  834,61  |  57 588  |
|  17.  | SP | 289475191 | Příplatek ZKD 10 mm tl torkretového pláště stěn | m2 |  345,0  | –  |  345,0  |  278,06  |  95 931  |
|  18.  | SP | 224 41-1114 | Maloprofilové vrty pro MZ | m |  99,5  | –  |  99,5  |  2 600,00  |  258 700  |
|  19.  | H | 13388430 | Tyč ocel HEB RST 37-2 označ 120 | t |  3,1  | –  |  3,1  |  69 580,00  |  215 698  |
|  20.  | SP | 283 11-1112 | Zřízení ocelových MZ | m |  100,0  | –  |  100,0  |  1 340,00  |  134 000  |
|  21.  | SP | 285944111 | Převázky l 4 m v hornině suché | kus |  4,0  | –  |  4,0  |  4 530,00  |  18 120  |
|  22.  | SP | 281 60-4111 | Injektování aktivovanými směsmi | m |  99,5  | –  |  99,5  |  108,00  |  10 746  |
|  23.  | H | 58522150 | Cement SPC cem II/B-M 32.5R vl | t |  6,995 | –  |  6,995 |  4 700,00  |  32 877  |
|  28.  | SP | 272321411 | Základové klenby ze ŽB tř. C 20/25 | m3 |  2,985 | –  |  2,985 |  3 510,00  |  10 477  |
|  29.  | SP | 274311125 | Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 |  9,95  | –  |  9,95  |  3 690,00  |  36 716  |
|  30.  | SP | 275351215 | Zřízení bednění stěn základových patek | m2 |  49,775 | –  |  49,775 |  1 060,00  |  52 762  |
|  31.  | SP | 275351216 | Odstranění bednění stěn základových patek | m2 |  49,775 | –  |  49,775 |  61,00  |  3 036  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **003: Svislé konstrukce** |  |  |  |  |  |  **694 317**  |
|  24.  | SP | 327323128 | Zdi a valy z ŽB tř. C 30/37 | m3 |  29,625 |   |  29,625 |  3 902,00  |  115 597  |
|  25.  | SP | 327351010 | Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 |  237,0  | –  |  237,0  |  1 060,00  |  251 220  |
|  26.  | SP | 327352010 | Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné | m2 |  237,0  | –  |  237,0  |  195,07  |  46 230  |
|  27.  | SP | 327361016 | Výztuž zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 | t |  2,37  | –  |  2,37  |  62 000,00  |  146 940  |
|  33.  | SP | 311211124 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene neopracovaného na MC 10 | m3 |  19,0  | –  |  19,0  |  7 070,00  |  134 330  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |  |  **119 051**  |
|  32.  | SP | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m | t |  284,647 | –  |  284,647 |  418,24  |  119 051  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  |  |  |  **250 332**  |
|  34.  | ON | 05 | Mimořádně ztížené dopravní podmínky | % |  1,95  | –  |  1,95  |  30 306,65  |  59 098  |
|  35.  | ON | 07 | Zařízení staveniště | % |  2,98  | –  |  2,98  |  30 306,65  |  90 314  |
|  36.  | ON | 09 | Území se ztíženými výrobními podmínkami | % |  3,0  | –  |  3,0  |  30 306,65  |  90 920  |
|  37.  | ON | 012002000 | Geodetické práce | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  5 000,00  |  5 000  |
|  38.  | ON | 013002000 | Projektové práce | soubor |  1,0  | –  |  1,0  |  5 000,00  |  5 000  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |