Illllllllllllllllll

2022004614

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

..........​..........................................​.....​.........​.......​.......​......

00346292

CZ00346292

Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600 (dále jen *„kupující")*

JNL s.r.o.

Jméno:

Sídlo:

Jednající:

Kontaktní osoba:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR:

Bankovní spojení (číslo účtu):

Užovce 26, 082 66 Užovce, Slovenská republika

Ing. Patrik Čech, jednatel

..............​...........................................................​......​.........​.......​.......​......

51 026 414

2120572300

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: s.r.o.,


Vložka číslo: 35015/P

FIO banka, a. s„ SK40 8330 0000 0024 0181 1620 (dále jen *„prodávající")*

1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat se zbožím v podobě **OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS JmK - kalhoty celoroční** (dále jen „OOPP“ či „zboží“). Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této rámcové kupní smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu, a převádět na Jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé výzvy (objednávky) kupujícího v písemné nebo elektronické formě, a to ve znění, daném touto výzvou (objednávkou) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí vždy obsahovat údaj o specifikaci zboží, datum a podpis objednatele.
3. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **1 měsíce** od doručení objednávky, a to v místě splnění tohoto závazku, kterým je centrální sklad v sídle kupujícího, Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno.
4. Závazek prodávajícího k dodávce zboží podle čl. 1 této smlouvy se považuje v každém jednotlivém případě za splněný předáním a převzetím příslušného zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Tímto splněním závazku také přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na převáděném zboží a vlastnické právo k tomuto zboží.
5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši součinu počtu dodaných kusů zboží podle čl. 1 této smlouvy a jednotkových cen tohoto zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Výše uvedené ceny se prodávající zavazuje garantovat po dobu podle čl. 18 této smlouvy. Změna ceny je možná v souvislosti se změnou sazby DPH
6. Nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak, je kupní cena podle čl. 5 této smlouvy splatná po splnění závazku prodávajícího k dodávce zboží způsobem podle čl. 4 této smlouvy, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email:

a . Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky,

ke které se faktura vztahuje: **P21V00003150.** Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.

1. S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, a to na mechanické a užitné vlastnosti předmětu plnění. Záruka na jakost OOPP dle ČSN EN ISO 20 471 třídy 2 bude poskytnuta u zboží s tímto požadavkem na minimálně 50 pracích cyklů, při dodržení technologického postupu údržby OOPP kupujícím a doložením těchto cyklů. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení příslušné reklamace kupujícího.
2. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
3. Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
4. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Výjimkou je přitom prodlení s první dodávkou s tím, že v tomto případě se prodávající zavazuje platit kupujícímu uvedenou smluvní pokutu až při prodlení delším 150 dnů.
5. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než dva týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.
6. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o více než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
7. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
8. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 20 této smlouvy. Kupující přitom předemvylučuje přijeti tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě číslovaného dodatku.
10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
12. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 roků od její účinnosti.
13. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
14. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne

V Uzovcích dne 19. 5. 2022

Dátum: 2022.05.19

Ing. Patrik Čech jednatel ***prodávající***

MUDr. Hana Albrechtová ředitelka ***kupující***

**Přílohy**

Příloha č. 1

Technická specifikace, Ceník

**KALHOTY ZÁCHRANÁŘSKÉ CELOROČNÍ**

**RZ 360 WC JMK**

**Účel:**

* OOPP pro členy výjezdové skupiny při poskytování PNP, s vysokou viditelností, oděvní součásti tř. 2 dle ČSN EN ISO 20471,
* vhodné na celodenní nošení v terénu,
* celoroční, paropropustné, zajišťující komfort při práci vkleče.

**Normy:**

* ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky),
* ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 (Označování velikosti oblečení),
* ČSN EN ISO 3758 (Symboly pro ošetření),
* ČSN EN ISO 4920 (Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení - skrápěcí metoda),
* ČSN EN ISO 20471 (Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky), oděvní součásti tř.2.

**Materiál/barva:**

* Hlavní tkanina: 97% polyester, 3% elastické vlákno, 335 g / m2 (strečová část).
* Doplňující tkanina: 85% polyester, 15% bavlna, 300 g / m2 (spodní část nohavic).
* Cordura vyztužení: 93% polyamid, 7% elastické vlákno, 230 g / m2 (kolenní část a ukončení nohavic ochranným lemem).
* Technologie pevnosti šití a pružnosti spojovacího materiálu (nití) je přizpůsobena vlastnostem materiálu tak, aby výsledný efekt byl vyrovnaný, nezpůsobila zvlnění ve švech ani trhání spojů tahem ve švech. Šití je plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání. Části oděvu, jež podléhají vyšší námaze, jsou jištěny zesílenými švy.
* Pro strečové části výrobku použití elastické nitě.
* Barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19- 4020 TCX s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.
* Řešení retroreflexních prvků segmentovaný retroreflexní transfer, stříbrné vodorovné pruhy v souladu s ČSN EN ISO 20471.

**Provedení:**

* dámské - velikost XS-XXXL (36 - 60),
* pánské - velikost S-XXXXL (44 - 66),
* velikosti v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3
* prodloužené délky - kupující si vyhrazuje právo na dodávku prodloužených délek oděvu, která se však nezapočítává do nestandardních velikostí (tzv. měřenek),
* nestandardní velikosti - kupující si vymezuje právo objednat do 15% objemu dodávky nestandardní velikosti (tzv. měřenek),
* velikostní řada výrobků - součástí dodávky bude poskytnutí velikostní řady výrobku, v dámském i pánském provedení - tzv. měrné sady (měrné sady budou zadavateli poskytnuty co nejdříve po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, musí být v souladu s ČSN EN ISO 13402-1 ;2;3 a pokud budou splňovat přesnou specifikaci výrobku, budou zadavatelem odkoupeny za jednotkové ceny uvedené v nabídce tohoto dodavatele, a to na základě objednávky zadavatele).

**Střih:**

* Kalhoty anatomického tvaru, předtvarovaná kolena.
* Strečový materiál v oblasti stehen, boku a sedací části pro zajištění maximálního komfortu při práci a pohybu.
* Klínové řešení v oblasti rozkroku pro zajištění max. možného rozsahu pohybu a komfortu při sezení.
* Ventilační otvory opatřené zipem na vnitřní straně stehen s možností regulace velikosti otvoru a tím pádem regulace průchodu vzduchu. Otvory podšité síťovinou.
* 2 přední kapsy - klínové.
* 2 zadn í kapsy, z nichž jedna je uzavíratelná.
* Po jedné vakové kapse z vnější strany stehenní části - pravá kapsa: 3 komory na psací potřeby + jedna uzavíratelná na zip (svislý zip), levá kapsa: komora na umístění radiostanice (rozměr stanice V 15cm x Š 6cm x H 4cm) + druhá komora pro volné použití. Vrchní uzavírání vakových kapes na zip.
* Zpevněná poutka (min. 6 ks) po obvodu pasu na opasek do šířky 50 mm s extra širokým poutkem vzadu pro lepší upevnění opasku a stabilitu kalhot při nošení.
* Ergonomicky tvarované nohavice v oblasti kolen pro lepší komfort při práci a nošení, zejména při klečení.
* Oblast kolen vyrobená z materiálu Cordura s elastickým vláknem - zpevnění pro větší odolnost proti otěru.
* Zakončení nohavic - materiál Cordura s elastickým vláknem.
* Vnitřní kapsa uvnitř kolenní části pro možnost vložení pěnového kolenního chrániče s možností výškové úpravy jeho pozice o 5 cm.
* Retroreflexní prvky - segmentovaný retroreflexní transfer, stříbrné vodorovné pruhy v souladu s ČSN EN ISO 20471.
* Vysoce kvalitní zipy v přiměřené síle k funkční části oděvu a být v souladu s určením a funkcí oděvu.
* Barevná kombinace: podkladový materiál v barvě fluorescenční červené dle ČSN EN ISO 20471 a doplňující materiál v barvě NAVY modrá odstín PANTONE 19- 4020 TCX s povolenou odchylkou mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice.

**Povinné prvky:**

* retroreflexní pruhy - 2 vodorovné (bez sklonu) pruhy po obvodu nohavic, min. 5 cm široké, umístění a materiál dle ČSN EN ISO 20471

stříbrný segmentový retroreflexní transfer, parametry retroreflexe pro dle ČSN EN ISO 20471 (oděr min. 410, ohyb min. 430 cd/lx.m2),

* individuální označení OOPP pomocí RFID čipu UHF LAUNDRYCHIPTM 40I (všitý).



**Doplňky:**

* možné úpravy detailů (barvy zipů a taháčků, event. grafické doplňky), které nezasahují do konstrukce oděvu a nemají vliv na certifikaci a konečnou cenu, po dohodě vítězného uchazeče se zadavatelem.

**Ostatní náležitosti výrobku:**

* označení etiketou obsahující název výrobku, označení výrobce, složení materiálu, velikost a symboly ošetření dle ČSN EN ISO 3758 (všití etikety do vnitřního švu kalhot),
* tkanice pro identifikaci uživatele - bílá tkanice cca 3x8 cm všitá do vnitřního švu kalhot, sloužící k dopsání jména uživatele,
* zabalení každého výrobku do transparentního polyetylenového sáčku s označením specifikace výrobku.

**Doporučená údržba:**



max. 50x

**Grafický vizuál**

**Základní sledované minimální parametry - kalhoty  
záchranářské celoroční:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vlastnost** | **Žádaná hodnota** | **Hodnota** | **Protokol** |
| Rozměrová stálost (základní materiál) | ±3% | **- 2,5 / 0,5** | **ZP\* 062/22** |
| Rozměrová stálost (kombinační materiál) | ±5% | **-1.5/-1.0 + 0,8/+ 0,6** | **ZP 062/22** |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) pro základní materiál | min. 900N/600N | **1300/1600** | **ZP 062/22** |
| Pevnost v tahu (osnova/útek) pro kombinační materiál | min. 2000N/1000N | **2400/1060**  **2239/1251** | **ZP 062/22** |
| Stupeň povrchového smáčení | min.4 | **4** | **ZP 062/22** |
| Stálobarevnost při praní 60 °C | 4-5/4 šedé stupnice | **4-5/ 5 (ZM)**  **-/4-5 (KM)**  **-/4-5 (KM)** | **ZP 062/22** |
| Stálobarevnost v otěru | 4 šedé stupnice | **4-5 (ZM)**  **4 (KM)**  **4-5 (KM)** | **ZP 062/22** |
| Stálobarevnost v potu alkalickém | 4/4 šedé stupnice | **4-5/4-5 (ZM)**  **4-5 (KM)**  **4-5 (KM)** | **ZP 062/22** |
| Stálobarevnost v potu kyselém | 4/4 šedé stupnice | **4-5/4-5 (ZM)**  **4-5 (KM)**  **5 (KM)** | **ZP 062/22** |
| Retroreflexní pruhy | limity dle ČSN EN ISO 20471 | **splňuje** | **ZP 062/22** |
| Retroreflexe pro RRP (oděr a ohyb) | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.410 oděr, min.430 ohyb) | **466**  **456** | **ZP 062/22** |
| Požadovaný počet pracích cyklů | limity dle ČSN EN ISO 20471 (min.50) | **splňuje** | **ZP 062/22** |
| Praní dle doporučené údržby | min. 60°C | **splňuje** | **ZP 062/22**  20471 5.1 |

Poznámka: \*ZP - závěreční protokol, ZM - základní materiál, KM - kombinační materiál

**Ceník**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena za kus v Kčs DPH |
| Kalhoty celoroční | 2248,00 | 2697,60 |