|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Příloha KS č. 1-1* |  |
|  | **Technická specifikace**  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Název výběrového řízení: Dodávka zahradnické techniky  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Název zařízení:**  Traktor |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Poř. číslo** | **Název parametru** | **Požadovaná hodnota**  | **Splňuje nebo skutečná hodnota**  |  |
|  | 1. | Homologovaný výkon motoru | min. 48 kW  | ano 48 kW |  |
|  | 2. | Typ motoru |  vznětový | ano |  |
|  | 3. | Počet válců | min. 3 | ano 3 |  |
|  | 4. | Zdvihový objem | min. 2 800 cm3 | 2 930 cm3 |  |
|  | 5. | Chlazení motoru |  kapalinou | ano |  |
|  | 6. | Pohon  | 4x4  | ano |  |
|  | 7. | Uzávěrka diferenciálu | obou náprav | ano |  |
|  | 8. | Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | min. 12/12 | ano 12/12 |  |
|  | 9. | Rozvor | max. 1 950 mm | ano 1 905 mm |  |
|  | 10. | Šířka | max. 1 500 mm | ano 1 480 mm |  |
|  | 11. | Pneumatiky |  šípový vzor | ano |  |
|  | 12. | Výkon hydraulického čerpadla | min. 40 l / min | ano 51 l/min |  |
|  | 13. | Zvedací síla na konci ramen | min. 2 100 kg | ano 2 270 kg |  |
|  | 14. | Počet hydraulických okruhů  | min. 3 | ano 3 |  |
|  | 15. | Zadní 3 bodový hydraulický závěs kategorie 1 |   | ano |  |
|  | 16. | Zadní vývodový hřídel řazený z kabiny | 540 ot / min. | ano |  |
|  | 17. | Přední 3 bodový hydraulický závěs |   | ano |  |
|  | 18. | Přední vývodový hřídel řazený z kabiny |   | ano |  |
|  | 19. | Kabina řidiče s ochranou splňující ROPS |   | ano |  |
|  | 20. | Dvě vnější a jedno vnitřní zpětné zrcátko |   | ano |  |
|  | 21. | Osvětlení interiéru kabiny |   | ano |  |
|  | 22. | Otevíratelné zadní okno kabiny |   | ano |  |
|  | 23. | Počet prac. světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu + vzadu) | min. 2 + 2 | ano 2+2 |  |
|  | 24. | Klimatizovaná kabina  |   | ano |  |
|  | 25. | Rádio |   | ano |  |
|  | 26. | Sedačka řidiče s odpružením |   | ano |  |
|  | 27. | Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy |   | ano |  |
|  | 28. | Zadní závěs pro přívěs |   | ano |  |
|  | 29. | Přesnost navádění  | min. +/- 20 cm | ano +/- 20 |  |
|  | 30. | Barevný dotykový monitor  |   | ano |  |
|  | 31. | Návod k obsluze v českém jazyce |   | ano |  |
|  | 32. | GPS navigační zařízení s vnitřním úložištěm |   | ano |  |
|  | 33. | Zaškolení obsluhy  |   | ano |  |
|  | 34. | Možnost připojení zařízení pomocí Wi-Fi  |   | ano |  |
|  | 35. | Počet typů navádění | min. 6 | ano 6 |  |
|  | 36. | Technický průkaz vozidla |   | ano |  |
|  | 37. | Návod k obsluze v českém jazyce |   | ano |  |
|  | 38. | Katalog náhradních dílů v českém jazyce |   | ano |  |
|  | 39. | Zaškolení obsluhy  |   | ano |  |
|  | 40. | Doprava do místa plnění |   | ano |  |
|  | 41. | Termín dodání po nabytí platnosti kupní smlouvy | do 70 dnů | ano |  |
|  | 42. | Záruční doba | min. 2 roky | ano |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |