|  |
| --- |
| **Technická univerzita v Liberci**  **Studentská 1402/2**  **461 17 Liberec** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 25. 7. 2022 |
| Zakázka | 076\_JZ\_Topný stolek pro termickou analýzu |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Cenová nabídka č. 2000–2220029147**  Vážení obchodní přátelé,  zasílám Vám požadovanou nabídku spolu s informacemi o termínech dodání, platebních podmínkách a záruční době.  V případě jakýchkoliv dotazů či dalších požadavků mě prosím kontaktujte.  S pozdravem  xxxxxxx  tel. xxxxx  xxxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** | **30084907** | **HS84 STARe systém** | **1** | **779 000** | **12%** | **685 520** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Systém pro termickou analýzu Hot-Stage DSC HS84 s teplotním rozsahem od teploty okolního prostředí do 375 °C, sestávající z měřicího článku se senzorem FRS 5 a řídicí jednotky HS1, včetně příslušenství pro kalibraci a manipulaci** | | |
|  | Technika: Mikroskopie s topným stolkem | Hmotnost: 4,5 kg | |
|  | Možnosti: Mikroskopie | Výstup senzoru: Průtok tepla | |
|  | Rozhraní:  USB  Ethernet | Počet rozhraní One Click™: 12 na uživatele | |
|  | | | |
|  | **Topný blok s DSC současně**  **Reálné DSC pod mikroskopem**  Systém topného bloku HS84, který je tvořen řídícím procesorem HS 1 a měřicí celou HS84, současně umožňuje vizuální pozorování a měření tepelného toku DSC.  **Vynikající přesnost teploty**  Homogenní teplotní pole mezi dvěma topnými deskami pro objektivní a přesné měření teploty.  **Vynikající DSC senzor FRS5**  S 56 termočlánky je nový, robustní keramický senzor FRS 5 vysoce citlivý a má nebývalou teplotní rozlišovací schopnost.  Obsahuje vše, co potřebujete pro efektivní start. Vše je připraveno v závodě včetně zdokumentované kalibrace teploty a entalpie v celém teplotním rozsahu. Dodávka obsahuje sadu pro přípravu vzorků, startovací sada kelímků a referenční materiály. | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/ta](http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse.html?als=ta) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** | **00017758** | **Safírové kelímky, 4,8 mm** | **1** | **13 300** | **12%** | **11 704** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Safírové krycí disky** | | |
|  | Počet: 5 | Průměr: 4,8 mm | |
|  | | | |
|  | **Safírové krycí disky**  **Pro topné stolky HS84** | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/fp](http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/FP_family_browse/FP_measuring_cell_browse.html) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **030** | **00017759** | **Safírové disky 7 mm, 5 ks** | **1** | **12 800** | **12%** | **11 264** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Safírové krycí disky** | | |
|  | Počet kusů: 5 | Průměr: 7 mm | |
|  | | | |
|  | **Safírové krycí disky**  **Pro topné stolky HS84** | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/fp](https://www.mt.com/content/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/ta_accessories_browse/TGA_SDTA851e_Sapphire_Discs_for_Calibration_TGA) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **040** | **00017780** | **Sada skleněných kelímků 7 mm** | **1** | **23 200** | **12%** | **20 416** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skleněné kelímky** | | |
|  | Materiál: Sklo | Technika: Mikroskopie s topným stolkem | |
|  | Počet kusů: 5 | Víčko: ne | |
|  | Průměr: 7 mm |  | |
|  | | | |
|  | **Pro DSC topné stolky**  Určeno k použití v systémech DSC s topným stolkem FP84 a HS84. | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/ta-hotstages](https://www.mt.com/us/global/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/hot-stage_systems.html?cmp=als_ta-hotstages) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **050** | **00017781** | **Sada skleněných disků 4,5 mm** | **1** | **18 800** | **12%** | **16 544** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skleněné krycí disky** | | |
|  | Počet kusů: 5 | Průměr: 4.5 mm | |
|  | | | |
|  | **Skleněné krycí disky**  **Pro topné stolky HS84**  Umožňuje online zrychlení a zpomalení rychlosti ohřevu, udržení teploty a záznam událostí při měření na topném stolku. | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/fp](http://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/FP_family_browse/FP_measuring_cell_browse.html) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **060** | **00017782** | **Sada skleněných disků 7 mm** | **1** | **14 000** | **12%** | **12 320** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skleněná víčka** | | |
|  | Materiál: Sklo | Technika: Mikroskopie s topným stolkem | |
|  | Počet kusů: 5 |  | |
|  | Průměr: 7 mm |  | |
|  | | | |
|  | **Pro DSC topné stolky**  Průhledná víčka kelímků určená k použití se skleněnými kelímky (17880) | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/ta-hotstages](htthttps://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/hot-stage_systems.html?cmp=als_ta-hotstagesp://www.mt.com/global/en/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/FP_family_browse/FP_measuring_cell_browse.html) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **061** | **BLOC20015** | **StarterPac installation (ANAChem) + Calibration** | **1** | **48 740** |  | **48 740** |
|  |  | Ref.010 HS84 STARe systém |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodávka: Na místě | Dokumentace: StarterPac | |
|  | Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky | Servis: StarterPac | |
|  | Hodnota: Výkon |  | |
|  | | | |
|  | **Rychlé a snadné nastavení**  **Zajištění spolehlivé výkonnosti**  Profesionální, efektivní spuštění a nastavení umožňuje přímé nasazení, okamžité použití a zvýšení produktivity.  **Tato služba zahrnuje:**   * Zprovoznění, ustavení a nastavení standardní konfigurace zařízení. * Základní školení obsluhy a bezpečnostní instruktáž. * Kalibrace zařízení včetně vystavení kalibračního listu.   Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně. | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **067** | **BLOC20022** | **Extended Care + SCC Kalibrace AnaChem** | **1** | **76 300** |  | **76 300** |
|  |  | Ref.010 HS84 STARe systém |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodávka: Podpora na místě nebo telefonická | Dokumentace: Zákaznická servisní zpráva | |
|  | Test: Funkční, provozní a výkonnostní zkoušky | Servis: Extended Care | |
|  | Hodnota: Zajištění provozní kapacity a výkonnosti |  | |
|  | | | |
|  | **Využijte své zařízení na maximum**  **Maximalizace doby provozu, zajištění výkonnosti**  Extended Care vám přinese klid. Během prvních 24 měsíců životnosti přístroje se nebudete muset obávat odstávek a budete si užívat špičkové výkonnosti.  **Tato služba zahrnuje:**   * Prodloužení záruky na dobu 24 měsíců. * Garanční opravy řešené na místě a v co nejkratší lhůtě. * Přednostní řešení veškerých servisních požadavků. * Přístup k telefonické vzdálené podpoře. * Preventivní prohlídka včetně seřízení a kalibrace zařízení po 1. i 2. roce používání měřidla.   Mohou platit speciální obchodní podmínky. Ověření zařízení je dostupné samostatně. | |  |
|  | Pro více informací: [www.mt.com/Service](http://www.mt.com/Service-pi) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **995** | **TANA** | **Poštovné, balné a pojištění** | **1** | **4 630** |  | **4 630** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Cena celkem, bez volitelných položek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hodnota nabídky (Kč)** | **887 400** |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH (Kč) | 186 354 |
| Částka včetně DPH (Kč) | 1 073 754 |

**Obchodní podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| Dodací lhůta | 6-8 týdnů |

|  |  |
| --- | --- |
| Záruka | 24 měsíců s ExtendeCare |
| Platební podmínky | Splatnost faktury 21 dní od data vystavení |
| Platnost nabídky do | 24. 8. 2022 |

Uvedená doba dodání zboží se může lišit v závislosti na dostupnosti komponentů.

U dodávek, které nezahrnují instalační služby, bude faktura vystavena v okamžiku dodání zboží objednateli. U dodávek, které zahrnují instalační služby, bude faktura za dodané zboží a služby vystavena po dokončení instalace. V případě zpoždění instalace z důvodů, za které neodpovídá prodávající, bude faktura za dodané zboží vystavena do 14 dnů od data dodání zboží objednateli. Instalační služby budou fakturovány samostatně po jejich dokončení.

Tato nabídka se řídí našimi Všeobecnými obchodními a servisními podmínkami, které jsou Vám k dispozici na [www.mt.com/terms](http://www.mt.com/terms).