|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon A** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar  |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 |  |  | Datum: 1.7.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **307 657,84**  |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny**  |  |  |  | **256 649,69**  |
| 1  | R | 71200001 | demontáž stývající střešní vpusti  | kus | 2,000 | 800,00  | 1 600,00  |
| 2  | R | 71200002 | montáž střešní vpusti  | kus | 2,000 | 2 500,00  | 5 000,00  |
| *3*  |  | *71200002.1* | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou*  |  | *2,000* | *1 600,00*  | *3 200,00*  |
| 12  | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění on náletových nečistot  | m2 | 546,000 | 3,00  | 1 638,00  |
| 13  | R | 712000041 | likvidace na skládce  | t | 0,500 | 1 600,00  | 800,00  |
| 4  | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 546,000 | 188,00  | 102 648,00  |
| 4a | 712 | 712341559.1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, jednotlivě do 2 m2 | m2 | 18,090 | 208,00  | 3 762,72  |
| *5*  | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*  | *m2* | *676,900* | *168,00*  | *113 719,20*  |
|  |  |  | (546+18,09) \* 1,2  |  | 676,900 |  |  |
| 6  | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm  | kus | 23,000 | 486,00  | 11 178,00  |
| 7  | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP  | m2 | 15,000 | 154,00  | 2 310,00  |
| *8*  | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*  | *m2* | *15,000* | *167,00*  | *2 505,00*  |
| 9  | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m  | % | 2 409,526 | 3,44  | 8 288,77  |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  | **39 663,67**  |
| 10  | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm  | m | 157,400 | 248,00  | 39 035,20  |
| 11  | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m  | % | 390,352 | 1,61  | 628,47  |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **11 344,48**  |
| 14  | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 40,516 | 80,00  | 3 241,28  |
| 15  | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 40,516 | 60,00  | 2 430,96  |
| 16  | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 40,516 | 140,00  | 5 672,24  |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **307 657,84**  |

|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR**  |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon B** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 |  |  | Datum: 1.7.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **313 279,51**  |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny**  |  |  |  | **262 459,51**  |
| 1  | R | 71200001 | demontáž stývající střešní vpusti  | kus | 2,000 | 800,00  | 1 600,00  |
| 2  | R | 71200002 | montáž střešní vpusti  | kus | 2,000 | 2 500,00  | 5 000,00  |
| *3*  |  | *71200002.1* | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou*  |  | *2,000* | *1 600,00*  | *3 200,00*  |
| 12  | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění on náletových nečistot  | m2 | 556,000 | 3,00  | 1 668,00  |
| 13  | R | 712000041 | likvidace na skládce  | t | 0,500 | 1 600,00  | 800,00  |
| 4  | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 556,000 | 188,00  | 104 528,00  |
| 4a | 712 | 712341559.1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, jednotlivě do 2 m2 | m2 | 23,670 | 208,00  | 4 923,36  |
| *5*  | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*  | *m2* | *695,400* | *168,00*  | *116 827,20*  |
|  |  |  | (556+23,67) \* 1,2  |  | 695,400 |  |  |
| 6  | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm  | kus | 22,000 | 486,00  | 10 692,00  |
| 7  | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP  | m2 | 15,000 | 154,00  | 2 310,00  |
| *8*  | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*  | *m2* | *15,000* | *167,00*  | *2 505,00*  |
| 9  | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m  | % | 2 443,590 | 3,44  | 8 405,95  |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  | **39 310,88**  |
| 10  | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm  | m | 156,000 | 248,00  | 38 688,00  |
| 11  | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m  | % | 386,880 | 1,61  | 622,88  |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **11 509,12**  |
| 14  | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 41,104 | 80,00  | 3 288,32  |
| 15  | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 41,104 | 60,00  | 2 466,24  |
| 16  | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 41,104 | 140,00  | 5 754,56  |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **313 279,51**  |

|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon C** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar |
| Místo: Dolní Lištná 302 |  |  | Datum: 1.7.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **27 076,36** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny**  |  |  |  | **12 712,36** |
| 1 | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot  | m2 | 12,000 | 3,00 | 36,00 |
| 1 | R | 712000041 | likvidace na skládce  | t | 0,001 | 1 600,00 | 1,60 |
| 6 | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm  | kus | 12,000 | 486,00 | 5 832,00 |
| 7 | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP  | m2 | 20,000 | 154,00 | 3 080,00 |
| *8* | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*  | *m2* | *20,000* | *167,00* | *3 340,00* |
| 9 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m  | % | 122,896 | 3,44 | 422,76 |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **14 364,00** |
| 14 | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 51,300 | 80,00 | 4 104,00 |
| 15 | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 51,300 | 60,00 | 3 078,00 |
| 16 | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 51,300 | 140,00 | 7 182,00 |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH**  |  |  |  | **27 076,36** |

|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon D** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 |  |  | Datum: 1.7.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **342 383,39**  |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny**  |  |  |  | **294 029,65**  |
| 1  | R | 71200001 | demontáž stývající střešní vpusti  | kus | 2,000 | 800,00  | 1 600,00  |
| 2  | R | 71200002 | montáž střešní vpusti  | kus | 2,000 | 2 500,00  | 5 000,00  |
| *3*  |  | *71200002.1* | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou*  |  | *2,000* | *1 600,00*  | *3 200,00*  |
| 12  | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot  | m2 | 667,000 | 3,00  | 2 001,00  |
| 13  | R | 712000041 | likvidace na skládce  | t | 0,600 | 1 600,00  | 960,00  |
| 4  | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 667,790 | 188,00  | 125 544,52  |
| *5*  | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*  | *m2* | *801,348* | *168,00*  | *134 626,46*  |
|  |  |  | 667,79\*1,2  |  | 801,348 |  |  |
| 6  | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm  | kus | 25,000 | 186,00  | 4 650,00  |
| 7  | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP  | m2 | 20,000 | 154,00  | 3 080,00  |
| *8*  | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu*  | *m2* | *20,000* | *167,00*  | *3 340,00*  |
| 9  | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m  | % | 2 915,020 | 3,44  | 10 027,67  |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  | **34 558,29**  |
| 10  | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm  | m | 137,140 | 248,00  | 34 010,72  |
| 11  | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m  | % | 340,107 | 1,61  | 547,57  |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **13 795,44**  |
| 14  | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 49,269 | 80,00  | 3 941,56  |
| 15  | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 49,269 | 60,00  | 2 956,17  |
| 16  | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 49,269 | 140,00  | 6 897,72  |
|  |  | **N00** | **Nepojmenované práce**  |  |  |  | **10 500,00**  |
|  |  | **N01** | **Nepojmenovaný díl**  |  |  |  | **10 500,00**  |
| 17  | R | 71200001 | příplatek za provedení hydroizolace pod VZT *(část střechy zabírají VZT jednotky, které jsou osazeny na ocelové konstrukci o půdorysných rozměrech 7,0 x 7,4 m, v tomto místě bude pokládka střešních pásu náročnější)* | soub | 1,000 | 10 500,00  | 10 500,00  |
|
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **352 883,39**  |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, schodiště a stříška u pavilonu B** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 |  |  | Datum: 1.7.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **29 022,26** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny**  |  |  |  | **20 630,90** |
| 12 | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot  | m2 | 48,000 | 3,00 | 144,00 |
| 13 | R | 712000041 | likvidace na skládce  | t | 0,080 | 1 600,00 | 128,00 |
| 4 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše  | m2 | 48,000 | 188,00 | 9 024,00 |
| *5* | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu*  | *m2* | *57,600* | *168,00* | *9 676,80* |
|  |  |  | 48\*1,2  |  | 57,6 |  |  |
| 6 | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm  | kus | 2,000 | 486,00 | 972,00 |
| 9 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m  | % | 199,448 | 3,44 | 686,10 |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  | **8 391,36** |
| 10 | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm  | m | 33,300 | 248,00 | 8 258,40 |
| 11 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m  | % | 82,584 | 1,61 | 132,96 |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **29 022,26** |