|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** | | | |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon A** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. | | | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. | | | |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar | |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 | | | |  |  | Datum: 1.7.2022 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **307 657,84** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **256 649,69** |
| 1 | R | 71200001 | demontáž stývající střešní vpusti | kus | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |
| 2 | R | 71200002 | montáž střešní vpusti | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| *3* |  | *71200002.1* | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou* |  | *2,000* | *1 600,00* | *3 200,00* |
| 12 | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění on náletových nečistot | m2 | 546,000 | 3,00 | 1 638,00 |
| 13 | R | 712000041 | likvidace na skládce | t | 0,500 | 1 600,00 | 800,00 |
| 4 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 546,000 | 188,00 | 102 648,00 |
| 4a | 712 | 712341559.1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, jednotlivě do 2 m2 | m2 | 18,090 | 208,00 | 3 762,72 |
| *5* | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *676,900* | *168,00* | *113 719,20* |
|  |  |  | (546+18,09) \* 1,2 |  | 676,900 |  |  |
| 6 | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 23,000 | 486,00 | 11 178,00 |
| 7 | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP | m2 | 15,000 | 154,00 | 2 310,00 |
| *8* | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | *m2* | *15,000* | *167,00* | *2 505,00* |
| 9 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 2 409,526 | 3,44 | 8 288,77 |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **39 663,67** |
| 10 | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm | m | 157,400 | 248,00 | 39 035,20 |
| 11 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 390,352 | 1,61 | 628,47 |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **11 344,48** |
| 14 | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 40,516 | 80,00 | 3 241,28 |
| 15 | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 40,516 | 60,00 | 2 430,96 |
| 16 | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 40,516 | 140,00 | 5 672,24 |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **307 657,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** | | | |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon B** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. | | | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. | | | |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar | |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 | | | |  |  | Datum: 1.7.2022 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **313 279,51** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **262 459,51** |
| 1 | R | 71200001 | demontáž stývající střešní vpusti | kus | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |
| 2 | R | 71200002 | montáž střešní vpusti | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| *3* |  | *71200002.1* | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou* |  | *2,000* | *1 600,00* | *3 200,00* |
| 12 | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění on náletových nečistot | m2 | 556,000 | 3,00 | 1 668,00 |
| 13 | R | 712000041 | likvidace na skládce | t | 0,500 | 1 600,00 | 800,00 |
| 4 | 712 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 556,000 | 188,00 | 104 528,00 |
| 4a | 712 | 712341559.1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše, jednotlivě do 2 m2 | m2 | 23,670 | 208,00 | 4 923,36 |
| *5* | *628* | *62855008* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *695,400* | *168,00* | *116 827,20* |
|  |  |  | (556+23,67) \* 1,2 |  | 695,400 |  |  |
| 6 | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 22,000 | 486,00 | 10 692,00 |
| 7 | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP | m2 | 15,000 | 154,00 | 2 310,00 |
| *8* | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | *m2* | *15,000* | *167,00* | *2 505,00* |
| 9 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 2 443,590 | 3,44 | 8 405,95 |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **39 310,88** |
| 10 | 764 | 764011622 | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm | m | 156,000 | 248,00 | 38 688,00 |
| 11 | 764 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 386,880 | 1,61 | 622,88 |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **11 509,12** |
| 14 | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 41,104 | 80,00 | 3 288,32 |
| 15 | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 41,104 | 60,00 | 2 466,24 |
| 16 | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 41,104 | 140,00 | 5 754,56 |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **313 279,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** | | | |  |  |  |  |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon C** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. | | | |  |  |  |  |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. | | | |  |  | Zpracoval: Tomáš Balcar | |
| Místo: Dolní Lištná 302 | | | |  |  | Datum: 1.7.2022 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **27 076,36** |
|  |  | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **12 712,36** |
| 1 | R | 71200004 | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot | m2 | 12,000 | 3,00 | 36,00 |
| 1 | R | 712000041 | likvidace na skládce | t | 0,001 | 1 600,00 | 1,60 |
| 6 | 712 | 712341715 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | kus | 12,000 | 486,00 | 5 832,00 |
| 7 | 712 | 712941963.1 | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP | m2 | 20,000 | 154,00 | 3 080,00 |
| *8* | *628* | *62855001* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | *m2* | *20,000* | *167,00* | *3 340,00* |
| 9 | 712 | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | 122,896 | 3,44 | 422,76 |
|  |  | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **14 364,00** |
| 14 | 783 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 51,300 | 80,00 | 4 104,00 |
| 15 | 783 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 51,300 | 60,00 | 3 078,00 |
| 16 | 783 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | m2 | 51,300 | 140,00 | 7 182,00 |
|  |  |  | **Celkem BEZ DPH** |  |  |  | **27 076,36** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
| **Objekt: Domov Sosna, pavilon D** | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. | | | | | | |  |  | | |  | |  | |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. | | | | | | |  |  | | | Zpracoval: Tomáš Balcar | | | |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 | | | | | | |  |  | | | Datum: 1.7.2022 | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
| Č. | KCN | | Kód položky | | Popis | | MJ | Množství celkem | | | Cena jednotková | | Cena celkem | |
|  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |
|  |  | | **PSV** | | **Práce a dodávky PSV** | |  |  | | |  | | **342 383,39** | |
|  |  | | **712** | | **Povlakové krytiny** | |  |  | | |  | | **294 029,65** | |
| 1 | R | | 71200001 | | demontáž stývající střešní vpusti | | kus | 2,000 | | | 800,00 | | 1 600,00 | |
| 2 | R | | 71200002 | | montáž střešní vpusti | | kus | 2,000 | | | 2 500,00 | | 5 000,00 | |
| *3* |  | | *71200002.1* | | *střešní vpusť 110mm s integrovanou manžetou* | |  | *2,000* | | | *1 600,00* | | *3 200,00* | |
| 12 | R | | 71200004 | | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot | | m2 | 667,000 | | | 3,00 | | 2 001,00 | |
| 13 | R | | 712000041 | | likvidace na skládce | | t | 0,600 | | | 1 600,00 | | 960,00 | |
| 4 | 712 | | 712341559 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | | m2 | 667,790 | | | 188,00 | | 125 544,52 | |
| *5* | *628* | | *62855008* | | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | | *m2* | *801,348* | | | *168,00* | | *134 626,46* | |
|  |  | |  | | 667,79\*1,2 | |  | 801,348 | | |  | |  | |
| 6 | 712 | | 712341715 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | | kus | 25,000 | | | 186,00 | | 4 650,00 | |
| 7 | 712 | | 712941963.1 | | Provedení opravy povlakové krytiny prořezáním a přelepením pásy NAIP | | m2 | 20,000 | | | 154,00 | | 3 080,00 | |
| *8* | *628* | | *62855001* | | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu* | | *m2* | *20,000* | | | *167,00* | | *3 340,00* | |
| 9 | 712 | | 998712203 | | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | | % | 2 915,020 | | | 3,44 | | 10 027,67 | |
|  |  | | **764** | | **Konstrukce klempířské** | |  |  | | |  | | **34 558,29** | |
| 10 | 764 | | 764011622 | | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm | | m | 137,140 | | | 248,00 | | 34 010,72 | |
| 11 | 764 | | 998764203 | | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | | % | 340,107 | | | 1,61 | | 547,57 | |
|  |  | | **783** | | **Nátěry** | |  |  | | |  | | **13 795,44** | |
| 14 | 783 | | 783201811 | | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | | m2 | 49,269 | | | 80,00 | | 3 941,56 | |
| 15 | 783 | | 783903811 | | Odmaštění chemickými rozpouštědly | | m2 | 49,269 | | | 60,00 | | 2 956,17 | |
| 16 | 783 | | 783522900 | | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2x | | m2 | 49,269 | | | 140,00 | | 6 897,72 | |
|  |  | | **N00** | | **Nepojmenované práce** | |  |  | | |  | | **10 500,00** | |
|  |  | | **N01** | | **Nepojmenovaný díl** | |  |  | | |  | | **10 500,00** | |
| 17 | R | | 71200001 | | příplatek za provedení hydroizolace pod VZT *(část střechy zabírají VZT jednotky, které jsou osazeny na ocelové konstrukci o půdorysných rozměrech 7,0 x 7,4 m, v tomto místě bude pokládka střešních pásu náročnější)* | | soub | 1,000 | | | 10 500,00 | | 10 500,00 | |
|
|  |  | |  | | **Celkem BEZ DPH** | |  |  | | |  | | **352 883,39** | |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stavba: Oprava povlakových krytin na Domově Sosna v Třinci** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| **Objekt: Domov Sosna, schodiště a stříška u pavilonu B** | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Objednatel: Sociální služby města Třince, p.o. | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| Zhotovitel: TB MONT Morava s.r.o. | | | | | | | | |  |  | | Zpracoval: Tomáš Balcar | | | |
| Místo: Dolní Lištná 302, Třinec 739 61 | | | | | | | | |  |  | | Datum: 1.7.2022 | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| Č. | | KCN | | Kód položky | | Popis | | | MJ | Množství celkem | | Cena jednotková | | Cena celkem | |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | | **PSV** | | **Práce a dodávky PSV** | | |  |  | |  | | **29 022,26** | |
|  | |  | | **712** | | **Povlakové krytiny** | | |  |  | |  | | **20 630,90** | |
| 12 | | R | | 71200004 | | příprava podkladu - vyčištění od náletových nečistot | | | m2 | 48,000 | | 3,00 | | 144,00 | |
| 13 | | R | | 712000041 | | likvidace na skládce | | | t | 0,080 | | 1 600,00 | | 128,00 | |
| 4 | | 712 | | 712341559 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | | | m2 | 48,000 | | 188,00 | | 9 024,00 | |
| *5* | | *628* | | *62855008* | | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | | | *m2* | *57,600* | | *168,00* | | *9 676,80* | |
|  | |  | |  | | 48\*1,2 | | |  | 57,6 | |  | |  | |
| 6 | | 712 | | 712341715 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm | | | kus | 2,000 | | 486,00 | | 972,00 | |
| 9 | | 712 | | 998712203 | | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | | | % | 199,448 | | 3,44 | | 686,10 | |
|  | |  | | **764** | | **Konstrukce klempířské** | | |  |  | |  | | **8 391,36** | |
| 10 | | 764 | | 764011622 | | Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm | | | m | 33,300 | | 248,00 | | 8 258,40 | |
| 11 | | 764 | | 998764203 | | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | | | % | 82,584 | | 1,61 | | 132,96 | |
|  | |  | |  | | **Celkem BEZ DPH** | | |  |  | |  | | **29 022,26** | |