**MC**

SYSTEMS & SERVICES

Domov pro seniory Háje

K Milíčovu 734/1 149 00 Praha 4 - Háje

MC Systems & Services s.r.o.

Weilova 1144/2

102 00 Praha 10

IČ: 28252063 DIČ: CZ28252063

Cenová nabídka

Domov pro seniory Háje - dveřní  
komunikátory dětská skupina

|  |  |
| --- | --- |
| Dveřní komunikátory dětská skupina | 73 280 Kč |
| Celkem bez DPH | 73 280 Kč |
| DPH 21% | 15 389 Kč |
| Celkem s DPH | 88 669 Kč |

PLATEBNÍ PODMÍNKY: převodem

DODACÍ LHŮTA: dnes zboží skladem, dodávka a montáž dle dohody PLATNOST NABÍDKY: 14 dnů

Technický:

xxxxxx

mobil: xxxxxxx

email: xxxxxxxx

V Praze : 11.8.2022 Obchodní:

xxxxxxx

mobil: xxxxxxxx

email: xxxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jednotka | | Množství | J. cena  materiálu | | Sleva | J.cena mat. po slevě | | Materiál celkem | J. cena montáže | | Sleva | J.cena mon.po slevě | | | Montáž celkem | | | | Celková cena mat. a montáž |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | xxxxx Kč | | |
| Video dveřní jednotka Quadra 4893 s mechanickými nastavitelnými 1, 2 nebo 4 tlačítky, barevná kamera s nočním  LED posvícením, 12 V DC / 300 mA výstup pro ovládání lx el. zámku, NO/NC kontakt pro ovládání 2. zámku, nastavitelná hlasitost reproduktoru a citlivost mikrofonu, napájení ze sběrnice (nutno použít 31 V DC napájecí zdroj 1209 určený pro sady), instalace na omítku, hliníkové provedení, nárazová odolnost IK 08, rozměry 95 x 195 x 23 mm, 2 vodičové sběmicové zapojení (možnost rozšíření o další lks dveřní jednotky v sestavě, přes rozbočovač 1405) | ks | | 3 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0,0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Stříška pro Video dveřní jednotka Quadra 4893 | ks | | 3 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0.0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Napájecí zdroj pro video sady s Quadra dveřní jednotkou, výstup 31VDC/500mA max., ochrana proti přetíženi a zkratu,  r9i:m?rYl05,x85x85mm. instalace na DIN lištu (6 dozíc) | ks | | 3 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0,0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Přepínací jednotka 1405 pro zapojení 2 dveřních jednotek (max.) Quadra 4893, do sady 8461M, napájení ze  Sběmjss.jsHměrv 35x90x58mrn. instalace na DIN lištu (2 Dožije! | ks | | 2 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0,0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Videomonitor Mini 6721W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio/video systém, 4,3" širokoúhlý barevný  display 16:9, lx dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, | ks | | 1 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0.0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0.0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Videomonitor Mini 6741W, handsfree, pro SBC 2vodičový smíšený audio/video systém, Wi-Fi připojení, zabudovaná Slave gateway pro volání na mobil prostřednictvím mobilní datové sítě, 4,3" širokoúhlý barevný display 16:9, lx dotykové tlačítko pro ovládání zámku, 2x programovatelné tlačítko, nastavení hlasitosti a obrazu, různé vyzváněcí melodie, indikační LED, kontakt přídavného vyzvánění od dveří bytu, OSD menu, programování DIP, napájení ze sběrnice, bílý, montáž na omítku (bez nutnosti doplňkového inst. rámečku), rozměry 115 x 160 x 22 mm | ks | | 0 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0.0 Kč | | 0% | 0.0 Kč | | 0,0 Kč | | | | 0.0 Kč | |
| EL002216 - ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ EffEff, Vodeodolny, IP54, 118W-A71 (bez monitorování) | ks | | 1 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0.0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0.0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Čelní plech 343 pro el.otvírač EffEff nerez | ks | | 1 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0,0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Pomocný materiál | ks | | 1 | xxxxx Kč | | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | 0,0 Kč | | 0% | 0,0 Kč | | 0,0 Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Pomocné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | xxxxx Kč | |
| Odborné práce technika | hod | 38 | | | xxxxx Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | | | xxxxx Kč | 0% | | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Nastavení konfigurace | kpl | 1 | | | xxxxx Kč | 0% | 0,0 Kč | 0,0 Kč | | | xxxxx Kč | 0% | | xxxxx Kč | xxxxx Kč | | | | xxxxx Kč | |
| Vedlejší rozpočtové náklady X 500,0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doprava |kpl 3 | xxxxx Kč | 0% | xxxxx Kč | xxxxx Kč | 0,0 Kč| 0% | 0,0 Kč| 0,0 Kč| xxxxx Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celkem bez DPH 73 280 Kč 73 280,0 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

‬

Domov pro seniory Háje - dveřní komunikátory dětská skupina