

Nabídka 3430528

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | | Číslo produktu | Množ  ství | Jednotková  cena  (CZK) | Sleva  % | Celková cena (CZK) |
| 10 | Kompresor AM B 5-10 MAXI | 4152023901 | 1 | 119.548,00 | 25,00 | 89.661,00 |
| 20 | Vzdálená kontrola ICONS | 2901991024 | 1 | 1,00 |  | 1,00 |
| 30 | Hadice Propoj.hadice3/4"- 1300mm | DGKB111076 | 1 | 1.318,00 |  | 1.318,00 |
|  | Propojovací hadice  VSL 3/4-1300 délka 1300 mm tlak 16 bar |  |  |  |  |  |
| 40 | Drobný montážní materiál |  | 1 | 500,00 |  | 500,00 |
| 50 | Práce + Doprava |  | 1 | 1.540,00 |  | 1.540,00 |
|  | | Celkový součet (bez DPH) | | |  | 93.020,00 |

Platební podmínky a podmínky doručení

Platné do

Uvedení do provozu

Instalace

Záruka

Platební podmínky

Předpokládaná

expedice

Incoterms

Podmínky Incoterms a místo doručení

31/08/2022

14 dní od data vystavení

DAP

Delivery at Place

Schneider Airsystems

Schneider Airsystems s.r.o. V Zahrádkách 555 330 21 Line - Sulkov Czech Republic

Tel: +420 377 911 314 IČ: 61170828 Deutsche Bank

[info-cz.schnelder@schneiderairsystems.com](mailto:info-cz.schnelder@schneiderairsystems.com) DIČ: CZ61170828 CZK 3157500007/7910

[www.kompresoryschneider.cz](http://www.kompresoryschneider.cz)

v Plzni oddíl C vložka 5410

Nabídka: 3430528 | Strana: 3/15

AM B 5-10 MAXI  
4152023901

Informační produktový list



Úspora času a nákladů v případě údržby

díky snadno přístupnému uspořádání údržbových dílů

Infologic2 Basic Controller

Jednoduchá běžná nastavení a snadné ovládání kompresoru.

Odečty tlaku a teploty. Provozní hodiny,

Upozornění na údržbu.

Rychlé nastavení tlaku přímo na regulátoru.

Spolehlivost,  
účinnost  
a odolnost

Nejmodernější  
technologie  
konstrukce  
rotorů a olejové  
soustavy

I




ICONS CLAMP

pro vzdálenou

kontrolu

komrpesoru



Prostorově úsporná instalace

díky kompaktním rozměrům

Osvědčený pohon klínovým řemenem

bez vibrací

Tichý provoz

díky zvukotěsnému krytu

Ostatní údaje

Rozsah dodávky: Návod k obsluze

DM-P /jadu

[www.schneider-airsystems.cz](http://www.schneider-airsystems.cz)


26.03.2020, Strana 1

AM B 5-10 MAXI  
4152023901

Informační produktový list



|  |  |
| --- | --- |
| Technické údaje  Číslo pol. ” “ ‘ “ | 4152023901 |
| Maximální výstupní tlak | 10 bar |
|  | 9,5 bar |
| Objemový proud při pracovním tlaku (ISO 1217) | 696 l/min |
| ru'-CL uidceK motoru | 2950 min'1 |
| Jmenovitý výkon hnacího motoru (V/Hz) | 5,5 kW (400 V/50 Hz) |
| urun kryti hnacího motoru | IP 55 |
| Požadovaná spotřeba chladicího vzduchu (20 °C okolní tepl.) | 1080 m3/h |
| Okolní teplota min. / max.  Objem olejové náplně | +2 °C/ +40 °C  3,2 1 |
| Hlučnost (LPA1 - DIN 45635 T13) | 64 dB(A) |
| Připojení odvodu vzduchu | 3/4" i |
| Objem nádrže | |
| Rozměry (S x H x V) | 850 x 720 x 980 |
| Hmotnost | 172 kg |



Prodloužení záruky na 4 roky

Optimální funkčnost a vysoká spolehlivost během provozu Odborné provedená údržba

N'zke a dlouhodobě plánované provozní náklady Minimální naklady na správu

[www.schneider-airsystems.cz](http://www.schneider-airsystems.cz)

DM-P /jadu

26.03.2020, Strana 2