*Příloha č. 1 Kupní smlouvy*

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„Terénní vozidlo pro údržbu areálu“** | | |  |
| **Typové označení přístroje**  ***KUBOTA RTV-X 1110*** | | |  |
| **Základní požadavky zadavatele** | | |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) Univerzální pracovní vozidlo 4x4, hydrostat, korba, kabina | | |  |
| **Požadované technické a funkční vlastnosti** (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | **Požadovaná hodnota** | **Nabídka dodavatele** (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru **požadován číselný údaj**, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **MOTOR** |  |  |  |
| Kapalinou chlazený naftový motor | | *ANO* |  |
| Minimálně 3–válcový | | *3-válec* |  |
| Obsah cca 1150 ccm | | *1123 ccm* |  |
| Výkon min.17 kW | | *17,8 kW* |  |
| **POHON** |  |  |  |
| Pohon všech kol s možností odpojení pohonu přední nápravy | | *ANO* |  |
| Plně hydrostatická převodovka, min. 2 jízdní rozsahy | | *ANO* |  |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | | *ANO* |  |
| Nezávislé zavěšení kol | | *ANO* |  |
| Hydraulické řízení | | *ANO* |  |
| Kotoučové brzdy na každém kole | | *ANO* |  |
| **ROZŠÍŘENÍ a KORBA** |  |  |  |
| Možnost instalace sypací nástavby pro zimní posyp na korbu | | *ANO* |  |
| Hydraulicky ovládaný čelní závěs na připojení příslušenství, ovládání joystickem u řidiče | | *ANO* |  |
| Hydraulicky sklopná nákladní korba, nosnost 500 kg | | *ANO, 500 kg* |  |
| **KABINA** |  |  |  |
| Bezpečnostní dvoumístná | | *ANO* |  |
| Vytápěná | | *ANO* |  |
| Celoskleněné uzamykatelné dveře | | *ANO* |  |
| Výklopné čelní okno | | *ANO* |  |

**V Brně dne 8. 9. 2022**

**Podpis oprávněné osoby: ……………….**

Jaromír Sázavský

jednatel společnosti