Technická specifikace

Technické parametry požadovaného GNSS přijímače:
•	Příjem satelitních signálů GPS L1/L2 včetně L2C a L5, GLONASS L1/L2, Galileo, Beidou.
•	Režimy měření: statické, RTK základna/rover.
•	Odolnost přijímače IP67, minimální výdrž baterie 10 hodin provozu.
•	Vestavěný inklinometr s IMU jednotkou pro měření s libovolným náklonem, přesnost kompenzace při náklonu 30° do 20 mm (RMS). 
•	Podpora RTK korekcí RTCM3.1, RTCM3.2.
•	Výpočet pozice minimálně ve frekvencích: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz.
•	Přesnost statického fázového měření horizontálně 8 mm a vertikálně 10 mm na 10 km základnu nebo lepší (RMS).
•	Kontrolní jednotka s bezdrátovou technologií komunikace s přijímačem, HW klávesnicí, odolností alespoň IP65, výdrž baterie při provozu přijímače alespoň 15 hodin.
•	Příslušenství: teleskopická výtyčka minimální výšky 2,5 m, držák na kontroler.
•	Polní software pro měření statickou i RTK metodou, možnost vytyčování. 
•	Vestavěný certifikovaný transformační klíč do aktuálního souřadnicového systému JTSK a Bpv.