


01 02 03 04 05 06 07 08

ŘEZ A-A 1:100

ŘEZ B-B 1:100

Řez skladbou ploché střechy tl. 509mm; sklon 1,7°


1:20

01 02

03 04

05 06





07 08


B

A A

C C

B



 B

A A


B




 B

A A

B





B

A A

B

